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УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                 СОГЛАСОВАНО: 
Директор по эксплуатации и                                                                                                                                                          Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 
 безопасности производственной 
деятельности АО "Коломенский завод" 
________________В.С. Степанкевич                                                                                                                                        __________________ Ю.Ф. Кесслер
[bookmark: _Hlk171337352]м.п.                                                                                                                                                                                                    м.п.

Ведомость объемов работ
Ремонт аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод 
Инв.№460000594
	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Переезд №8 (пути №1 и №2)
	

	
	Демонтажные работы
	

	1. 
	Демонтаж металлических плит покрытия
	м2/шт/т
	84/56/32,97
	56 плит, 2000 x 750. Вес одного листа 588,75 кг., Передача Заказчику.

	2. 
	Демонтаж подстилающих слоёв из щебня толщиной 450 мм, в межпутье и на подходах к переезду
	м2/м3
	42,7/19,22
	42,7*0,45=19,22

	3. 
	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную
	м3
	20,23
	

	4. 
	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную
	м3
	20,23
	

	5. 
	Демонтаж железобетонных шпал с комплектом крепления КД-65
	шт./м пути
	30/16
	

	6. 
	Демонтаж скрепления на сущ.шпале
	шт.
	15
	

	7. 
	Погрузка строительного мусора, вручную
	т
	2,6
	Демонтированное щебеночное основание, 19,22*1,4=26,91т

	8. 
	Погрузка строительного мусора, механизировано
	т
	24,22
	

	9. 
	Погрузка железобетонных шпал, механизировано
	т
	7,5
	250кг*30=7500кг/7,5т, Передача 

	
	Строительные работы
	

	10. 
	Монтаж металлических плит покрытия
	м2/шт/т
	42/28/16,49
	28 плит (раннее демонтируемых), 2000 x 750. Вес одного листа 588,75 кг.

	11. 
	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65
	шт/м пути
	30/16
	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65

	12. 
	Монтаж скрепления на сущ.шпале
	шт.
	15
	Комплект скрепления КБ65 (раннее демонтированный)

	13. 
	Балластировка ж/д путей
	м3
	22,58
	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	14. 
	Выправка и рихтовка ж/д пути
	м пути
	52,5
	

	15. 
	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м
	переезд
	2
	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м

	15.1
	- укладка плиты внутренней  ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)
	шт
	4
	

	15.2
	- укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)  
	шт
	8
	

	15.3
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит
	шт
	16
	

	15.4
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит
	шт
	16
	

	15.5
	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит
	шт
	4
	

	16. 
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:
	м2
	42,7
	

	16.1
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм 
	м3
	4,27
	42,7*0,1=4,27, Песок карьерный

	16.2
	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм
	м3
	6,4
	42,7*0,15=6,4, Щебень известняковый М600 фр. 20/40

	16.3
	Розлив битума
	м2/т
	42,7/0,036
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,84кг/м2, 42,7*0,84=35,87кг 

	16.4
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см
	м2
	42,7
	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*42,7*0,06=6,02т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	16.5
	Розлив битума
	м2/т
	42,7/0,018
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,42кг/м2, 42,7*0,42=17,93кг

	16.6
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см
	м2
	42,7
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 
2,35*42,7*0,04=4,01т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	
	Переезд №б/н (путь №1 )
	

	
	Демонтажные работы
	

	17. 
	Резка асфальтобетонных  покрытий
	м
	28
	

	18. 
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм)
	м3
	3,15
	63*0,05=3,15

	19. 
	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)
	м3
	9,45
	63*0,15=9,45

	20. 
	Погрузка строительного мусора, вручную
	т
	1,89
	Демонтированное асфальтовое покрытие:
3,15*1,8=5,67т;
Демонтированное щебеночное основание: 9,45*1,4=13,23т.
5,67+13,23=18,9т

	21. 
	Погрузка строительного мусора, механизировано
	т
	17,01
	

	
	Строительные работы
	

	22. [bookmark: _Hlk170235587]
	Изготовление в построечных условиях и монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях
	шт/кг
	20/14,4
	Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5)-14,4кг
Болт М14-20шт
Гайка М14-20шт
Шайба М14-20 шт

	23. 
	Сверление рельс для установки МС2 
	отверстий
	28
	14*2=28шт

	24. 
	Установка изделий МС-1
	м/кг
	30/143,7
	Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5)  (L=18м; 4,79кг/м)

	25. 
	Покрытие битумным лаком
	м2/л
	16,5/3,3
	Лак битумный

	
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:
	м2
	63
	

	26. 
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм 
	м3
	6,3
	63*0,1=6,3, Песок карьерный

	27. 
	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм
	м3
	9,45
	63*0,15=9,45, Щебень известняковый М600 фр. 20/40

	28. 
	Розлив битума
	м2/т
	63/0,053

	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,84кг/м2, 63*0,84=52,92кг

	29. 
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см
	м2
	63
	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*63*0,06=8,88т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	30. 
	Розлив битума
	м2/т
	63/0,027
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,42кг/м2, 63*0,42=26,46кг

	31. 
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см
	м2
	63
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 
2,35*63*0,04=5,92т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	
	Непредвиденные расходы-3%
	
	
	



