Приложение №1.2
к договору подряда №1 от 20.06.2024

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                            СОГЛАСОВАНО: 
Директор по эксплуатации и                                                                                                                                                        Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 
 безопасности производственной 
деятельности АО "Коломенский завод" 
________________В.С. Степанкевич                                                                                                                                     __________________ Ю.Ф. Кесслер
м.п.                                                                                                                                                                                                    м.п.

Ведомость объемов работ
[bookmark: _Hlk170235250] Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО "Коломенский завод", 
Инв.№ 460000595
	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
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	Переезд №30 (путь №7А)
	

	
	Демонтажные работы
	

	1. 
	Резка асфальтобетонных покрытий 
	м/м2
	32/48
	16*2=32

	2. 
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 100мм)
	м3
	4,8
	48*0,1=4,8

	3. 
	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)
	м3
	7,2
	48*0,15=7,2

	4. 

	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную
	м3
	9,69
	

	5. 
	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную
	м3
	9,69
	

	6. 
	Резка существующего пути дисковыми пилами (4 реза)
	Рез/м
	4/0,72
	0,18*4=0,72м

	7. 
	Демонтаж РШР, шпалы железобетонные
	м пути
	12,5
	

	8. 
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня
	м3
	3,025
	13 м * 3,1 *0,15

	9. 
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта 
	м3
	3,025
	

	10. 
	Погрузка строительного мусора, вручную
	т
	2,29
	Демонтированное асфальтовое покрытие:
2,4*1,8=4,32т;

Демонтированное щебеночное основание: 
7,2*1,4=10,08т.
4,32+10,08=14,4т

От разборки основания ж/д пути после демонтированной РШР 
6,05*1,4=8,47т.


	11. 
	Погрузка строительного мусора, механизировано
	т
	20,58
	

	12. 
	Погрузка РШР, механизировано
	т
	8,516
	Передача Заказчику

	
	Строительные работы
	

	13. 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути 
	м3
	4,03
	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60
13 м * 3,1 м * 0,1м

	14. 
	Уплотнение основания балластного ручными пневмотрамбовками
	м3
	4,03
	13 м * 3,1 м * 0,1м

	15. 
	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65
	шт./м пути
	23/12,5
	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 (в т.ч. 8шт. - давальческий материал)

	16. 
	Монтаж рельс Р65 12,5м
	шт/
	2/25
	Давальческий материал

	17. 
	Монтаж накладок стыковых со сверлением отверстий в рельсах
	компл
	4 
	Накладка стыковая 1Р – 8шт.
Болт стыковой в сборе – 16шт.

	18. 
	Балластировка ж/д путей
	м3
	10,75
	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	19. 
	Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах
	м пути
	25,0
	

	20. 
	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м
	переезд
	1
	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м

	20.1.
	- укладка плиты внутренней  ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)
	шт
	2
	

	20.2.
	- укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)  
	шт
	4
	

	20.3.
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит
	шт
	8
	

	20.4.
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит
	шт
	8
	

	20.5.
	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит
	шт
	2
	

	21. 
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:
	м2
	48
	

	21.1.
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм
	м3
	4,8
	48*0,1=4,8, Песок карьерный

	21.2.
	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм
	м3
	7,2
	48*0,15=7,2, Щебень известняковый М600 фр. 20/40

	21.3.
	Розлив битума
	м2/т
	48/0,04032
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,84кг/м2, 48*0,84=40,32кг

	21.4.
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см
	м2
	48
	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*48*0,06=6,77т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	21.5.
	Розлив битума
	м2/т
	48/0,02016
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,42кг/м2, 48*0,42=20,16кг

	21.6.
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см
	м2
	48
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*48*0,04=4,51т
 Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	
	Непредвиденные расходы-3%
	
	
	



