Приложение №1.1
к договору подряда №3 от 12.07.2024

УТВЕРЖДАЮ:       
                                                                                                                                                                    СОГЛАСОВАНО:    
                                                                
Директор по эксплуатации и                                                                                                                    Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ"                    
безопасности производственной                                                                                                 
деятельности АО "Коломенский завод"    
                                                                                              
________________В.С. Степанкевич                                                                                                         __________________ Ю.Ф. Кесслер


Ведомость объемов работ
Ремонт пути №3 от СП 24 до СП 35
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	 
	 
	Демонтажные работы. Сопутствующие работы
	 
	 
	 
	 

	1 
	
	Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 1-го км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора)
	т
	168,05
	
	Вытесненный грунт: (16,5м3 +8,25м3 + 567,88м3 + 4м3 +67,32м3 – 206,5м3 – 361,38м3 – 0,04м3) *1,75т/м3

	2 
	
	Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты)
	т
	102,4
	
	

	3 
	
	Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных трубопроводов, люков
	т
	1,329
	
	Демонтированные люки: 65кг/шт.* 5шт.
Демонтированный трубопровод: 977,46кг 

	4 
	
	Демонтаж трубопровода (байпас) из стальных труб ф219х5
	м.п.
кг
	40
1055,6
	
	(L)40м Ф219х5мм / 26,39кг/м (временный водопровод)

	5 
	
	Демонтаж блоков ФБС 9.3.6
	шт.
м3
	5
0,73
	
	350кг/шт. (временный водопровод)



Примечания: 
1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов, передвижения машин и механизмов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта;
- ограничение времени проведения СМР в технологические окна;
- наличие газопроводов высокого и среднего давления;
- наличие действующих кабелей 6 кВ, без возможности временного отключения;
*в связи с изложенным, при оценке работ требуется применение повышающего договорного коэффициента – 1,125841.
2. Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.
