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к договору подряда №1 от 20.06.2024

УТВЕРЖДАЮ:       
                                                                                                                                                                    СОГЛАСОВАНО:    
                                                                
Директор по эксплуатации и                                                                                                                    Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ"                    
безопасности производственной                                                                                                 
деятельности АО "Коломенский завод"    
                                                                                              
________________В.С. Степанкевич                                                                                                         __________________ Ю.Ф. Кесслер



Ведомость объемов работ
Ремонт и устройство пути №3, расположенного на территории АО "Коломенский завод"
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	 
	 
	Демонтажные работы. Сопутствующие работы
	 
	 
	 
	 

	1 
	 
	Очистка межпутья, откосов и выемок жд. путей от мусора, бетонного боя, грунта и пр.-бет бой разбивали? Тогда разделить, прописать чем-гидромолот или отб молот
	м3
	175
	
	250м * 3,5м * 0,2м. Бетон разбивали гидромолотом, о общей массе точно не определить. Ориентировочно – 4 м3.

	2 
	 
	Демонтаж рельсошпальной решётки элементами-шпалы дер или жб?
	М-пути?
	250
	
	Деревянная, м.пути

	3 
	 
	Разборка автомобильного переезда №27 из деревянных шпал через 1 путь- ширина переезда?
	шт.
	1
	
	5,5 м

	4 
	 
	Выемка щебня и загрязнённого грунта основания пути 1-разделить щебень и грунт(каждый со своим объемом), вручную?
	м3
	481,25
	
	250м * 3,5м * 0,55м. 70% грунт, 30% щебень

	5 
	 
	Разработка грунта вручную в местах пересечений с сущ. колодцами -группа грунтов 2?, трубы к колодцам на расстоянии ДО 1м?
	м3
	3,35
	
	(Ф1,6м - Ф1,0м) * (h) 0,55 м) = 0,67м3 * 5шт. Группа грунтов – 2. Трубы не считаем к колодцам, они на глубине свыше 3х метров. Мы их не шурфим

	6 
	
	Демонтаж люков с горловин сущ. колодцев
	шт.
	5
	
	

	7 
	
	Покрытие плитами горловин сущ. колодцев
	шт.
м3
	5
1,9
	
	Плиты днища ПН15 (0,38м3/шт) - 5шт.

	8 
	
	Обратная засыпка вручную местным песчаным грунтом пазух сущ. колодцев 
	м3
	1,45
	
	3,35м3 -Vплит 1,9м3 =1,45м3

	9 
	
	Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. недействующими коммуникациями (шурфовка) 
	м3
	16,5
	
	((3,5 м + 2м) * 1м * (h) 0,5 м) * 6шт.

	10 
	
	Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. КЛ (шурфовка) 
	м3
	8,25
	
	((3,5 м + 2м) * 1м * (h) 0,5 м) * 3шт.

	11 
	
	Демонтаж сущ. недействующих трубопроводов-из какого материала трубы?
	мп
кг
	65,12
977,46
	
	Трубы стальные
(L)3,4м Ф50х4мм  /4,54кг/м; 
(L)3,3м Ф108х5мм / 12,7кг/м; 
(L)3,52м Ф219х10мм / 51,54кг/м;
(L)4,4м Ф32х4мм / 2,76кг/м; 
(L)4,4м Ф76х4мм *2 трубы / 7,1кг/м; 
(L)4,4м Ф40х4мм / 3,55кг/м; 
(L)7м Ф76х4мм / 7,1кг/м;
(L)3м Ф203х10мм / 47,6кг/м; 
(L)4,15м Ф168х10мм / 38,97кг/м; 
(L)4,15м Ф127х5мм / 15,04кг/м;
(L)4,6м Ф70х5мм / 8,02кг/м;
(L)5,2м Ф159х6мм/ 22,64кг/м;
(L)9,2м Ф89х4мм / 8,39кг/м

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	12 
	
	Погрузка и перевозка по территории завода до 3х км загрязнённого щебня, грунта, мусора
	т
	962,06
	
	Загрязнённый щебень: (175м3 +481,25м3) *1,4т/м3
Вытесненный грунт: (16,5м3 +8,25м3) *1,75т/м3

	13 
	
	Погрузка и перевозка-на 3 км?  балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты)
	т
	102,4
	
	До 2х км

	14 
	
	Погрузка и перевозка-на 3 км? балансодержателю демонтированных трубопроводов, люков-вручную?
	т
	1,329
	
	Демонтированные люки: 65кг/шт.* 5шт.
Демонтированный трубопровод: 977,46кг Вручную

	15 
	
	Демонтаж трубопровода (байпас) из стальных труб ф219х5
	м.п.
кг
	40
1055,6
	
	(L)40м Ф219х5мм / 26,39кг/м;

	16 
	
	Демонтаж блоков ФБС 9.3.6
	шт.
м3
	5
0,73
	
	350кг/шт.

	
	 
	Реконструкция пути 3
	
	
	
	 

	17 
	 
	Уплотнение основания выемки катками послойное (прохождение по одному следу 4-5 раз)
	м
	875
	
	3,5 м*250 м

	18 
	
	Устройство прослойки из геотекстиля
	м2
	1000
	
	4 м * 250 м
Геоотекстиль - 1000м2 *1,1 =1100м2 дорнит 500? Да

	19 
	
	Устройство песчаного основания с уплотнением катками
	м3
	175
	
	3,5 м*250 м * 0,2 м
Песок -175м3 *1,1 =192,5м3

	20 
	
	Устройство балластного основания из щебня h=0,35м
	м3
	306,25
	
	3,5 м*250 м * 0,35 м)
Щебень балластный кат.2 -306,25 *1,26= 385,88

	21 
	
	Уплотнение основания балластного послойно (два слоя)
	м2
	875
	
	

	22 
	
	Укладка рельсошпальной решётки отдельными элементами с эпюрой шпал 1840 шт/км, длинна рельса 12,5 м
	М пути?
	250
	
	м.пути
Рельс Р65, L-12,5 м.- 500м
Шпала железобетонная, Ш1 -460 шт.
Накладка стыковая 1Р-65 -84 шт.
Болт стыковой в сборе -252шт.
Подкладка КБ-65 -920 шт.
Прокладка ЦП-143 -920 шт.
Прокладка ЦП-328 -920 шт.
Болт закладной в сборе – 1840 шт.
Болт клеммный в сборе -1840 шт.

	23 
	
	Балластировка путей
	м3
	107,5
	
	Щебень балластный кат.2 -107,5м3 *1,26 =135,45м3

	24 
	
	Выправка пути
	м3
	10,75
	
	Щебень балластный кат.2 -10,75м3 *1,26 =13,55м3

	25 
	 
	Рихтовка пути
	м
	250
	
	

	26 
	
	Послеосадочный ремонт ж.д. пути
	м
	250
	
	

	
	 
	Устройство переезда 27 через 1 путь (6,5 м)
	
	
	
	 

	27 
	 
	Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия
	шт.
	12
	
	 Резинокордовое покрытие – 1 компл.

	28 
	 
	Укладка плиты наружной резинокордового покрытия
	шт.
	24
	
	

	29 
	 
	Устройство прокладки наружной резинокордового покрытия
	шт.
	24
	
	

	30 
	
	Устройство прокладки внутренней резинокордового покрытия
	шт.
	12
	
	

	31 
	 
	Балластировка, выправка путей (6,5м)
	м3
	8,39
	
	 Щебень балластный кат.2 -8,39м3 *1,26 =10,57м3

	32 
	
	Устройство песчаного основания с уплотнением вибротрамбовками 
	м3
	0,04
	
	1 м*0,4 м * 0,1 м
Песок -0,04м3 *1,1 =0,044м3

	33 
	
	Монтаж блоков ФБС
	шт.
м3
	5
0,73
	
	Ранее демонтированные

	34 
	
	Прокладка трубопровода из стальных труб ф219х5
	м.п
	39
	
	Ранее демонтированные



Примечания: 
1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

2. Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


