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Ведомость объемов работ

на замену плит покрытия фонаря ЛЦ

инв. № 300000085

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Покрытие фонаря
	
	

	1
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов из 5-ти слоев
	м2
	506

	2
	Разборка цементной стяжки толщ.50мм
	м3
	25,2

	3
	Демонтаж водоприемных воронок
	шт
	2

	4
	Разработка утеплителя из керамзита толщ.150мм
	м3
	75,6

	5
	Демонтаж ж/бетонных плит покрытия толщ.240мм
	шт/м2
	56/ 504

	6
	Демонтаж сетки 200Х200Х6мм (страховочной)
	м2
	504

	7
	Монтаж металлических прогонов из швеллера №24
	м/т
	420/10,08

	
	- крепежные элементы к фермам уголок 90Х7мм
	м/т
	16/0,155

	
	- болты М20
	ШТ
	160

	8
	Визуально-измерительный контроль и ультразвуковая
	Элемент
	80/

	
	диагностика сварных швов
	м
	16

	9
	Монтаж покрытия из профлиста Н75-750-О,9
	м2
	504

	10
	Устройство пароизоляции прокладочной из Паробарьера СА 500
	м2
	566

	11
	Утепление кровли из минплиты «Техноруф 45» толщ.150мм
	м2/м3
	504/75,6

	12
	Формирование контруклона из минплиты Техноруф 30
	м2/м3
	105/4,3

	13
	Устройство стяжки из хризотилцементных листов в 2 слоя, с
предварительной их оrрунтовкой со всех сторон праймером битумным Технониколь
	м2
	504

	14
	Огрунтовка стяжки битумным праймером Технониколь
	м2
	504

	15
	Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала
(Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, Техноэласт ЭКП)
	м2
	566

	16
	Установка воронок водосточных диам.110мм со
	шт
	2

	
	сливоуловителем и электрообогревом
	
	

	
	- патрубок компенсационный для воронки диам. 110мм
	шт
	2

	
	-надставной элемент воронок
	шт
	2

	
	- пенополистирол Технониколь толщ. 100мм
	мЗ
	0,25

	17
	Установка отлива из оцинкованной стали шир. 600мм
	м
	25

	
	(сопряжение кровли с торцевой стеной фонаря)
	
	

	
	- крепежный элемент через 600мм
	шт
	44

	
	- галтель Техноруф В 60
	м
	25

	
	- доп. слой Техноэласт ЭПП (примыкание к парапету)
	м2
	15

	
	- герметизирующая мастика Технониколь №71
	м
	3
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