ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА – М10
Так же в смете были применены следующие коэффициенты, учитывающие условия производства работ:

Работы, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции, аналогичным техническим процессам для нового строительства, принимаются по единичным расценкам на новое строительство с учетом коэффициента К=1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,25 к затратам на эксплуатацию машин, согласно требованиям 648/пр_2022_п.124. (Вид строительства – капитальный ремонт).
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта
и принимаются по единичным расценкам с учетом коэффициента К=1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,15 к затратам на эксплуатацию машин, согласно требованиям 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 3 (ПОС, стр. 47 «минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки», Стр.11 «Ввиду того, что ремонтируемое здание при производстве работ эксплуатируется, необходимо выполнить следующие мероприятия», стр.15 «Минимизация площадей складирования материалов изделий и полуфабрикатов ввиду проведения работ в условиях эксплуатируемого объекта и благоустроенной территории.» )
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих  факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы
и принимаются по единичным расценкам с учетом коэффициента К=1,35 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,35 к затратам на эксплуатацию машин, согласно требованиям 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 (ПОС, стр. 9 «Здание на период работ эксплуатируется, поэтому работы выполняются захватками», Стр.11 «Ввиду того, что ремонтируемое здание при производстве работ эксплуатируется…» )
Так же были учтены дополнительные затраты: 

Производство работ в зимнее время, согласно приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 – 2,4%*0,8=1,92%
Временные здания и сооружения, согласно Методике утв. приказом Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр. прил.1, п.4 – 2,8%*0,8=2,24%
Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения, согласно Приказа от 4.08.2020 № 421/пр п.179 - 3%
Составил 

___________________
