1. Освобождение защитной пленки с анкеров.
2. Первичная зачистка поверхности анкеров  ручным и механическим способом от загрязнений, продуктов корозии  для последующего покрытия чистящим составом.
3. Нанесение на анкеры удалителя\преобразователя ржавчины.
4. Основная зачистка анкеров от продуктов коррозии и загрязнений ручным и механическим способом.
5. Смывка/обезжиривание анкеров после обработки ручным и механическим способом.
6. Обследование анкеров на предмет наличия дефектов
7. Обеспечение защиты (изоляция п\э пленкой) поверхности анкеров от загрязнений и осадков  
