Подбор единичных расценок к Акту №8
Изготовление недостающих элементов МК
Объект: терминал по перевалке минеральных удобрений, конвейерная галерея №3, шифр 1632-2021-2.1.3-КМ/КМД
Принятые допущения: изготовление выполнялось на строительной площадке на стапеле/временном заготовительном участке, поэтому ФЕРм38 указан «применительно». Для всех позиций с подачей манипулятором выбран вариант «с краном на автомобильном ходу». Если фактически сборка выполнялась вручную без грузоподъемного механизма, заменить окончание расценок ФЕРм38 на варианты с ручными лебедками/вручную. Монтажные расценки ФЕР09 даны дополнительно, если в объем договора входит последующий монтаж изготовленных отправочных марок.
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	1
	Настил 1Н1-136 (2шт)
	металл 398,6 кг; сварка 19,60/398,6; ВИК 19,6 м; ГФ-021 10,4 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 10,4 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	2
	Настил 1Н1-144 (2шт)
	металл 398,6 кг; сварка 19,60/398,6; ВИК 19,6 м; ГФ-021 10,4 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 10,4 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	3
	Настил 1Н1-61
	металл 77,9 кг; сварка 3,72/77,9; ВИК 3,72 м; ГФ-021 2,1 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,1 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	4
	Настил 1Н1-54
	металл 70,6 кг; сварка 2,12/70,6; ВИК 2,12 м; ГФ-021 3,3 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 3,3 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	5
	Настил 1Н1-52
	металл 78,6 кг; сварка 3,04/78,6; ВИК 3,04 м; ГФ-021 3,4 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 3,4 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	6
	Настил 1Н1-50
	металл 65,9 кг; сварка 2,48/65,9; ВИК 2,48 м; ГФ-021 3,1 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 3,1 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	7
	Настил 1Н1-46
	металл 57,9 кг; сварка 2,20/57,9; ВИК 2,2 м; ГФ-021 2,8 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,8 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	8
	Настил 1Н1-43
	металл 224,9 кг; сварка 9,70/224,9; ВИК 9,7 м; ГФ-021 9,3 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 9,3 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	9
	Настил 1Н1-33
	металл 56,7 кг; сварка 0,90/56,6; ВИК 0,9 м; ГФ-021 2,7 м2
	ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно.
	ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,7 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	10
	Балка 1Б4-14
	металл 653,8 кг; сварка 12,50/653,8; ВИК 12,5 м; ГФ-021 11,9 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 11,9 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	11
	Балка 1Б5-1
	металл 263,1 кг; сварка 4,80/263,1; ВИК 4,8 м; УЗК 4,8 м; ГФ-021 4,9 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,9 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.; ФЕРм39-02-008-01 — УЗК оборудования/конструкций, толщина до 10 мм, уточнить по КМД.
	

	12
	Колонна 3К1-11
	металл 1228 кг; сварка 48,00/1208,0; ВИК 48 м; ГФ-021 18,5 м2
	ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-02 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 1.228 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 18,5 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	13
	Колонна 3К1-15
	металл 1243,8 кг; сварка 45,00/1222,8; ВИК 45 м; ГФ-021 19 м2
	ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-02 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 1.244 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 19 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	14
	Распорка 1Б1-1
	металл 69,9 кг; сварка 1,04/69,9; ВИК 1,04 м; ГФ-021 1,79 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,79 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	15
	Ригель фахверка 1В1-10
	металл 41,1 кг; ГФ-021 1,34 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,34 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	16
	Ригель фахверка 1В1-11
	металл 30,4 кг; ГФ-021 0,99 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 0,99 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	17
	Распорка 1РС3-2
	металл 187,6 кг; сварка 4,7/187,6; ВИК 4,7 м; ГФ-021 4,7 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,7 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	18
	Распорка 1РС12-2
	металл 177,4 кг; сварка 13/177,4; ВИК 13 м; ГФ-021 4,6 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,6 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	19
	Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт)
	металл 86,4 кг; ГФ-021 0,24 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 0,24 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	20
	Связь 1СВ2-1 (2шт)
	металл 473,2 кг; сварка 17,60/473,2; ВИК 17,6 м; ГФ-021 6,3 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 6,3 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	21
	Связь 1СВ4-4 
	металл 209,2 кг; сварка 7,5/209,2; ВИК 7,5 м; ГФ-021 4,8 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,8 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	22
	Балка 2Б4-26
	металл 679,1 кг; сварка 12,5/679,1; ВИК 12,5 м; по примечанию: УЗК-100%, длину шва уточнить; ГФ-021 11,9 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 11,9 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.; ФЕРм39-02-008-02 — УЗК оборудования/конструкций, толщина св. 10 до 20 мм, уточнить по КМД.
	

	23
	Балка 2Б7-24
	металл 128,8 кг; сварка 5,2/128,8; ВИК 5,2 м; ГФ-021 4,3 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,3 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	24
	Балка 2Б13-15 (2шт)
	металл 91,2 кг; ГФ-021 2,7 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,7 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	25
	Колонна 2К1-6 (2шт)
	металл 471,4 кг; сварка 18,8/471,4; ВИК 18,8 м; ГФ-021 9,6 м2
	ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-01 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 0.471 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 9,6 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	26
	Колонна 2К4-2
	металл 371,4 кг; сварка 18,5/371,4; ВИК 18,5 м; ГФ-021 7,8 м2
	ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-01 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 0.371 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 7,8 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	27
	Распорка 2РС11-2 (2шт)
	металл 478,2 кг; сварка 44/478,2; ВИК 44 м; ГФ-021 13,2 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 13,2 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	28
	Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт)
	металл 693,6 кг; сварка 6,14/693,6; ВИК 6,14 м; ГФ-021 18,6 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 18,6 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	29
	Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт)
	металл 241,2 кг; сварка 2,05/241,2; ВИК 2,05 м; ГФ-021 6,4 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 6,4 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	30
	Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт)
	металл 578 кг; сварка 5,12/578; ВИК 5,12 м; ГФ-021 15,5 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 15,5 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	

	31
	Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт)
	металл 172,8 кг; ГФ-021 8,64 м2
	ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 8,64 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	32
	Связь 2СГ1-1 (51шт)
	металл 2805 кг; ГФ-021 32,64 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 32,64 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	33
	Связь 2СГ1-5 (2шт)
	металл 110,6 кг; ГФ-021 1,28 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,28 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	34
	Связь 2СГ1-6 (2шт)
	металл 74,6 кг; ГФ-021 0,88 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 0,88 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	35
	Связь 2СГ1-7 (4шт)
	металл 142,8 кг; ГФ-021 1,8 м2
	ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям.
	ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,8 м2.
	— — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны.
	

	36
	Колонна 1К3-1
	металл 1573,5 кг; сварка 55,00/1573,5; ВИК 55 м; ГФ-021 21 м2
	ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором.
	ФЕР09-03-002-02 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 1.573 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе.
	ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 21 м2.
	ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.
	



Сводка примененных базовых расценок и основания выбора
	Расценка
	Почему применена / что проверить

	ФЕРм38-01-004-01
	Изготовление площадок/настилов; в акте настилы из рифленого листа с полосами и сваркой.

	ФЕРм38-01-002-01
	Изготовление балок, ригелей и аналогичных конструкций.

	ФЕРм38-01-003-01
	Изготовление стоек/опор; применительно к колоннам.

	ФЕРм38-01-006-02
	Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам и связям.

	ФЕР13-03-004-04
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объемы в акте даны в м2.

	ФЕРм39-02-001-21
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений конструкций с одной стороны, измеритель м шва.

	ФЕРм39-02-008-01/02
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений оборудования и конструкций; код уточняется по толщине металла и положению шва.

	ФЕР09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом из листовой/рифленой стали.

	ФЕР09-03-002-12
	Монтаж балок/ригелей до 25 м; высоту нужно сверить с ППР/КМ.

	ФЕР09-03-002-01/02/03
	Монтаж колонн до 25 м; выбор по массе элемента.

	ФЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из уголков/гнутосварных профилей при пролете до 24 м и высоте до 25 м.


Контрольные замечания для защиты сметы: 1) металлопрокат по ФЕРм38 учитывать отдельными строками по спецификации; 2) очистка/грунтовка/окраска по ФЕРм38 не учтены и вынесены в ФЕР13; 3) ВИК/УЗК учитывать только при наличии требований проекта/КМД/журнала сварки; 4) при экспертизе желательно приложить ППР/технологическую карту на изготовление на площадке, схему временного заготовительного участка и ведомость фактических сварных соединений.
Подготовлено по Акту №8 и загруженным сборникам ФЕР/ФЕРм
