Справочно: 
Расценками предусмотрены работы, на высоте до 25м.
В смете применен повышающий коэффициент, учитывающий усложненные условия:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта
1. Безопасность и страховка	Comment by Анастасия: Входит в Накладные расходы. Исключение: Если это не обычные меры охраны труда, а специальная проектная система безопасности, например:1.отдельная расчетная анкерная система. 2.стационарные или инвентарные сертифицированные линии, 3.специальные узлы крепления, предусмотренные ППР/ПОС/проектом,4.нестандартные решения для особо опасных участков

· Установка и натяжение горизонтальных страховочных тросов (канатов).
· Крепление анкерных линий (сверление отверстий под анкера).
· Устройство временных ограждений на высоте.
2. Рабочие площадки и подмости	Comment by Анастасия: Входит в расценку (ТЧ ТЕР9) Исключение: Если это Сложные/индивидуальные конструкции (большие,сложные площадки, усиленные настилы, многоярусеые системы и т.п.) И в ПОСе прописано «устройство СПЕЦИАЛЬНЫХ рабочих площадок или инвентарные площадки повышенной сложности, технологические мосты»
· Устройство деревянных настилов (рабочих полов) на высоте.
· Разборка настилов после завершения работ.
· Устройство переходных мостиков и трапов между фермами/балками.
· Подача материалов (досок, щитов) на высоту.
3. Подготовка и подгонка металла на высоте	Comment by Анастасия: Входит в расценку (ТЧ ТЕР9) Исключение: не по проекту, если по вине Заказчика- сильная коррозия, загрязнение, требуется ДОП. мех. обработка, погнутые элементы, проект не совпадает с фактом и требуется подрезка.
· Рассверловка (расширение) монтажных отверстий, не совпадающих по проекту.
· Зачистка мест соединения от ржавчины и окалины перед сваркой.
· Правка (рихтовка) погнутых элементов конструкций на весу.(спорно)
· Подгонка металла газовой резкой (кислородная резка) по месту.(спорно)
4. Крепежные работы	Comment by Анастасия: НЕ учтены затраты на выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций, см. exel файл ресурсной сметы
· Постановка высокопрочных болтов с контролируемым натяжением (динамометрическим ключом).
5. Сварочные работы на высоте	Comment by Анастасия: Расценками учтена высота до 25м. Исключение: если проектом предусмотрено свыше 25 м.
· Ручная дуговая сварка монтажных швов (особенно в потолочном положении).
· Сварка полуавтоматом в среде защитных газов.
· Подогрев металла перед сваркой (зимой или при толстом металле).
· Зачистка сварных швов от шлака.
8. Перевозка и разгрузка с дальнего склада (шаландой и краном)	Comment by Анастасия: ТЧ учитывают: погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку. Исключение: если данные работы связаны с изменением схемы поставки, а не организацией строительства. Т.е. в ПОСе прописано, что поставка осуществляется с удаленного склада Заказчика (свыше 1 км.), указано расстояние, приложена схема.
Если в исходной смете эти затраты отсутствовали (предполагалось, что материал «придет под кран»), а по факту заказчик выдал металл со своего удаленного склада, смело добавляй следующие позиции:
· Погрузка металлоконструкций на складе заказчика:
· Работа крана на складе (маш.-часы).
· Строповка и такелажные работы на складе (работа стропальщиков).
· Перевозка (доставка) металлоконструкций:
· Работа бортового автомобиля (или трала) — почасово или за тонно-километр.
· Работа шаланды (платформы) — если используется специальный тяжеловоз или удлиненный транспорт для длинномеров.
· Сопровождение (если груз негабаритный — машина прикрытия).
· Разгрузка металлоконструкций на монтажной площадке:
· Работа монтажного крана на разгрузке (если кран уже на площадке, но он занят монтажом — выделяем отдельное время).
· Работа крана-манипулятора (если своим ходом приехал и сам снял груз).
· Строповка и складирование на приобъектном складе (работа такелажников).
· Сортировка и раскладка металла:
· Работа разнорабочих по разборке металла по маркам (осям), если привезли общей кучей.
· Маркировка элементов (если бирки отвалились при перевозке).
· Простои транспорта:
· Если шаланда приехала, а кран был занят — ожидание разгрузки (оплата простоя транспорта)
9. Устройство стапелей для укрупнительной сборки С и О Элементы, колонны и надколонники	Comment by Анастасия: В ТЧ учтено. Исключение: стапели НЕ типовые, требуется устройство основания, и это не просто “подкладки”, а полноценная индивидуальная система, прописанная в ПОСе.

· ФБС блоки, плиты и швеллера
· Подготовка основания под укладку плит, расстановка ФБС блоков, раскладка швеллеров
10. Зачистка металлоконструкций и раздел кромок при сборке С-Элементов	Comment by Анастасия: Учтено в ТЧ: сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки;
11. Доработка листов настилов под монтаж	Comment by Анастасия: В ТЧ учтено: поставка листов мерной длины. Исключение: если по указанию Заказчика возникла необходимость выполнения дополнительной доработки листов настила.
12. Выравнивание площадки для работы крана	Comment by Анастасия: Если технологическая (не временная) площадка предусмотрена ПОСом, если выполняется: планировка грунта, подсыпка (щебень, песок), уплотнение,устройство временного основания+выравнивание под кран

13. Организация ночного производства работ	Comment by Анастасия: Если предусмотрено ПОСом или по требованию Заказчика производится работа в ночные смены, то производится колрректировка сметы коэффициентами (разделяем объемы, которые производятся в дневное время, а какие в ночное)
14. Укрупнение колонн (сварка, УЗК, зачистка)	Comment by Анастасия: ТЧ учитывают укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов
15. Устранение дефектов и восстановление геометрии	Comment by Анастасия: ТЧ учитывают исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки;



