В большинстве случаев масса металлоконструкций по КМД действительно больше, чем по КМ. И это нормальная ситуация. Объясню почему — это как раз связано с теми самыми 3 % на уточнение КМД, которые вы обсуждали.
1️⃣    Разница между КМ и КМД
КМ (конструкции металлические)
Это проектный уровень. В КМ:
· задаётся схема конструкций,
· типы профилей,
· основные сечения,
· ориентировочная масса.
Но:
· не прорабатываются все детали,
· не учитываются мелкие элементы,
· масса считается укрупнённо.
КМД (конструкции металлические деталировочные)
Это рабочие чертежи для изготовления. В КМД добавляются:
· фасонки
· ребра жесткости
· накладки
· косынки
· усиливающие пластины
· технологические элементы
· уточнённые длины элементов
· отверстия, болты и т.п.
Из-за этого масса уточняется и чаще всего увеличивается.
2️⃣   Почему в ФЕР заложено +3 %
В ФЕР-9 (п. 2.9.1) прямо указано:
к массе металла по КМ добавляется 3 % на уточнение массы при разработке КМД.
Это сделано потому, что исторически:
📌 при деталировке масса почти всегда увеличивается.
Поэтому смета сразу страхуется этими 3 %.
3️⃣   Типичная ситуация на практике
Пример:
	Документ
	Масса

	КМ
	100 т

	КМД
	102–104 т


Разница зависит от:
· количества узлов
· количества фасонок
· усилений
· точности проектирования
Но чаще всего это 1–4 %.
Важный момент для вашей ситуации
Заказчик вам ответил:
«В М-15 включен 3 % на уточнение КМД»
Это означает:
· металл передан по массе КМД
· разница между КМ и КМД уже учтена.
То есть:
✔ 3 % вы фактически получили металлом.

