{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["3.1_изм смета - Базисно-индексн"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3.1_изм смета - Базисно-индексн","index":0,"n_rows":136,"n_cols":58,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала","","","","","","","","","","","","","",""]
["(наименование стройки)"]
[]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3","","","","","","","","","","","","","",""]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC"]
[null,"Сметная стоимость",null,null,26226.795999999998,"тыс.руб."]
[null,"   строительных работ",null,null,48598.843000000001,"тыс.руб."]
[null,"Средства на оплату труда",null,null,5538.4120000000003,"тыс.руб."]
[null,"Сметная трудоемкость",null,null,12427.79,"чел.час"]
[null,"Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ",null,null,null,"1 кв. 2000г.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1 кв. 2000г.","","","","","","","","",""]
[]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат",null,null,"Ед. изм.","Кол-во"]
[]
[]
[1,2,3,null,null,4,5]
["Раздел 1. Рельсовый путь № 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 1. Рельсовый путь № 1"]
["1","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м",null,null,"100 м рельса в одну нитку",6.4989999999999997,4595982.0600000005,84400.13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м"]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные",null,null,"т","0,0009\n0,0058",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Канаты пеньковые пропитанные"]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный",null,null,"м3","16,58\n107,8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кислород технический: газообразный"]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм",null,null,"т","0,0002\n0,0013",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм"]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46",null,null,"т","0,1\n0,6499",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Электроды диаметром: 4 мм Э46"]
[null,"101-1805","Гвозди строительные",null,null,"т","0,0008\n0,0052",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Гвозди строительные"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая",null,null,"кг","5\n32,5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропан-бутан, смесь техническая"]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4",null,null,"т","0,0005\n0,0032",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Растворитель марки: Р-4"]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта",null,null,"м3","0,08\n0,5199",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта"]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая",null,null,"т","0,0026\n0,0169",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая"]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм",null,null,"10 м","0,09\n0,5849",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм"]
["2\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты",null,null,"т",25.172709999999999,0,6132903.0599999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты"]
["3\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные",null,null,"ТССЦ",27.000095999999999,0,2770392.13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные"]
["Раздел 2. Рельсовый путь № 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 2. Рельсовый путь № 2"]
["4","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м",null,null,"100 м рельса в одну нитку",6.8545999999999996,4847456.32,89018.17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м"]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные",null,null,"т","0,0009\n0,0062",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Канаты пеньковые пропитанные"]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный",null,null,"м3","16,58\n113,6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кислород технический: газообразный"]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм",null,null,"т","0,0002\n0,0014",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм"]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46",null,null,"т","0,1\n0,6855",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Электроды диаметром: 4 мм Э46"]
[null,"101-1805","Гвозди строительные",null,null,"т","0,0008\n0,0055",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Гвозди строительные"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая",null,null,"кг","5\n34,27",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропан-бутан, смесь техническая"]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4",null,null,"т","0,0005\n0,0034",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Растворитель марки: Р-4"]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта",null,null,"м3","0,08\n0,5484",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта"]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая",null,null,"т","0,0026\n0,0178",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая"]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм",null,null,"10 м","0,09\n0,6169",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм"]
["5\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты",null,null,"т",43.106340000000003,0,10502127.279999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты"]
["6\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные",null,null,"т",38.889572999999999,0,3990332.74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные"]
["Раздел 3. Рельсовый путь № 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 3. Рельсовый путь № 3"]
["7","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м",null,null,"100 м рельса в одну нитку",6.5439999999999996,4627805.2699999996,84984.53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м"]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные",null,null,"т","0,0009\n0,0059",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Канаты пеньковые пропитанные"]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный",null,null,"м3","16,58\n108,5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кислород технический: газообразный"]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм",null,null,"т","0,0002\n0,0013",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм"]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46",null,null,"т","0,1\n0,6544",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Электроды диаметром: 4 мм Э46"]
[null,"101-1805","Гвозди строительные",null,null,"т","0,0008\n0,0052",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Гвозди строительные"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая",null,null,"кг","5\n32,72",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропан-бутан, смесь техническая"]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4",null,null,"т","0,0005\n0,0033",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Растворитель марки: Р-4"]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта",null,null,"м3","0,08\n0,5235",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта"]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая",null,null,"т","0,0026\n0,017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая"]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм",null,null,"10 м","0,09\n0,589",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм"]
["8\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты",null,null,"т",12.101000000000001,0,2948203.03,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты"]
["9\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные",null,null,"т",4.1096320000000004,0,421675.99,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные"]
["10","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",13.06,235359.99,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более"]
["11","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",13.06,640771.39,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05"]
["12\n*","ТССЦ-509-5787","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330",null,null,"шт.",1306,0,3877002.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330"]
["13\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",1306,0,1491326.62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["Раздел 4. Подливка из безусадочного мелкозернистого бетона",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 4. Подливка из безусадочного мелкозернистого бетона"]
["Рельсовый путь № 3 длинна 327,2м толщ (разрез 15-15 лист 282) 54 мм ширина (разрез 15-15 лист 282) - 400 мм",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Рельсовый путь № 3 длинна 327,2м толщ (разрез 15-15 лист 282) 54 мм ширина (разрез 15-15 лист 282) - 400 мм"]
["Рельсовый путь № 2 длинна 342,73 м толщ (разрез 3-3 лист 282) 130 мм ширина (разрез 3-3 лист 282) - 600 мм",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Рельсовый путь № 2 длинна 342,73 м толщ (разрез 3-3 лист 282) 130 мм ширина (разрез 3-3 лист 282) - 600 мм"]
["Рельсовый путь № 1 длинна 324,95 м толщ (разрез 1-1 лист 282) 150 мм ширина (разрез 1-1 лист 282) - 600 мм",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Рельсовый путь № 1 длинна 324,95 м толщ (разрез 1-1 лист 282) 150 мм ширина (разрез 1-1 лист 282) - 600 мм"]
["Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 282.2, 282.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 282.2, 282.3"]
["Крепление стоек к ростверку",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление стоек к ростверку"]
["14","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",2.96,22233.18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм"]
["15","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",-2.96,-7609.46,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01"]
["16\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",296,0,89391.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20"]
["17\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",296,0,101578.44,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["Крепление тормозных упоров крацер-крана к роствергу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление тормозных упоров крацер-крана к роствергу"]
["18","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",0.24,4325.1499999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более"]
["19","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",0.24,15700.37,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05"]
["20\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210",null,null,"шт.",24,0,18828.580000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210"]
["21\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",24,0,27405.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["Крепление крацер-крана в сервесном положении",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление крацер-крана в сервесном положении"]
["22","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",0.24,1802.69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм"]
["23","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",0.24,4627.38,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01"]
["24\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",24,0,7247.92,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20"]
["25\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",24,0,8236.09,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["Крепление стоек хвостовой станции к ростверку",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление стоек хвостовой станции к ростверку"]
["26","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",0.16,2883.43,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более"]
["27","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",0.16,7850.18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05"]
["28\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210",null,null,"шт.",16,0,12552.38,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210"]
["29\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",16,0,18270.46,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["30","ТЕР46-03-014-01","Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм",null,null,"100 отверстий",0.08,743.61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм"]
["31","ТЕР46-03-014-14","На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01",null,null,"100 отверстий",-0.08,-306.02999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01"]
["32","ТЕР06-01-015-03","Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры",null,null,"1 т",2.317E-3,-38.339999999999975,193.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры"]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42",null,null,"т","0,002\n0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Электроды диаметром: 4 мм Э42"]
[null,"201-0798","Кондуктор инвентарный металлический",null,null,"шт.","0,01\n0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кондуктор инвентарный металлический"]
[null,"204-0005","Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм",null,null,"т","0,09\n0,0002",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм"]
[null,"204-0059","Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно",null,null,"т","1\n0,0023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно"]
["Крепление тормазных упоров мобильного бункера",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление тормазных упоров мобильного бункера"]
["33","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",0.18,3243.86,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более"]
["34","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",0.18,8831.4599999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05"]
["35\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210",null,null,"шт.",18,0,14121.43,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210"]
["36\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",18,0,20554.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["37","ТЕР46-03-014-01","Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм",null,null,"100 отверстий",0.18,1673.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм"]
["38","ТЕР46-03-014-14","На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01",null,null,"100 отверстий",-0.18,-688.55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01"]
["39","ТЕР06-01-015-03","Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры",null,null,"1 т",4.0860000000000002E-3,-67.62,340.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры"]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42",null,null,"т","0,002\n0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Электроды диаметром: 4 мм Э42"]
[null,"201-0798","Кондуктор инвентарный металлический",null,null,"шт.","0,01\n0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кондуктор инвентарный металлический"]
[null,"204-0005","Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм",null,null,"т","0,09\n0,0004",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм"]
[null,"204-0059","Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно",null,null,"т","1\n0,0041",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно"]
["Крепление стоек вертикального гравитационного натяжного устройтсва к ростверку",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление стоек вертикального гравитационного натяжного устройтсва к ростверку"]
["40","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",0.04,300.43,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм"]
["41","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",0.04,771.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01"]
["42\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",4,0,1207.99,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20"]
["43\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",4,0,1372.68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["Крепление стоек орграждения к роствергу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление стоек орграждения к роствергу"]
["44","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",24,180268.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм"]
["45","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",24,154245.72,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01"]
["46\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",24,0,7247.92,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20"]
["47\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",24,0,8236.09,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["Крепление лебедки обслуживания к росвергу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крепление лебедки обслуживания к росвергу"]
["48","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",0.04,300.43,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм"]
["49","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",0.04,771.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01"]
["50\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",4,0,1207.99,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20"]
["51\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",4,0,1372.68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT"]
["Итого прямые затраты по смете в текущих ценах",null,null,null,null,null,null,39981057.060000002,32731731.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого прямые затраты по смете в текущих ценах"]
["ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,null,26226796.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ВСЕГО по смете"]
["Материалы заказчика",null,null,null,null,null,null,32472792.550000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Материалы заказчика"]
[]
["Заказчик:  ____________________________ ООО \"ЕвроХим Терминал Усть-Луга\""]
["[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]
[]
["Составил:  ____________________________ "]
["[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]
[]
["Проверил:  ____________________________ "]
["[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]