{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["3.1_изм смета - Базисно-индексн"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3.1_изм смета - Базисно-индексн","index":0,"n_rows":136,"n_cols":18,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC"]
[null,"Сметная стоимость",null,null,26226.795999999998,"тыс.руб."]
[null,"   строительных работ",null,null,48598.843000000001,"тыс.руб."]
[null,"Средства на оплату труда",null,null,5538.4120000000003,"тыс.руб."]
[null,"Сметная трудоемкость",null,null,12427.79,"чел.час"]
[null,"Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ",null,null,null,"1 кв. 2000г."]
[]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат",null,null,"Ед. изм.","Кол-во","Общая стоимость в базисных ценах, руб."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Всего","Мат-лы"]
[]
[1,2,3,null,null,4,5,10,13]
["Раздел 1. Рельсовый путь № 1"]
["1","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м",null,null,"100 м рельса в одну нитку",6.4989999999999997,6844904.0263169995,121246.00987425227,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H21*J21*K21*L21*M21*N21*O21*P21","v":9833128.2328965589},{"$f":"I21*J21*K21*L21*M21*N21*O21*P21","v":174177.39653276929}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные",null,null,"т","0,0009\n0,0058",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H22*J22*K22*L22*M22*N22*O22*P22","v":0},{"$f":"I22*J22*K22*L22*M22*N22*O22*P22","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный",null,null,"м3","16,58\n107,8",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H23*J23*K23*L23*M23*N23*O23*P23","v":0},{"$f":"I23*J23*K23*L23*M23*N23*O23*P23","v":0}]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм",null,null,"т","0,0002\n0,0013",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H24*J24*K24*L24*M24*N24*O24*P24","v":0},{"$f":"I24*J24*K24*L24*M24*N24*O24*P24","v":0}]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46",null,null,"т","0,1\n0,6499",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H25*J25*K25*L25*M25*N25*O25*P25","v":0},{"$f":"I25*J25*K25*L25*M25*N25*O25*P25","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные",null,null,"т","0,0008\n0,0052",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H26*J26*K26*L26*M26*N26*O26*P26","v":0},{"$f":"I26*J26*K26*L26*M26*N26*O26*P26","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая",null,null,"кг","5\n32,5",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H27*J27*K27*L27*M27*N27*O27*P27","v":0},{"$f":"I27*J27*K27*L27*M27*N27*O27*P27","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4",null,null,"т","0,0005\n0,0032",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H28*J28*K28*L28*M28*N28*O28*P28","v":0},{"$f":"I28*J28*K28*L28*M28*N28*O28*P28","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта",null,null,"м3","0,08\n0,5199",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H29*J29*K29*L29*M29*N29*O29*P29","v":0},{"$f":"I29*J29*K29*L29*M29*N29*O29*P29","v":0}]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая",null,null,"т","0,0026\n0,0169",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H30*J30*K30*L30*M30*N30*O30*P30","v":0},{"$f":"I30*J30*K30*L30*M30*N30*O30*P30","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм",null,null,"10 м","0,09\n0,5849",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H31*J31*K31*L31*M31*N31*O31*P31","v":0},{"$f":"I31*J31*K31*L31*M31*N31*O31*P31","v":0}]
["2\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты",null,null,"т",25.172709999999999,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H32*J32*K32*L32*M32*N32*O32*P32","v":0},{"$f":"I32*J32*K32*L32*M32*N32*O32*P32","v":0}]
["3\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные",null,null,"т",27.000095999999999,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Раздел 2. Рельсовый путь № 2",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["4","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м",null,null,"100 м рельса в одну нитку",6.8545999999999996,7219430.0179769164,127880.11012314633,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,10371157.997577757,183707.69209373803]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные",null,null,"т","0,0009\n0,0062",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H36*J36*K36*L36*M36*N36*O36*P36","v":0},{"$f":"I36*J36*K36*L36*M36*N36*O36*P36","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный",null,null,"м3","16,58\n113,6",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H37*J37*K37*L37*M37*N37*O37*P37","v":0},{"$f":"I37*J37*K37*L37*M37*N37*O37*P37","v":0}]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм",null,null,"т","0,0002\n0,0014",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H38*J38*K38*L38*M38*N38*O38*P38","v":0},{"$f":"I38*J38*K38*L38*M38*N38*O38*P38","v":0}]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46",null,null,"т","0,1\n0,6855",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H39*J39*K39*L39*M39*N39*O39*P39","v":0},{"$f":"I39*J39*K39*L39*M39*N39*O39*P39","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные",null,null,"т","0,0008\n0,0055",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H40*J40*K40*L40*M40*N40*O40*P40","v":0},{"$f":"I40*J40*K40*L40*M40*N40*O40*P40","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая",null,null,"кг","5\n34,27",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H41*J41*K41*L41*M41*N41*O41*P41","v":0},{"$f":"I41*J41*K41*L41*M41*N41*O41*P41","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4",null,null,"т","0,0005\n0,0034",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H42*J42*K42*L42*M42*N42*O42*P42","v":0},{"$f":"I42*J42*K42*L42*M42*N42*O42*P42","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта",null,null,"м3","0,08\n0,5484",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H43*J43*K43*L43*M43*N43*O43*P43","v":0},{"$f":"I43*J43*K43*L43*M43*N43*O43*P43","v":0}]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая",null,null,"т","0,0026\n0,0178",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H44*J44*K44*L44*M44*N44*O44*P44","v":0},{"$f":"I44*J44*K44*L44*M44*N44*O44*P44","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм",null,null,"10 м","0,09\n0,6169",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H45*J45*K45*L45*M45*N45*O45*P45","v":0},{"$f":"I45*J45*K45*L45*M45*N45*O45*P45","v":0}]
["5\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты",null,null,"т",43.106340000000003,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H46*J46*K46*L46*M46*N46*O46*P46","v":0},{"$f":"I46*J46*K46*L46*M46*N46*O46*P46","v":0}]
["6\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные",null,null,"т",38.889572999999999,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Раздел 3. Рельсовый путь № 3",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["7","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м",null,null,"100 м рельса в одну нитку",6.5439999999999996,6892298.5014127996,122085.53664003465,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,9901213.3293940444,175383.4286862002]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные",null,null,"т","0,0009\n0,0059",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H50*J50*K50*L50*M50*N50*O50*P50","v":0},{"$f":"I50*J50*K50*L50*M50*N50*O50*P50","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный",null,null,"м3","16,58\n108,5",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H51*J51*K51*L51*M51*N51*O51*P51","v":0},{"$f":"I51*J51*K51*L51*M51*N51*O51*P51","v":0}]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм",null,null,"т","0,0002\n0,0013",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H52*J52*K52*L52*M52*N52*O52*P52","v":0},{"$f":"I52*J52*K52*L52*M52*N52*O52*P52","v":0}]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46",null,null,"т","0,1\n0,6544",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H53*J53*K53*L53*M53*N53*O53*P53","v":0},{"$f":"I53*J53*K53*L53*M53*N53*O53*P53","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные",null,null,"т","0,0008\n0,0052",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H54*J54*K54*L54*M54*N54*O54*P54","v":0},{"$f":"I54*J54*K54*L54*M54*N54*O54*P54","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая",null,null,"кг","5\n32,72",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H55*J55*K55*L55*M55*N55*O55*P55","v":0},{"$f":"I55*J55*K55*L55*M55*N55*O55*P55","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4",null,null,"т","0,0005\n0,0033",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H56*J56*K56*L56*M56*N56*O56*P56","v":0},{"$f":"I56*J56*K56*L56*M56*N56*O56*P56","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта",null,null,"м3","0,08\n0,5235",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H57*J57*K57*L57*M57*N57*O57*P57","v":0},{"$f":"I57*J57*K57*L57*M57*N57*O57*P57","v":0}]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая",null,null,"т","0,0026\n0,017",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H58*J58*K58*L58*M58*N58*O58*P58","v":0},{"$f":"I58*J58*K58*L58*M58*N58*O58*P58","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм",null,null,"10 м","0,09\n0,589",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H59*J59*K59*L59*M59*N59*O59*P59","v":0},{"$f":"I59*J59*K59*L59*M59*N59*O59*P59","v":0}]
["8\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты",null,null,"т",12.101000000000001,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H60*J60*K60*L60*M60*N60*O60*P60","v":0},{"$f":"I60*J60*K60*L60*M60*N60*O60*P60","v":0}]
["9\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные",null,null,"т",4.1096320000000004,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["10","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",13.06,338107.76876758534,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,485712.73374289891,0]
["11","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",13.06,920507.19581989374,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,1322365.5526798253,0]
["12\n*","ТССЦ-509-5787","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330",null,null,"шт.",1306,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["13\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",1306,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Раздел 4. Подливка из безусадочного мелкозернистого бетона",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Рельсовый путь № 3 длинна 327,2м толщ (разрез 15-15 лист 282) 54 мм ширина (разрез 15-15 лист 282) - 400 мм",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Рельсовый путь № 2 длинна 342,73 м толщ (разрез 3-3 лист 282) 130 мм ширина (разрез 3-3 лист 282) - 600 мм",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Рельсовый путь № 1 длинна 324,95 м толщ (разрез 1-1 лист 282) 150 мм ширина (разрез 1-1 лист 282) - 600 мм",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 282.2, 282.3",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Крепление стоек к ростверку",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["14","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",2.96,31939.080396372025,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,45882.465549674613,0]
["15","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",-2.96,-10930.799385417833,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,-15702.769773196334,0]
["16\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",296,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["17\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",296,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Крепление тормозных упоров крацер-крана к роствергу",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["18","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",0.24,6213.1301540192062,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,8925.5459678110328,0]
["19","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",0.24,22554.021599561045,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,32400.247790666639,0]
["20\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210",null,null,"шт.",24,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["21\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",24,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Крепление крацер-крана в сервесном положении",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["22","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",0.24,2588.6845173508923,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,3718.8055107504001,0]
["23","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",0.24,6646.9718433865592,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,9548.7864030200362,0]
["24\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",24,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["25\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",24,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Крепление стоек хвостовой станции к ростверку",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["26","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",0.16,4141.607915384363,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,5949.6760751905686,0]
["27","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",0.16,11277.010799780523,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,16200.12389533332,0]
["28\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210",null,null,"шт.",16,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["29\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",16,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["30","ТЕР46-03-014-01","Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм",null,null,"100 отверстий",0.08,1067.3654807945131,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,1533.3365674181728,0]
["31","ТЕР46-03-014-14","На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01",null,null,"100 отверстий",-0.08,-439.58793690864212,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,-631.49527541044552,0]
["32","ТЕР06-01-015-03","Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры",null,null,"1 т",2.317E-3,499.53566438314419,277.64431557625244,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,717.61389581200729,398.85324143325732]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42",null,null,"т","0,002\n0",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H94*J94*K94*L94*M94*N94*O94*P94","v":0},{"$f":"I94*J94*K94*L94*M94*N94*O94*P94","v":0}]
[null,"201-0798","Кондуктор инвентарный металлический",null,null,"шт.","0,01\n0",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H95*J95*K95*L95*M95*N95*O95*P95","v":0},{"$f":"I95*J95*K95*L95*M95*N95*O95*P95","v":0}]
[null,"204-0005","Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм",null,null,"т","0,09\n0,0002",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H96*J96*K96*L96*M96*N96*O96*P96","v":0},{"$f":"I96*J96*K96*L96*M96*N96*O96*P96","v":0}]
[null,"204-0059","Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно",null,null,"т","1\n0,0023",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H97*J97*K97*L97*M97*N97*O97*P97","v":0},{"$f":"I97*J97*K97*L97*M97*N97*O97*P97","v":0}]
["Крепление тормазных упоров мобильного бункера",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H98*J98*K98*L98*M98*N98*O98*P98","v":0},{"$f":"I98*J98*K98*L98*M98*N98*O98*P98","v":0}]
["33","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более",null,null,"100 шт.",0.18,4658.7701941004125,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,6692.611693320503,0]
["34","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05",null,null,"100 шт.",0.18,12686.278009281757,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,18224.62345473739,0]
["35\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210",null,null,"шт.",18,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["36\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",18,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["37","ТЕР46-03-014-01","Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм",null,null,"100 отверстий",0.18,2403.3680341443082,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,3452.5869142538409,0]
["38","ТЕР46-03-014-14","На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01",null,null,"100 отверстий",-0.18,-988.35457710178343,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,-1419.8325146483214,0]
["39","ТЕР06-01-015-03","Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры",null,null,"1 т",4.0860000000000002E-3,880.85665122311138,489.62338737441985,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,1265.4050915798132,703.37429646451653]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42",null,null,"т","0,002\n0",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H106*J106*K106*L106*M106*N106*O106*P106","v":0},{"$f":"I106*J106*K106*L106*M106*N106*O106*P106","v":0}]
[null,"201-0798","Кондуктор инвентарный металлический",null,null,"шт.","0,01\n0",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H107*J107*K107*L107*M107*N107*O107*P107","v":0},{"$f":"I107*J107*K107*L107*M107*N107*O107*P107","v":0}]
[null,"204-0005","Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм",null,null,"т","0,09\n0,0004",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H108*J108*K108*L108*M108*N108*O108*P108","v":0},{"$f":"I108*J108*K108*L108*M108*N108*O108*P108","v":0}]
[null,"204-0059","Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно",null,null,"т","1\n0,0041",null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H109*J109*K109*L109*M109*N109*O109*P109","v":0},{"$f":"I109*J109*K109*L109*M109*N109*O109*P109","v":0}]
["Крепление стоек вертикального гравитационного натяжного устройтсва к ростверку",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"H110*J110*K110*L110*M110*N110*O110*P110","v":0},{"$f":"I110*J110*K110*L110*M110*N110*O110*P110","v":0}]
["40","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",0.04,430.96856559670795,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,619.1130151082798,0]
["41","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",0.04,1107.5892135835393,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,1591.1204488282788,0]
["42\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",4,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["43\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",4,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Крепление стоек орграждения к роствергу",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["44","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",24,258966.13794329113,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,372020.88335846469,0]
["45","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",24,221582.48800154743,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,318316.95671792218,0]
["46\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",24,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["47\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",24,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["Крепление лебедки обслуживания к росвергу",null,null,null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["48","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм",null,null,"100 шт.",0.04,430.96856559670795,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,619.1130151082798,0]
["49","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01",null,null,"100 шт.",0.04,1107.5892135835393,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,1591.1204488282788,0]
["50\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20",null,null,"шт.",4,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
["51\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT",null,null,"шт.",4,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H21:H124)","v":22794071.191157747},{"$f":"SUM(I21:I124)","v":371978.92434038385}]
["  ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,null,26226796.25]
["Материалы заказчика",null,null,null,null,null,null,32472792.550000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32731731.5,-32472792.550000001]
["Заказчик:  ____________________________ ООО \"ЕвроХим Терминал Усть-Луга\""]
["[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]
[]
["Составил:  ____________________________ "]
["[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]
[]
["Проверил:  ____________________________ "]
["[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]