{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["3.2_изм.смета - Базисно-индексн"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3.2_изм.смета - Базисно-индексн","index":0,"n_rows":119,"n_cols":16,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC"]
[null,"Сметная стоимость",null,"тыс.руб."]
[null,"   строительных работ",null,"тыс.руб."]
[null,"Средства на оплату труда",null,"тыс.руб."]
[null,"Сметная трудоемкость",null,"чел.час"]
[null,"Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ",null,"1 кв. 2000г."]
[]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Общая стоимость в базисных ценах, руб."]
[null,null,null,null,null,"Всего","Мат-лы"]
[]
[1,2,3,4,5,10,13]
[]
["Раздел 1. Рельсовый путь № 1",null,null,null,null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2]
["1","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м","100 м рельса в одну нитку",7.6948999999999996,8104454.6092947703,143556.83591224707,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F22*H22*I22*J22*K22*L22*M22*N22","v":11642550.593037983},{"$f":"G22*H22*I22*J22*K22*L22*M22*N22","v":206228.27884901033}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0009\n0,0069",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F23*H23*I23*J23*K23*L23*M23*N23","v":0},{"$f":"G23*H23*I23*J23*K23*L23*M23*N23","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","16,58\n127,6",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F24*H24*I24*J24*K24*L24*M24*N24","v":0},{"$f":"G24*H24*I24*J24*K24*L24*M24*N24","v":0}]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0002\n0,0015",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F25*H25*I25*J25*K25*L25*M25*N25","v":0},{"$f":"G25*H25*I25*J25*K25*L25*M25*N25","v":0}]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,1\n0,7695",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F26*H26*I26*J26*K26*L26*M26*N26","v":0},{"$f":"G26*H26*I26*J26*K26*L26*M26*N26","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0008\n0,0062",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F27*H27*I27*J27*K27*L27*M27*N27","v":0},{"$f":"G27*H27*I27*J27*K27*L27*M27*N27","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","5\n38,47",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F28*H28*I28*J28*K28*L28*M28*N28","v":0},{"$f":"G28*H28*I28*J28*K28*L28*M28*N28","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0005\n0,0038",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F29*H29*I29*J29*K29*L29*M29*N29","v":0},{"$f":"G29*H29*I29*J29*K29*L29*M29*N29","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,08\n0,6156",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F30*H30*I30*J30*K30*L30*M30*N30","v":0},{"$f":"G30*H30*I30*J30*K30*L30*M30*N30","v":0}]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0026\n0,02",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F31*H31*I31*J31*K31*L31*M31*N31","v":0},{"$f":"G31*H31*I31*J31*K31*L31*M31*N31","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,09\n0,6925",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F32*H32*I32*J32*K32*L32*M32*N32","v":0},{"$f":"G32*H32*I32*J32*K32*L32*M32*N32","v":0}]
["2\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты","т",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F33*H33*I33*J33*K33*L33*M33*N33","v":0},{"$f":"G33*H33*I33*J33*K33*L33*M33*N33","v":0}]
["3\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные","т",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F34*H34*I34*J34*K34*L34*M34*N34","v":0},{"$f":"G34*H34*I34*J34*K34*L34*M34*N34","v":0}]
["Раздел 2. Рельсовый путь № 2",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F35*H35*I35*J35*K35*L35*M35*N35","v":0},{"$f":"G35*H35*I35*J35*K35*L35*M35*N35","v":0}]
["Раздел 2. Рельсовый путь № 2",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F36*H36*I36*J36*K36*L36*M36*N36","v":0},{"$f":"G36*H36*I36*J36*K36*L36*M36*N36","v":0}]
["4","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м","100 м рельса в одну нитку",8.0701999999999998,8499730.5306761842,150558.46615388204,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F37*H37*I37*J37*K37*L37*M37*N37","v":12210388.9158802},{"$f":"G37*H37*I37*J37*K37*L37*M37*N37","v":216286.55398926348}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0009\n0,0073",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F38*H38*I38*J38*K38*L38*M38*N38","v":0},{"$f":"G38*H38*I38*J38*K38*L38*M38*N38","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","16,58\n133,8",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F39*H39*I39*J39*K39*L39*M39*N39","v":0},{"$f":"G39*H39*I39*J39*K39*L39*M39*N39","v":0}]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0002\n0,0016",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F40*H40*I40*J40*K40*L40*M40*N40","v":0},{"$f":"G40*H40*I40*J40*K40*L40*M40*N40","v":0}]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,1\n0,807",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F41*H41*I41*J41*K41*L41*M41*N41","v":0},{"$f":"G41*H41*I41*J41*K41*L41*M41*N41","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0008\n0,0065",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F42*H42*I42*J42*K42*L42*M42*N42","v":0},{"$f":"G42*H42*I42*J42*K42*L42*M42*N42","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","5\n40,35",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F43*H43*I43*J43*K43*L43*M43*N43","v":0},{"$f":"G43*H43*I43*J43*K43*L43*M43*N43","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0005\n0,004",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F44*H44*I44*J44*K44*L44*M44*N44","v":0},{"$f":"G44*H44*I44*J44*K44*L44*M44*N44","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,08\n0,6456",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F45*H45*I45*J45*K45*L45*M45*N45","v":0},{"$f":"G45*H45*I45*J45*K45*L45*M45*N45","v":0}]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0026\n0,021",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F46*H46*I46*J46*K46*L46*M46*N46","v":0},{"$f":"G46*H46*I46*J46*K46*L46*M46*N46","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,09\n0,7263",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F47*H47*I47*J47*K47*L47*M47*N47","v":0},{"$f":"G47*H47*I47*J47*K47*L47*M47*N47","v":0}]
["5\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты","т",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F48*H48*I48*J48*K48*L48*M48*N48","v":0},{"$f":"G48*H48*I48*J48*K48*L48*M48*N48","v":0}]
["6\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные","т",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F49*H49*I49*J49*K49*L49*M49*N49","v":0},{"$f":"G49*H49*I49*J49*K49*L49*M49*N49","v":0}]
["Раздел 3. Рельсовый путь № 3",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F50*H50*I50*J50*K50*L50*M50*N50","v":0},{"$f":"G50*H50*I50*J50*K50*L50*M50*N50","v":0}]
["Раздел 3. Рельсовый путь № 3",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F51*H51*I51*J51*K51*L51*M51*N51","v":0},{"$f":"G51*H51*I51*J51*K51*L51*M51*N51","v":0}]
["7","ТЕР09-03-005-02","Монтаж подкрановых путей: по металлическим  подкрановым балкам для рельсов типа КР\n//вес 83,09 кг./м","100 м рельса в одну нитку",7.7721999999999998,8185869.067774687,144998.95729206564,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F52*H52*I52*J52*K52*L52*M52*N52","v":11759507.501004392},{"$f":"G52*H52*I52*J52*K52*L52*M52*N52","v":208299.97545726612}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0009\n0,007",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F53*H53*I53*J53*K53*L53*M53*N53","v":0},{"$f":"G53*H53*I53*J53*K53*L53*M53*N53","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","16,58\n128,9",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F54*H54*I54*J54*K54*L54*M54*N54","v":0},{"$f":"G54*H54*I54*J54*K54*L54*M54*N54","v":0}]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0002\n0,0016",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F55*H55*I55*J55*K55*L55*M55*N55","v":0},{"$f":"G55*H55*I55*J55*K55*L55*M55*N55","v":0}]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,1\n0,7772",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F56*H56*I56*J56*K56*L56*M56*N56","v":0},{"$f":"G56*H56*I56*J56*K56*L56*M56*N56","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0008\n0,0062",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F57*H57*I57*J57*K57*L57*M57*N57","v":0},{"$f":"G57*H57*I57*J57*K57*L57*M57*N57","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","5\n38,86",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F58*H58*I58*J58*K58*L58*M58*N58","v":0},{"$f":"G58*H58*I58*J58*K58*L58*M58*N58","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0005\n0,0039",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F59*H59*I59*J59*K59*L59*M59*N59","v":0},{"$f":"G59*H59*I59*J59*K59*L59*M59*N59","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,08\n0,6218",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F60*H60*I60*J60*K60*L60*M60*N60","v":0},{"$f":"G60*H60*I60*J60*K60*L60*M60*N60","v":0}]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0026\n0,0202",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F61*H61*I61*J61*K61*L61*M61*N61","v":0},{"$f":"G61*H61*I61*J61*K61*L61*M61*N61","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,09\n0,6995",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F62*H62*I62*J62*K62*L62*M62*N62","v":0},{"$f":"G62*H62*I62*J62*K62*L62*M62*N62","v":0}]
["8\n*","ТССЦ-202-0017","Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты","т",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F63*H63*I63*J63*K63*L63*M63*N63","v":0},{"$f":"G63*H63*I63*J63*K63*L63*M63*N63","v":0}]
["9\n*","ТССЦ-202-0016","Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные","т",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F64*H64*I64*J64*K64*L64*M64*N64","v":0},{"$f":"G64*H64*I64*J64*K64*L64*M64*N64","v":0}]
["10","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм","100 шт.",15.46,166817.87580928838,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F65*H65*I65*J65*K65*L65*M65*N65","v":239644.20217806258},{"$f":"G65*H65*I65*J65*K65*L65*M65*N65","v":0}]
["11","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01","100 шт.",15.46,428208.93021500367,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F66*H66*I66*J66*K66*L66*M66*N66","v":615148.62810153631},{"$f":"G66*H66*I66*J66*K66*L66*M66*N66","v":0}]
["12\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F67*H67*I67*J67*K67*L67*M67*N67","v":0},{"$f":"G67*H67*I67*J67*K67*L67*M67*N67","v":0}]
["13\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F68*H68*I68*J68*K68*L68*M68*N68","v":0},{"$f":"G68*H68*I68*J68*K68*L68*M68*N68","v":0}]
["Раздел 4. Подливка из безусадочного мелкозернистого бетона",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F69*H69*I69*J69*K69*L69*M69*N69","v":0},{"$f":"G69*H69*I69*J69*K69*L69*M69*N69","v":0}]
["Рельсовый путь № 3 длинна 388,61 толщ (разрез 15-15 лист 424) 54 мм ширина (разрез 15-15 лист 424) - 400 мм",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F70*H70*I70*J70*K70*L70*M70*N70","v":0},{"$f":"G70*H70*I70*J70*K70*L70*M70*N70","v":0}]
["Рельсовый путь № 2 длинна 403,510 м толщ (разрез 3-3 лист 424) 130 мм ширина (разрез 3-3 лист 424) - 600 мм",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F71*H71*I71*J71*K71*L71*M71*N71","v":0},{"$f":"G71*H71*I71*J71*K71*L71*M71*N71","v":0}]
["Рельсовый путь № 1 длинна 384,745 м толщ (разрез 1-1 лист 424) 150 мм ширина (разрез 1-1 лист 424) - 600 мм",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F72*H72*I72*J72*K72*L72*M72*N72","v":0},{"$f":"G72*H72*I72*J72*K72*L72*M72*N72","v":0}]
["Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 282.2, 282.3",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F73*H73*I73*J73*K73*L73*M73*N73","v":0},{"$f":"G73*H73*I73*J73*K73*L73*M73*N73","v":0}]
["Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 424,.2, 424.3",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F74*H74*I74*J74*K74*L74*M74*N74","v":0},{"$f":"G74*H74*I74*J74*K74*L74*M74*N74","v":0}]
["Крепление стоек к ростверку",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F75*H75*I75*J75*K75*L75*M75*N75","v":0},{"$f":"G75*H75*I75*J75*K75*L75*M75*N75","v":0}]
["14","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм","100 шт.",3.42,36902.401710160775,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F76*H76*I76*J76*K76*L76*M76*N76","v":53012.583773671642},{"$f":"G76*H76*I76*J76*K76*L76*M76*N76","v":0}]
["15","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01","100 шт.",3.42,12628.815533868863,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F77*H77*I77*J77*K77*L77*M77*N77","v":18142.075052722954},{"$f":"G77*H77*I77*J77*K77*L77*M77*N77","v":0}]
["16\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F78*H78*I78*J78*K78*L78*M78*N78","v":0},{"$f":"G78*H78*I78*J78*K78*L78*M78*N78","v":0}]
["17\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F79*H79*I79*J79*K79*L79*M79*N79","v":0},{"$f":"G79*H79*I79*J79*K79*L79*M79*N79","v":0}]
["Крепление тормозных упоров крацер-крана к роствергу",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F80*H80*I80*J80*K80*L80*M80*N80","v":0},{"$f":"G80*H80*I80*J80*K80*L80*M80*N80","v":0}]
["18","ТЕР46-08-012-05","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более","100 шт.",0.24,6213.1301540192062,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F81*H81*I81*J81*K81*L81*M81*N81","v":8925.5459678110328},{"$f":"G81*H81*I81*J81*K81*L81*M81*N81","v":0}]
["19","ТЕР46-08-012-10","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05","100 шт.",0.24,22554.021599561045,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F82*H82*I82*J82*K82*L82*M82*N82","v":32400.247790666639},{"$f":"G82*H82*I82*J82*K82*L82*M82*N82","v":0}]
["20\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F83*H83*I83*J83*K83*L83*M83*N83","v":0},{"$f":"G83*H83*I83*J83*K83*L83*M83*N83","v":0}]
["21\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F84*H84*I84*J84*K84*L84*M84*N84","v":0},{"$f":"G84*H84*I84*J84*K84*L84*M84*N84","v":0}]
["Крепление крацер-крана в сервесном положении",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F85*H85*I85*J85*K85*L85*M85*N85","v":0},{"$f":"G85*H85*I85*J85*K85*L85*M85*N85","v":0}]
["22","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм","100 шт.",0.24,2588.6845173508923,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F86*H86*I86*J86*K86*L86*M86*N86","v":3718.8055107504001},{"$f":"G86*H86*I86*J86*K86*L86*M86*N86","v":0}]
["23","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01","100 шт.",0.24,6646.9718433865592,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F87*H87*I87*J87*K87*L87*M87*N87","v":9548.7864030200362},{"$f":"G87*H87*I87*J87*K87*L87*M87*N87","v":0}]
["24\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F88*H88*I88*J88*K88*L88*M88*N88","v":0},{"$f":"G88*H88*I88*J88*K88*L88*M88*N88","v":0}]
["25\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F89*H89*I89*J89*K89*L89*M89*N89","v":0},{"$f":"G89*H89*I89*J89*K89*L89*M89*N89","v":0}]
["Крепление стоек подъемной карентки к роствергу",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F90*H90*I90*J90*K90*L90*M90*N90","v":0},{"$f":"G90*H90*I90*J90*K90*L90*M90*N90","v":0}]
["26","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм","100 шт.",0.16,1725.3108242721539,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F91*H91*I91*J91*K91*L91*M91*N91","v":2478.5157704834801},{"$f":"G91*H91*I91*J91*K91*L91*M91*N91","v":0}]
["27","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01","100 шт.",0.16,4430.3568543341571,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F92*H92*I92*J92*K92*L92*M92*N92","v":6364.4817953131151},{"$f":"G92*H92*I92*J92*K92*L92*M92*N92","v":0}]
["28\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F93*H93*I93*J93*K93*L93*M93*N93","v":0},{"$f":"G93*H93*I93*J93*K93*L93*M93*N93","v":0}]
["29\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F94*H94*I94*J94*K94*L94*M94*N94","v":0},{"$f":"G94*H94*I94*J94*K94*L94*M94*N94","v":0}]
["30","ТЕР46-03-014-01","Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм","100 отверстий",0.08,1067.3654807945131,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F95*H95*I95*J95*K95*L95*M95*N95","v":1533.3365674181728},{"$f":"G95*H95*I95*J95*K95*L95*M95*N95","v":0}]
["31","ТЕР46-03-014-14","На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01","100 отверстий",-0.08,-439.58793690864212,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F96*H96*I96*J96*K96*L96*M96*N96","v":-631.49527541044552},{"$f":"G96*H96*I96*J96*K96*L96*M96*N96","v":0}]
["32","ТЕР06-01-015-03","Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры","1 т",2.317E-3,499.53566438314419,277.64431557625244,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F97*H97*I97*J97*K97*L97*M97*N97","v":717.61389581200729},{"$f":"G97*H97*I97*J97*K97*L97*M97*N97","v":398.85324143325732}]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,002\n0",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F98*H98*I98*J98*K98*L98*M98*N98","v":0},{"$f":"G98*H98*I98*J98*K98*L98*M98*N98","v":0}]
[null,"201-0798","Кондуктор инвентарный металлический","шт.","0,01\n0",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F99*H99*I99*J99*K99*L99*M99*N99","v":0},{"$f":"G99*H99*I99*J99*K99*L99*M99*N99","v":0}]
[null,"204-0005","Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм","т","0,09\n0,0002",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F100*H100*I100*J100*K100*L100*M100*N100","v":0},{"$f":"G100*H100*I100*J100*K100*L100*M100*N100","v":0}]
[null,"204-0059","Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно","т","1\n0,0023",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F101*H101*I101*J101*K101*L101*M101*N101","v":0},{"$f":"G101*H101*I101*J101*K101*L101*M101*N101","v":0}]
["Крепление тормазных упоров мобильного бункера",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F102*H102*I102*J102*K102*L102*M102*N102","v":0},{"$f":"G102*H102*I102*J102*K102*L102*M102*N102","v":0}]
["33","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм","100 шт.",0.18,1942.2316689558304,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F103*H103*I103*J103*K103*L103*M103*N103","v":2790.1359880879804},{"$f":"G103*H103*I103*J103*K103*L103*M103*N103","v":0}]
["34","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01","100 шт.",0.18,4984.8697420685876,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F104*H104*I104*J104*K104*L104*M104*N104","v":7161.0738747524356},{"$f":"G104*H104*I104*J104*K104*L104*M104*N104","v":0}]
["35\n*","ТССЦ-509-4614","Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F105*H105*I105*J105*K105*L105*M105*N105","v":0},{"$f":"G105*H105*I105*J105*K105*L105*M105*N105","v":0}]
["36\n*","ТССЦ-509-4617","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F106*H106*I106*J106*K106*L106*M106*N106","v":0},{"$f":"G106*H106*I106*J106*K106*L106*M106*N106","v":0}]
["37","ТЕР46-03-014-01","Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм","100 отверстий",0.18,2403.3680341443082,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F107*H107*I107*J107*K107*L107*M107*N107","v":3452.5869142538409},{"$f":"G107*H107*I107*J107*K107*L107*M107*N107","v":0}]
["38","ТЕР46-03-014-14","На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01","100 отверстий",-0.18,-988.35457710178343,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F108*H108*I108*J108*K108*L108*M108*N108","v":-1419.8325146483214},{"$f":"G108*H108*I108*J108*K108*L108*M108*N108","v":0}]
["39","ТЕР06-01-015-03","Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры","1 т",4.0860000000000002E-3,880.85665122311138,489.62338737441985,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F109*H109*I109*J109*K109*L109*M109*N109","v":1265.4050915798132},{"$f":"G109*H109*I109*J109*K109*L109*M109*N109","v":703.37429646451653}]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,002\n0",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F110*H110*I110*J110*K110*L110*M110*N110","v":0},{"$f":"G110*H110*I110*J110*K110*L110*M110*N110","v":0}]
[null,"201-0798","Кондуктор инвентарный металлический","шт.","0,01\n0",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F111*H111*I111*J111*K111*L111*M111*N111","v":0},{"$f":"G111*H111*I111*J111*K111*L111*M111*N111","v":0}]
[null,"204-0005","Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм","т","0,09\n0,0004",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F112*H112*I112*J112*K112*L112*M112*N112","v":0},{"$f":"G112*H112*I112*J112*K112*L112*M112*N112","v":0}]
[null,"204-0059","Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно","т","1\n0,0041",0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F113*H113*I113*J113*K113*L113*M113*N113","v":0},{"$f":"G113*H113*I113*J113*K113*L113*M113*N113","v":0}]
["Крепление стоек орграждения к роствергу",null,null,null,null,0,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F114*H114*I114*J114*K114*L114*M114*N114","v":0},{"$f":"G114*H114*I114*J114*K114*L114*M114*N114","v":0}]
["40","ТЕР46-08-012-01","Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм","100 шт.",60,647418.21798199858,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F115*H115*I115*J115*K115*L115*M115*N115","v":930056.33581626217},{"$f":"G115*H115*I115*J115*K115*L115*M115*N115","v":0}]
["41","ТЕР46-08-012-06","На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01","100 шт.",60,553958.3748466965,0,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F116*H116*I116*J116*K116*L116*M116*N116","v":795795.4873598807},{"$f":"G116*H116*I116*J116*K116*L116*M116*N116","v":0}]
["42\n*","ТССЦ-509-2631","Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F117*H117*I117*J117*K117*L117*M117*N117","v":0},{"$f":"G117*H117*I117*J117*K117*L117*M117*N117","v":0}]
["43\n*","ТССЦ-509-4616","Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT","шт.",null,null,null,1.052,1.0209999999999999,1.0349999999999999,1.0249999999999999,1.02,1.03,1.2,{"$f":"F118*H118*I118*J118*K118*L118*M118*N118","v":0},{"$f":"G118*H118*I118*J118*K118*L118*M118*N118","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F22:F118)","v":26690497.584363144},{"$f":"SUM(G22:G118)","v":439881.5270611454}]