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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	АВ1
	
	
	

	2
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе: 
- вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B
	шт.
	1
	С КИПиА

	3
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе: 
- вентилятор крышный VDNS 50В-1,5х15-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-500 с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный RVN-500-EX.B с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 50В-1,5х15-EX.B
	шт.
	1
	С КИПиА

	4
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	5
	Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 400х400 РСР 400х400
	шт.
	2
	

	6
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	18,97
	

	7
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	9
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 681x681-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	10
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 681x681-ø681, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	11
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  400x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	12
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	28,71
	

	13
	В1
	
	
	

	14
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М
	шт.
	1
	

	15
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М
	шт.
	5
	

	16
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100
	шт.
	1
	

	17
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200
	шт.
	5
	

	18
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03
	шт.
	1
	

	19
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,85
	

	20
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	32,81
	

	21
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,53
	

	22
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	23
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	24
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	25
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	26
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	27
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	28
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø400-ø400-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	29
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	2,77
	

	30
	В2
	
	
	

	31
	Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе:
- клапан обратный KON 315,
- вентилятор KVR 315/1,
- шумоглушитель KNK 315/6,
- хомут соединительный HTK 315 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 315 KVR 315/1
	шт.
	1
	С КИПиА

	32
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М
	шт.
	6
	

	33
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М
	шт.
	2
	

	34
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М
	шт.
	2
	

	35
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-315-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	36
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100
	шт.
	6
	

	37
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125
	шт.
	2
	

	38
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160
	шт.
	2
	

	39
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø315 ЗК.00.000-02
	шт.
	1
	

	40
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,66
	

	41
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,49
	

	42
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,96
	

	43
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,93
	

	44
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,49
	

	45
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  41° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	46
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	47
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	48
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	49
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	50
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	51
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	52
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	53
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	54
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	55
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	56
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	57
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	58
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	59
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	60
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	61
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	62
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	63
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	0,3
	

	64
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	4,23
	

	65
	В3
	
	
	

	66
	Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе:
- клапан обратный KON 200,
- вентилятор KVR 200/1,
- шумоглушитель KNK 200/6,
- хомут соединительный HTK 200 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 200 KVR 200/1
	шт.
	1
	С КИПиА

	67
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М
	шт.
	8
	

	68
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	69
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100
	шт.
	8
	

	70
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø200 ЗК.00.000-00
	шт.
	1
	

	71
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	18,56
	

	72
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,55
	

	73
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,11
	

	74
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,87
	

	75
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	7
	

	76
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	77
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	78
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	79
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	80
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	81
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	82
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	83
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	84
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	85
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	2,59
	

	86
	В4
	
	
	

	87
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1
	шт.
	1
	С КИПиА

	88
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-А-Вз-00,37/2-У1
	шт.
	1
	

	89
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х150-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	90
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10
	шт.
	1
	

	91
	Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х200 РСР 200х200
	шт.
	2
	

	92
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,14
	

	93
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,88
	

	94
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,1
	

	95
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	96
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  60° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	97
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	98
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 200x150-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	99
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	100
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	101
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	102
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  150x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	103
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  200x200-150x200-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	104
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	11,73
	

	105
	В5
	
	
	

	106
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
	шт.
	1
	С КИПиА

	107
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
	шт.
	1
	

	108
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-300х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	109
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 500х300, L=1000 мм NK 50-30/10
	шт.
	1
	

	110
	Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 300х200 РСР 300х200
	шт.
	2
	

	111
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,18
	

	112
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,85
	

	113
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	114
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  30° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	115
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	116
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 300x200-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	117
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 300x300-300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	118
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	119
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  200x300-200x300-200x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	120
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	23,59
	

	121
	В6
	
	
	

	122
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
	шт.
	1
	С КИПиА

	123
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- вентилятор крышный КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1,
- стакан монтажный утепленный со встроенным обратным клапаном МонСт-375/а-Укв-Вз КВИН-С-2,25-Б-Вз-00,37/2-У1
	шт.
	1
	

	124
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-200х200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	125
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 400х200, L=1000 мм NK 40-20/10
	шт.
	1
	

	126
	Монтаж единицы Решётка вытяжна сотовая с регулятором расхода 200х250 РСР 200х250
	шт.
	2
	

	127
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	31,52
	

	128
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,1
	

	129
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	130
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	131
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	9
	

	132
	Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 300x300-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	133
	Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 400x200-200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	134
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  200x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	135
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  250x200-200x200-200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	136
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	137
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	41,54
	

	138
	В7
	
	
	

	139
	Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе:
- клапан обратный KON 160,
- вентилятор KVR 160/1,
- шумоглушитель KNK 160/6,
- хомут соединительный HTK 160 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1
	шт.
	1
	С КИПиА

	140
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М
	шт.
	3
	

	141
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-250х250-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	142
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	143
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100
	шт.
	3
	

	144
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 250х250
	шт.
	1
	

	145
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,27
	

	146
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,73
	

	147
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	13,13
	

	148
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,06
	

	149
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  30° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	150
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	151
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	152
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	153
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 250x250-250x250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	154
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	155
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	156
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	157
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø100-ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	158
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	159
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	15,22
	

	160
	В8
	
	
	

	161
	Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- клапан обратный  RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект  резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2
	шт.
	1
	С КИПиА

	162
	Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- клапан обратный  RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект  резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2
	шт.
	1
	

	163
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х200 АВК 300х200К8
	шт.
	1
	

	164
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8
	шт.
	10
	

	165
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8
	шт.
	10
	

	166
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	167
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	168
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09
	шт.
	2
	

	169
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 300х200 РСН 300х200
	шт.
	1
	

	170
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600
	шт.
	10
	

	171
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400
	шт.
	10
	

	172
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	м
	8,96
	

	173
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	м
	2
	

	174
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,58
	

	175
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	37,05
	

	176
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,5
	

	177
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	12,38
	

	178
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,2
	

	179
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,2
	

	180
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	14,2
	

	181
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,5
	

	182
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	14,8
	

	183
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	16,2
	

	184
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	185
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	11,98
	

	186
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	35,75
	

	187
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,39
	

	188
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,06
	

	189
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	190
	Монтаж единицы Врезка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 200x300-200x300, класса герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	191
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	192
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	193
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	194
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	195
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	196
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	197
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	198
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	199
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	200
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	201
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 900x600-900x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	202
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	203
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	204
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	205
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	206
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	207
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	208
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	209
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	210
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	211
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	212
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 900x600-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	213
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	214
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	215
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	216
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	217
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	218
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	219
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	220
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	221
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	222
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	223
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	224
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	225
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	226
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	227
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	228
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	229
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	230
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	231
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	232
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	233
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	234
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	235
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	236
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	3,46
	

	237
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	22,04
	

	238
	В9
	
	
	

	239
	Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- клапан обратный  RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект  резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-R0-У2
	шт.
	1
	С КИПиА

	240
	Монтаж единицы Вытяжная радиальная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- клапан обратный  RVK 1120-EX.B,
- вентилятор VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2,
- вставка гибкая VGKR-1120-EX,
- вставка гибкая VGPR-1120-EX,
- комплект  резинометаллических виброопор RVI-8 VTR-112А-22х10-EX.B-L0-У2
	шт.
	1
	

	241
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8
	шт.
	10
	

	242
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8
	шт.
	10
	

	243
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-1200х1200-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	244
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	245
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø1000 ЗК.00.000-09
	шт.
	2
	

	246
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600
	шт.
	10
	

	247
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400
	шт.
	10
	

	248
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	м
	8,96
	

	249
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,82
	

	250
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	55,18
	

	251
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,55
	

	252
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	13,4
	

	253
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	254
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	255
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	256
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	257
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	258
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7
	

	259
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5
	

	260
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,45
	

	261
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,32
	

	262
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	13,24
	

	263
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø1120, класс герметичности "В", b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	264
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	265
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	266
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	267
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	268
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	14
	

	269
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	270
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	271
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	272
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	273
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	274
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	275
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	276
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	277
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	278
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	279
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	280
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	281
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	282
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	283
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	284
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 720x1395-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	285
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 1395x720-ø1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	286
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	287
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	288
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	289
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	290
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	291
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	292
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	293
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	294
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	295
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	296
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	297
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	298
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	299
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	300
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	301
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	302
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	303
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	304
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	305
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	306
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	3,46
	

	307
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	22,04
	

	308
	В10
	
	
	

	309
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	С КИПиА

	310
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	

	311
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8
	шт.
	10
	

	312
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8
	шт.
	10
	

	313
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	2
	

	314
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600
	шт.
	10
	

	315
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400
	шт.
	10
	

	316
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	36,45
	

	317
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,7
	

	318
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	12,65
	

	319
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	320
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	321
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	322
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,2
	

	323
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,92
	

	324
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,9
	

	325
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	326
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	16,93
	

	327
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,6
	

	328
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,17
	

	329
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	330
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	331
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  30° 600x900-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	332
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	333
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	334
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	335
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	336
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	337
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	338
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	339
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	340
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	341
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	342
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	343
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	344
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	345
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	346
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	347
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	348
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	349
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	350
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	351
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	352
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	353
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	354
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	355
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	356
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	357
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	358
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	359
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	360
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	361
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	362
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	363
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	364
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	365
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	366
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	367
	В11
	
	
	

	368
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	С КИПиА

	369
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	

	370
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8
	шт.
	10
	

	371
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8
	шт.
	10
	

	372
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	2
	

	373
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600
	шт.
	10
	

	374
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400
	шт.
	10
	

	375
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	35,63
	

	376
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,23
	

	377
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	13,38
	

	378
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	379
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	380
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	381
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	382
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	383
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,03
	

	384
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	22,67
	

	385
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	16,28
	

	386
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,51
	

	387
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,01
	

	388
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	389
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	390
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	391
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	392
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	393
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	394
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	395
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	396
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	397
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	398
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	399
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	400
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	401
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	402
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	403
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	404
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	405
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	406
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	407
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	408
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	409
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	410
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	411
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	412
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	413
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	414
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	415
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	416
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	417
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	418
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	419
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	420
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	421
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	422
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	423
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	424
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	425
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	426
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	427
	В12
	
	
	

	428
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	С КИПиА

	429
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	

	430
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 400х400 АВК 400х400К8
	шт.
	10
	

	431
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 600х400 АВК 600х400К8
	шт.
	10
	

	432
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	2
	

	433
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х600 РСН 400х600
	шт.
	10
	

	434
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 600х400 РСН 600х400
	шт.
	10
	

	435
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	35,45
	

	436
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,9
	

	437
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	18,8
	

	438
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	15,4
	

	439
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	12,95
	

	440
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	441
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	22,2
	

	442
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,2
	

	443
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,85
	

	444
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5
	

	445
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	11,63
	

	446
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,48
	

	447
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	23,03
	

	448
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	449
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	450
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	451
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	452
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  89° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	453
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	454
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	9
	

	455
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	456
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	457
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	458
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	459
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x700-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	460
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x700, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	461
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x900-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	462
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	463
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	464
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1100-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	465
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	466
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	467
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	468
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-400x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	469
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	470
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	471
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	472
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x500-600x500-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	473
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	474
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x600-600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	475
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	476
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x700-600x700-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	477
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	478
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	479
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	480
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x900-600x900-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	481
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	482
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	483
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1100-600x1100-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	484
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	485
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x600-1100x600-1100x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	486
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	487
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	488
	В13
	
	
	

	489
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (основная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	С КИПиА

	490
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении (резервная) в составе:
- вентилятор крышный VDNS 112А-22х10-EX.B,
- стакан монтажный утепленный MSN-U-112,
- клапан обратный RVN-1120-EX.B VDNS 112А-22х10-EX.B
	шт.
	1
	

	491
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 1000х400 АВК 1000х400К8
	шт.
	10
	

	492
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	2
	

	493
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 1000х400 РСН 1000х400
	шт.
	10
	

	494
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	15,37
	

	495
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,9
	

	496
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,2
	

	497
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,47
	

	498
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,83
	

	499
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,95
	

	500
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	22,24
	

	501
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,75
	

	502
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	503
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x1200-600x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	504
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x600-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	505
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	506
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x600-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	507
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x800-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	508
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1000-600x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	509
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x1200-600x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	510
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	511
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1671x1671-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	512
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x800-600x800-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	513
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1000-600x1000-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	514
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x1200-600x1200-1000x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	515
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1000x400-600x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	516
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1000x400-600x600-600x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	517
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x600-800x600-800x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	518
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	519
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x1200-1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	520
	В14
	
	
	

	521
	Монтаж единицы Вытяжная канальная установка подвесная в составе:
- клапан обратный KON 160,
- вентилятор KVR 160/1,
- шумоглушитель KNK 160/6,
- хомут соединительный HTK 160 (2 шт.),
- кронштейн крепления вентилятора KKV 160 KVR 160/1
	шт.
	1
	С КИПиА

	522
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø100 КВК 100М
	шт.
	3
	

	523
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-100-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	3
	

	524
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø100 ДПУ-М 100
	шт.
	3
	

	525
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-//
	шт.
	1
	

	526
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,28
	

	527
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,02
	

	528
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,65
	

	529
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	530
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	531
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	532
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	533
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	534
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø125-ø125-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	535
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	536
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	12,12
	

	537
	ВЕ1
	
	
	

	538
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	539
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø400 ЗК.00.000-03
	шт.
	1
	

	540
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 400х400 РСН 400х400
	шт.
	1
	

	541
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,66
	

	542
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,15
	

	543
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 400x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	544
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	9,96
	

	545
	ВЕ2
	
	
	

	546
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-//
	шт.
	1
	

	547
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200
	шт.
	1
	

	548
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	11,19
	

	549
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,1
	

	550
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	551
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	7,58
	

	552
	ВЕ3
	
	
	

	553
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø250 ЗК.00.000-01
	шт.
	1
	

	554
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 250х250 РСН 250х250
	шт.
	1
	

	555
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,79
	

	556
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 250x250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	557
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI60, b=30 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	0,01
	

	558
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	6,46
	

	559
	ВЕ4
	
	
	

	560
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-Н-160-0*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	561
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø160 ЗК.00.000-//
	шт.
	1
	

	562
	Монтаж единицы Решётка вытяжная сотовая 200х200 РСН 200х200
	шт.
	1
	

	563
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,96
	

	564
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,05
	

	565
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	566
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	7,71
	

	567
	ДВЕ1
	
	
	

	568
	Монтаж единицы Прибор управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02-(ЦШ+ЦШ)-Х
	шт
	2
	

	569
	Монтаж единицы Дымовой люк ДЫМОЗОР, серия 100, внутреннее сечение люка А*В = 1500x1500 мм, тип крышки - У, усилие штокового электропривода  1600 Н, напряжение электропривода 24 В, с защитной решеткой,исполнение люка стандартное ДЫМОЗОР-100-1500*1500-У-1600-24-Р-С
	шт.
	14
	

	570
	ДПЕ1
	
	
	

	571
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-З-ВМС-1400х1400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-МРП
	шт.
	36
	

	572
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005
	шт.
	2
	

	573
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006
	шт.
	34
	

	574
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	25,18
	

	575
	МО1
	
	
	

	576
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе:
- вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR,
- стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR
	шт.
	1
	С КИПиА

	577
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 600х700, h=300, патрубок ø125 ЗВП-600х700-300/ø125
	
	1
	

	578
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1200х700-300/ø200
	
	1
	

	579
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-300/ø200
	
	1
	

	580
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1400х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1400х700-300/ø200
	
	1
	

	581
	Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125
	шт.
	4
	

	582
	Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200
	шт.
	3
	

	583
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-315-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	584
	Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П
	шт.
	1
	

	585
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	4,29
	

	586
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	3,17
	

	587
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	9,29
	

	588
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	589
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  45° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	590
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  60° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	591
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	4
	

	592
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	593
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	3
	

	594
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	595
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	596
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	597
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 650x600-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	598
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	599
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø315-ø315-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	600
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	601
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	12,33
	

	602
	МО2
	
	
	

	603
	Монтаж единицы Вытяжная крышная установка во взрывозащищенном исполнении в составе:
- вентилятор крышный коррозионностойкий VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR,
- стакан монтажный утепленный коррозионностойкий MSN-U-450-KR с уклоном 3 гр. (нестандарт),
- клапан обратный коррозионностойкий RVN-450-EX.B-KR с фланцами под стакан монтажный с уклоном (нестандарт) VDNS 45В-1,1х15-EX.B-KR
	шт.
	1
	С КИПиА

	604
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 700х600, h=300, патрубок ø125 ЗВП-700х600-300/ø125
	
	4
	

	605
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 800х600, h=200, патрубок ø125 ЗВП-800х600-200/ø125
	
	1
	

	606
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1000х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1000х600-200/ø160
	
	1
	

	607
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1200х600, h=200, патрубок ø160 ЗВП-1200х600-200/ø160
	
	1
	

	608
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1300х700, h=200, патрубок ø200 ЗВП-1300х700-200/ø200
	
	2
	

	609
	Монтаж единицы Зонт вытяжной пристенный из нержавеющей стали 1500х700, h=300, патрубок ø200 ЗВП-1500х700-300/ø200
	
	1
	

	610
	Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø125 ДКК 125
	шт.
	6
	

	611
	Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø160 ДКК 160
	шт.
	2
	

	612
	Монтаж единицы Дроссель-клапан из нержавеющей стали круглого сечения ø200 ДКК 200
	шт.
	3
	

	613
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-400-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	614
	Монтаж единицы Секция сорбционно-угольного фильтра с фильтрующими ячейками типа ФКСУ СУФ-2/1х1 П
	шт.
	1
	

	615
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	5,26
	

	616
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	0,56
	

	617
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	4,39
	

	618
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	2,92
	

	619
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	0,78
	

	620
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	23,05
	

	621
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  30° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	622
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  30° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	623
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  30° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	624
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  45° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	625
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  60° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	626
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	10
	

	627
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	3
	

	628
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	3
	

	629
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	630
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	3
	

	631
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	7
	

	632
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	633
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	634
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	635
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 552x552-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	636
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 600x650-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	637
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	4
	

	638
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	639
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	640
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	641
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	642
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø400-ø400-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=1.0 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	643
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	46,37
	

	644
	МО3
	
	
	

	645
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВК-355-0*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	646
	Монтаж единицы Зонт вентиляционный крышный круглый ø355 ЗК.00.000-//
	шт.
	1
	

	647
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	12,81
	

	648
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	м
	0,03
	

	649
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  60° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	2
	

	650
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø355-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	3
	

	651
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø355, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 5582-75
	шт.
	1
	

	652
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	0,65
	

	653
	МО4.1
	
	
	

	654
	Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000
	шт.
	1
	

	655
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	19
	

	656
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,86
	

	657
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	6
	

	658
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	8
	

	659
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	660
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	661
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	662
	МО4.2
	
	
	

	663
	Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000
	шт.
	1
	

	664
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	19
	

	665
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,86
	

	666
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	6
	

	667
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	8
	

	668
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	669
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	670
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	671
	МО4.3
	
	
	

	672
	Монтаж единицы Дефлектор вентиляционный ø160 Д 160.00.000
	шт.
	1
	

	673
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	16,52
	

	674
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,86
	

	675
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	676
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø100-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	8
	

	677
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	678
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø160-ø100, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	679
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	680
	П1
	
	
	

	681
	Монтаж единицы Приточно-вытяжная установка подвесная в составе:
- воздушная заслонка CHR 70-40 (2 шт.),
- фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4) (2 шт.),
- фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F7) (2 шт.),
- рекуператор подвесной LITENED 70-40 REP (правый),
- воздухонагреватель водяной LITENED 70-40  WH/Al/2,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.31-2,2х30,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30,
- шумоглушитель LITENED 70-40 NKD (2 шт.),
- секция промежуточная LITENED 70-40 PS,
- вставка гибкая FH 70-40 (4 шт.) LITENED 70-40 G1.31-2.2x30.R +  LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R
	шт.
	1
	С КИПиА

	682
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø160 КВК 160М
	шт.
	14
	

	683
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø200 КВК 200М
	шт.
	5
	

	684
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х400-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	685
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø160 ДПУ-М 160
	шт.
	14
	

	686
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø200 ДПУ-М 200
	шт.
	5
	

	687
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 5005
	шт.
	1
	

	688
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	40,71
	

	689
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	38,85
	

	690
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,57
	

	691
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,15
	

	692
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,72
	

	693
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,59
	

	694
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,97
	

	695
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,12
	

	696
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	697
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	12
	

	698
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø200-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	9
	

	699
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø250-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	700
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x600-400x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	701
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	702
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	703
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	704
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø400-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	705
	Монтаж единицы Переход прямоугольного воздуховода на круглое сечение из тонколистовой оцинкованной стали 700x400-ø400 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	706
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	707
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-600x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	708
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 700x400-ø400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	709
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø160-ø160-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	710
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	7
	

	711
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø250-ø250-ø160, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	712
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø250-ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	713
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø315-ø315-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	714
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø315-ø315-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	715
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø315-ø315-ø315, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	716
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	2,15
	

	717
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	9,44
	

	718
	П2
	
	
	

	719
	Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе:
- воздушная заслонка CHR 50-30,
- фильтр карманный укороченный FRU 50-30 с фильтрующей вставкой DFU 50-30 (G4),
- фильтр карманный FRP 50-30 с фильтрующей вставкой DFP 50-30 (F7),
- воздухонагреватель водяной WH 50-30/2,
- вентилятор VRN 50-30/25R-2D,
- шумоглушитель NK 50-30,
- вставка гибкая FH 50-30 (2 шт.) VRN 50-30/25R.2D
	шт.
	1
	С КИПиА

	720
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø125 КВК 125М
	шт.
	9
	

	721
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	722
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125
	шт.
	9
	

	723
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х500
	шт.
	1
	

	724
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	30,7
	

	725
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,49
	

	726
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,4
	

	727
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,01
	

	728
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,52
	

	729
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,52
	

	730
	Монтаж единицы Заглушка прямоугольная из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	731
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	19
	

	732
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  30° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	733
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	734
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	735
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	736
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø250-ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	737
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x300-ø250, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	738
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø125-ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	4
	

	739
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø200-ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	740
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø250-ø250-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	741
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  500x500-300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	742
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	3,89
	

	743
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	31,07
	

	744
	П3
	
	
	

	745
	Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе:
- воздушная заслонка CHR 60-30,
- фильтр карманный укороченный LITENED 60-30 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 60-30 (G4),
- фильтр карманный LITENED 60-30 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 60-30 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 60-30  WH/Al/2,
- вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30,
- шумоглушитель LITENED 60-30 NKD,
- вставка гибкая FH 60-30 (2 шт.) LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R
	шт.
	1
	С КИПиА

	746
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 200х150 АВК 200х150К8
	шт.
	1
	

	747
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 300х300 АВК 300х300К8
	шт.
	3
	

	748
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на вертикальных участках на приток ТЮЛЬПАН-3-500*300-В-0
	шт.
	1
	

	749
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	750
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-МС-600х300-2*ф-MV220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	751
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х800 RAL 5005
	шт.
	1
	

	752
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 200х150 АМР 200х150
	шт.
	1
	

	753
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300
	шт.
	3
	

	754
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x150, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,04
	

	755
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,71
	

	756
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,09
	

	757
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,62
	

	758
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,75
	

	759
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,54
	

	760
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,47
	

	761
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,12
	

	762
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	763
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 300x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	764
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 300x600-300x600, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	765
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 600x300-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	766
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	767
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x300-400x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	768
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 600x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	769
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x800-600x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	770
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  400x300-400x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	771
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  500x300-500x300-300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	772
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  600x300-600x300-150x200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	773
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	0,47
	

	774
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	18,06
	

	775
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	3,39
	

	776
	П4.1
	
	
	

	777
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	778
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	779
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0
	шт.
	1
	

	780
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	781
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	782
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,63
	

	783
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,49
	

	784
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,07
	

	785
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	16,8
	

	786
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,37
	

	787
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	788
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	789
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	790
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	791
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	792
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	793
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	794
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	795
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	796
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	797
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	798
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	799
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	800
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	801
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	802
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	46,42
	

	803
	П4.2
	
	
	

	804
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	805
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	806
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0
	шт.
	1
	

	807
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	808
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	809
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	42,09
	

	810
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,85
	

	811
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,78
	

	812
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	10,15
	

	813
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,18
	

	814
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,36
	

	815
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	816
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	817
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  45° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	818
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	8
	

	819
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	820
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	821
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	822
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	823
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	824
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	825
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	826
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	827
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	828
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	829
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	46,41
	

	830
	П4.3
	
	
	

	831
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	832
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	833
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0
	шт.
	1
	

	834
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	835
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	836
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	39,26
	

	837
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	12,49
	

	838
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,56
	

	839
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,7
	

	840
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,37
	

	841
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	842
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	843
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	6
	

	844
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	845
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	846
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	847
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	848
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	849
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	850
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	851
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	852
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	853
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	854
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	46,42
	

	855
	П4.4
	
	
	

	856
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	857
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	858
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0
	шт.
	1
	

	859
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	860
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	861
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	37,64
	

	862
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	9,54
	

	863
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	6,06
	

	864
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,3
	

	865
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,37
	

	866
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	867
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	868
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  30° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	869
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	7
	

	870
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	871
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 1000x500-1000x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	872
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	873
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	874
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	875
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-500x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	876
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	877
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	878
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 500x1000-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	879
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	880
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	881
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	882
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	883
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	46,42
	

	884
	П4.5
	
	
	

	885
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	886
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	887
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0
	шт.
	1
	

	888
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	889
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	890
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	51,77
	

	891
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,97
	

	892
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,8
	

	893
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	5,37
	

	894
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	895
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	10
	

	896
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	897
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	898
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	899
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	900
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	901
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	902
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1200-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	903
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	904
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  1200x850-1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	905
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	906
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	46,42
	

	907
	П4.6
	
	
	

	908
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	909
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	910
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-1200*1200-В-0
	шт.
	1
	

	911
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	912
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	913
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	44,22
	

	914
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,76
	

	915
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,75
	

	916
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	20,99
	

	917
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,18
	

	918
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,17
	

	919
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	920
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	921
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	922
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	923
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	924
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	925
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	926
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	927
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	928
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	929
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	930
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	931
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	932
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	39,03
	

	933
	П4.7
	
	
	

	934
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	935
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	936
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1800-В-0
	шт.
	1
	

	937
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	938
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	939
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	49,22
	

	940
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,76
	

	941
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,75
	

	942
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	13,2
	

	943
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,18
	

	944
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,57
	

	945
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	946
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1800x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,2
	

	947
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	948
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	5
	

	949
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	950
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	951
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	952
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	953
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	954
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	955
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	956
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1800x850-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	957
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	958
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	959
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	960
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	34,35
	

	961
	П4.8
	
	
	

	962
	Монтаж единицы Воздухонагреватель рекуперативный вертикальный наружного исполнения в составе:
- газовая модуляционная горелка с газовой арматурой ,
- газовоздушный теплообменник из нержавеющей стали,
- центробежный вентилятор (2 шт.: 1 осн.+1 рез.),
- фильтр карманный G3 с дифманометром (2 шт.),
- клапан наружного воздуха КВУ-С с электроприводом (2 шт.),
- дымовая труба из нержавеющей стали Двн250/Дн350 длиной 16 м, с коленом 90 гр, со взрывным клапаном, стартом, настенными креплениями, окончанием коническим, хомутами,
ревизией с дренажным спускником "Тепловей-350" ВН-005-350 (i) нст
	шт.
	1
	С КИПиА

	963
	Монтаж единицы Клапан воздушный круглого сечения ø630 КВК 630М
	шт.
	4
	

	964
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-850*1400-В-0
	шт.
	1
	

	965
	Монтаж единицы Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 1200х1200, L=1000 мм ГП 1200х1200-1000
	шт.
	1
	

	966
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1700х900
	шт.
	2
	

	967
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	7,03
	

	968
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенким b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,34
	

	969
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,19
	

	970
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	12,88
	

	971
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,53
	

	972
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	1,2
	

	973
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1700x900, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,4
	

	974
	Монтаж единицы Врезка круглая из тонколистовой оцинкованной стали ø630, класс герметичности "В", b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	975
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø630-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	976
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	977
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  89° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	978
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 850x1200-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	979
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x850-1200x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	980
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 1200x1200-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	981
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	982
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 850x1200-850x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	983
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1190x1750-1200x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	984
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	985
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1200x1200-1400x850, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	986
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1400x850-850x1200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	987
	Монтаж единицы Переход с круглого на прямоугольное сечение 850x1000-ø800, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	988
	Монтаж единицы Тройник круглого воздуховода  ø800-ø800-ø630, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	989
	Монтаж единицы Утка прямоугольная из оцинкованной стали 1700x900, класс герметичности "В", b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	990
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=100 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	32,81
	

	991
	П5
	
	
	

	992
	Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе:
- воздушная заслонка CHR 80-50,
- фильтр карманный укороченный LITENED 80-50 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 80-50 (G4),
- фильтр карманный LITENED 80-50 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 80-50 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 80-50 WH/3,
- вентилятор LITENED 80-50 G1.40-4х30,
- шумоглушитель LITENED 80-50 NKD,
- вставка гибкая FH 80-50 (2 шт.) LITENED 80-50 G1.40-4x30.R
	шт.
	1
	С КИПиА

	993
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8
	шт.
	4
	

	994
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*500-В-0
	шт.
	1
	

	995
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	996
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1500 RAL 5005
	шт.
	1
	

	997
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300
	шт.
	4
	

	998
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	2,65
	

	999
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,8
	

	1000
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	8,06
	

	1001
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,12
	

	1002
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1003
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 500x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1004
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1005
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x500-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1006
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 800x500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1007
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1500-500x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1008
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  500x300-500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1009
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1010
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  500x500-500x500-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1011
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	0,82
	

	1012
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	12,28
	

	1013
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	5,73
	

	1014
	П6
	
	
	

	1015
	Монтаж единицы Приточная установка подвесная в составе:
- воздушная заслонка CHR 70-40,
- фильтр карманный укороченный LITENED 70-40 FRUM с фильтрующей вставкой DFUM 70-40 (G4),
- фильтр карманный LITENED 70-40 FRPM с фильтрующей вставкой DFPM 70-40 (F5),
- воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/3,
- вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30,
- шумоглушитель LITENED 70-40 NKD,
- вставка гибкая FH 70-40 (2 шт.) LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R
	шт.
	1
	С КИПиА

	1016
	Монтаж единицы Клапан воздушный прямоугольного сечения 500х300 АВК 500х300К8
	шт.
	3
	

	1017
	Монтаж единицы Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках ТЮЛЬПАН-1-500*400-В-0
	шт.
	1
	

	1018
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-В-500х400-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	1019
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1000х1000 RAL 9006
	шт.
	1
	

	1020
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300
	шт.
	3
	

	1021
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	13,11
	

	1022
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	11,91
	

	1023
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,81
	

	1024
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	8,27
	

	1025
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x1000, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,12
	

	1026
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  30° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1027
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1028
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  60° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1029
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 400x500-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1030
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 450x450-450x450, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	3
	

	1031
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 500x300-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1032
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 500x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1033
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1034
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 450x450-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1035
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1036
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1037
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 700x400-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1038
	Монтаж единицы Переход прямоугольного сечения 1000x1000-500x400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1039
	Монтаж единицы Тройник прямоугольного воздуховода  500x400-500x400-500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1040
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	63,26
	

	1041
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	10,64
	

	1042
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	5,88
	

	1043
	П7
	
	
	

	1044
	Монтаж единицы Приточная канальная установка подвесная в составе:
- воздушная заслонка KCH 200 с подставкой под электропривод РР,
- кассетный фильтр KFC 200 с фильтрующей вставкой KVC 200 (G3),
- карманный фильтр KFP 200с фильтрующей вставкой FWP 200 (F7),
- вентилятор KVR 200/1,
- электрический нагреватель 200/3,
- шумоглушитель KNK 200/6,
-кронштейн крепления вентилятора KKV 200,
- хомут соединительный HTK 200 (2 шт.) KVR 200/1
	шт.
	1
	С КИПиА

	1045
	Монтаж единицы Диффузор универсальный круглый ø125 ДПУ-М 125
	шт.
	1
	

	1046
	Монтаж единицы Наружная решетка круглого сечения ø200 CG 200 RAL 5005
	шт.
	1
	

	1047
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,38
	

	1048
	Монтаж единицы Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,18
	

	1049
	Монтаж единицы Отвод круглого воздуховода  90° ø125-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1050
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø125, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1051
	Монтаж единицы Переход круглого сечения ø200-ø199, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1052
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, b=50 мм ISOTEC M-25-AL1
	м²
	0,09
	

	1053
	ПЕ1
	
	
	

	1054
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 400х500 RAL 5005
	шт.
	2
	

	1055
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 400х500 АМР 400х500
	шт.
	2
	

	1056
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,24
	

	1057
	ПЕ2
	
	
	

	1058
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х300
	шт.
	1
	

	1059
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х300 АМР 300х300
	шт.
	1
	

	1060
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,12
	

	1061
	ПЕ3
	
	
	

	1062
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 9006
	шт.
	1
	

	1063
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 500х300 АМР 500х300
	шт.
	1
	

	1064
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,12
	

	1065
	ПЕ4
	
	
	

	1066
	Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-1400х1400-В-2хЭПВ-SF230-V-1-УХЛ2-0
	шт.
	5
	

	1067
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 5005
	шт.
	1
	

	1068
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 1400х1400 RAL 9006
	шт.
	4
	

	1069
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x1400, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.9 ГОСТ 14918-2020
	м
	3,73
	

	1070
	ПЕ5
	
	
	

	1071
	Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0
	шт.
	1
	

	1072
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-500х300-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	1073
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005
	шт.
	1
	

	1074
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,49
	

	1075
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	0,53
	

	1076
	ПЕ6
	
	
	

	1077
	Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-300х500-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0
	шт.
	1
	

	1078
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 500х300 RAL 5005
	шт.
	1
	

	1079
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	0,18
	

	1080
	ПЕ7
	
	
	

	1081
	Монтаж единицы Клапан воздушный утепленный ГЕРМИК-Т-500х300-В-1хЭПВхLF230-V-1-УХЛ2-0
	шт.
	1
	

	1082
	Монтаж единицы Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н КПУ-1Н-О-ВМС-300х500-2*ф-ЭПВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	

	1083
	Монтаж единицы Наружная решётка АРН 300х500 RAL 5005
	шт.
	1
	

	1084
	Монтаж единицы Решётка приточная жалюзийная с регулятором расхода 300х500 АМР 300х500
	шт.
	1
	

	1085
	Монтаж единицы Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	м
	4,8
	

	1086
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  45° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	2
	

	1087
	Монтаж единицы Отвод прямоугольного воздуховода  90° 300x500-300x500, класса герметичности "В", с толщиной стенки, b=0.8 ГОСТ 14918-2020
	шт.
	1
	

	1088
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	11,41
	

	1089
	У
	
	
	

	1090
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 500 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П5051А,
- кронштейны КЭВ-П5051A нерж.
	компл.
	1
	

	1091
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты  IP54,  в  комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A  нерж.
	компл.
	1
	Угол сопла 30 гр.

	1092
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты  IP54,  в  комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
	компл.
	2
	Угол сопла 30 гр.

	1093
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54,  в  комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A  нерж.
	компл.
	1
	Угол сопла 30 гр.

	1094
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54,  в  комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
	компл.
	2
	Угол сопла 30 гр.

	1095
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в  комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A  нерж.
	компл.
	1
	Угол сопла 30 гр.

	1096
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в  комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
	компл.
	1
	Угол сопла 30 гр.

	1097
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7011А,
- кронштейны КЭВ-П7011A  нерж.
	компл.
	1
	Угол сопла 30 гр.

	1098
	Монтаж единицы Воздушная завеса серии 700 из нержавеющей стали, степень защиты IP54, в комплекте:
- воздушная завеса КЭВ-П7021А,
- кронштейны КЭВ-П7021A нерж.
	компл.
	1
	Угол сопла 30 гр.

	1099
	Монтаж единицы Блок коммутации БКУ-WA6 с выносным пультом HL10L БКУ-WA6 / HL10L
	шт.
	5
	

	1100
	Монтаж единицы Концевой выключатель 
	шт.
	5
	

	1101
	ХС1
	
	
	

	1102
	Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0
	шт.
	1
	

	1103
	Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0
	шт.
	1
	

	1104
	Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0
	шт.
	1
	

	1105
	Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006
	м
	49,07
	

	1106
	Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006
	м
	38,16
	

	1107
	Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 
	м
	7,31
	

	1108
	Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы  ø6 Isotec Flex EF-09
	м
	34,62
	

	1109
	Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы  ø10 Isotec Flex EF-09
	м
	34,1
	

	1110
	ХС2
	
	
	

	1111
	Монтаж единицы Внутренний блок 1 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0
	шт.
	1
	

	1112
	Монтаж единицы Внутренний блок 2 мульти-сплит-системы настенного типа серии STANDART в комплекте с ИК пультом ДУ; номинальная холодопроизводительность 3,5 кВт; фреон R410A PM12SP.NSJR0
	шт.
	1
	

	1113
	Монтаж единицы Наружный блок мульти-сплит-системы; номинальная холодопроизводительность 7,0 кВт; фреон R410A MU4M25.U44R0
	шт.
	1
	

	1114
	Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø6x1 ГОСТ 617-2006
	м
	34,22
	

	1115
	Монтаж единицы Труба медная холоднодеформированная тянутая ø10x1 ГОСТ 617-2006
	м
	33,83
	

	1116
	Монтаж единицы Труба полипропиленовая PN10 ø20x1,9 
	м
	11,94
	

	1117
	Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы  ø6 Isotec Flex EF-09
	м
	34,22
	

	1118
	Монтаж единицы Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука толщиной 9 мм для трубы  ø10 Isotec Flex EF-09
	м
	33,83
	

	1119
	Монтаж единицы Муфта противопожарная 20/20 Огнеза-ПМ
	шт.
	2
	

	1120
	хКрепления воздуховодов и оборудования
	
	
	

	1121
	Монтаж единицы Металлопрофиль стальной 
	кг
	850
	

	1122
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI90, b=40 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	15
	Для креплений огнестойких воздуховодов

	1123
	Монтаж единицы Изоляция из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги без армирования, EI150, b=60 мм ISOTEC Wired Mat 80-AL2
	м²
	5
	Для креплений огнестойких воздуховодов

	1124
	хПроходки
	
	
	

	1125
	Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕТИТАН SN
	кг
	15
	

	1126
	Монтаж единицы Плита огнестойкая плотность ≥100кг/м³ ОГНЕТИТАН
	м³
	1
	

	1127
	Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ
	кг
	1
	

	1128
	Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8
	м³
	0,15
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