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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1
	
	
	

	
	1.1 Оборудование
	
	
	

	1. 
	Монтаж насосной установки повышения давления COR-2 MHI 803_SKw-EB-R-X: расход - 2 л/с; напор - 27 м, мощность - 1.1 кВт, напряжение - 380 В, ток - 2,54 А (1 -рабочий, 1- резервный) в комплекте со шкафом управления.
	комплект
	1
	

	2. 
	Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход
	комплект 
	1
	

	
	1.2 Запорная арматура
	
	
	

	3. 
	Монтаж крана шарового, углового, Ø1/2”х1/2” (DN15 мм)
	шт.
	6
	

	4. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	шт
	3
	

	5. 
	Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт
	4
	

	6. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм)
	шт
	3
	

	7. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм)
	шт
	2
	

	8. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм)
	шт
	1
	

	9. 
	Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN50, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	шт
	1
	

	10. 
	Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN250, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	шт
	3
	

	
	1.3 Водоразборная арматура:
	
	
	

	11. 
	Монтаж смесителя однорычажного для раковины
	шт
	12
	

	12. [image: ]
	Монтаж душевой системы с однорычажным смесителем настенным
	шт
	8
	[image: ]

	13. [image: ]
	Монтаж смесителя настенного однорычажного для хозяйственного помещения с боковой щеткой для чистки и поворотным изливом (250 мм)
	шт
	2
	[image: ]

	14. [image: ]
	Монтаж смесителя настенного для внуреннего поливочного крана (ПЛК) DN15
	шт
	2
	[image: ]
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	1.4 Трубопроводы
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	15. [image: ]
	Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø20х1,9 мм
	м
	78,0
	[image: ]

	16. [image: ]
	Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø25х2,3 мм
	м
	60,0
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	17. 
	Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø32х2,9 мм
	м
	35,0
	

	18. [image: ]
	Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø40х3,7 мм
	м
	10,0
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	19. [image: ]
	Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø50х4,6 мм
	м
	23,0
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	20. [image: ]
	Монтаж полипропиленовых однослойных труб PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 63х5,8 мм
	м
	30,0
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	21. [image: ]
	Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø60х3,5 (Ду50)
	м
	4,0
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	22. [image: ]
	Монтаж труб стальных электросварных оцинкованных Ø273х6,0 (Ду250)
	м
	5,0
	[image: ]

	
	1.5 Элементы трубопроводов:
	
	
	

	23. 
	Монтаж муфты PPR Ø20 мм
	шт
	30
	

	24. 
	Монтаж муфты PPR Ø25 мм
	шт
	23
	

	25. 
	Монтаж муфты PPR Ø32 мм
	шт
	5
	

	26. 
	Монтаж муфты PPR Ø40 мм
	шт
	6
	

	27. 
	Монтаж муфты PPR Ø50 мм
	шт
	8
	

	28. 
	Монтаж муфты PPR Ø63 мм
	шт
	8
	

	29. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм
	шт
	3
	

	30. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм
	шт
	4
	

	31. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм
	шт
	1
	

	32. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт
	5
	

	33. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт
	3
	

	34. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø63х32 мм
	шт
	1
	

	35. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø63х50 мм
	шт
	1
	

	36. 
	Переход концентрический под муфту грувлок Ду150хДу65
	шт
	1
	

	37. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм
	шт
	57
	

	38. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм
	шт
	17
	

	39. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм
	шт
	1
	

	40. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм
	шт
	10
	

	41. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт
	9
	

	42. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø63 мм
	шт
	9
	

	43. 
	Монтаж колена 90° Ду50 мм (соединение грувлок)
	шт
	4
	

	44. 
	Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм
	шт
	10
	

	45. 
	Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм
	шт
	1
	

	46. 
	Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм
	шт
	3
	

	47. 
	Монтаж тройника под муфту Ду50 мм (соединение грувлок)
	шт
	1
	

	48. 
	Монтаж тройника под муфту Ду250 мм (соединение грувлок)
	шт
	2
	

	49. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø25х20х20 мм
	шт
	1
	

	50. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм
	шт
	8
	

	51. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм
	шт
	1
	

	52. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм
	шт
	7
	

	53. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм
	шт
	1
	

	54. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х25 мм
	шт
	1
	

	55. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х40 мм
	шт
	2
	

	56. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х20 мм
	шт
	1
	

	57. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø63х63х50 мм
	шт
	1
	

	58. 
	Монтаж бурта и фланеца PPR Ø63 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	компл.
	1
	

	59. 
	Отвод грувлок под муфту переходной DN250х150
	шт
	1
	

	60. 
	Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР
	шт
	21
	

	61. 
	Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР
	шт
	11
	

	62. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР
	шт
	1217
	

	63. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР
	шт
	10
	

	64. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм ВР
	шт
	2
	

	65. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм ВР
	шт
	4
	

	66. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм ВР
	шт
	2
	

	67. 
	Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза
	шт
	6
	

	68. 
	Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель
	шт
	13
	

	69. 
	Монтаж адаптера под фланец Ду50 мм (соединение грувлок)
	шт
	5
	

	70. 
	Монтаж адаптера под фланец Ду250 мм (соединение грувлок)
	шт
	8
	

	
	1.6 Материалы:
	
	
	

	71. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм
	м
	78,0
	

	72. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм
	м
	60,0
	

	73. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм
	м
	35,0
	

	74. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм
	м
	10,0
	

	75. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм
	м
	23,0
	

	76. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø63 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм
	м
	30,0
	

	77. 
	Покрытие грунтовкой ГФ – 021 труб 
	кг/ м2
	0,12/1,34
	

	78. 
	Покрытие труб Эмалью ПФ – 115
	кг/ м2
	0,36/2,68
	

	79. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм
	м.п.
	241,0
	

	80. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром Ду250 мм
	м.п.
	5,0
	

	81. 
	Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм
	м.п.
	241,0
	

	82. 
	Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду250 мм
	м.п.
	5,0
	

	
	2. Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)
	
	
	

	
	2.1 Оборудование
	
	
	

	83. 
	Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход
	комплект 
	1
	

	
	2.2 Запорная арматура
	
	
	

	84. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	шт
	7
	

	85. 
	Монтаж крана шарового муфтового ый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт
	11
	

	86. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм)
	шт
	1
	

	87. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм)
	шт
	2
	

	88. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм)
	шт
	1
	

	89. 
	Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN40
	шт
	1
	

	90. 
	Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25
	шт
	3
	

	
	2.3 Трубопроводы
	
	
	

	91. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм
	м
	77,0
	

	92. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм
	м
	57,0
	

	93. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм
	м
	28,0
	

	94. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø40×5,5 мм
	м
	34,0
	

	95. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø50×6,9 мм
	м
	81,0
	

	
	2.4 Элементы трубопроводов:
	
	
	

	96. 
	Монтаж муфты PPR Ø20 мм
	шт
	26
	

	97. 
	Монтаж муфты PPR Ø25 мм
	шт
	19
	

	98. 
	Монтаж муфты PPR Ø32 мм
	шт
	10
	

	99. 
	Монтаж муфты PPR Ø40 мм
	шт
	12
	

	100. 
	Монтаж муфты PPR Ø50 мм
	шт
	27
	

	101. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм
	шт
	5
	

	102. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм
	шт
	3
	

	103. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм
	шт
	8
	

	104. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х25 мм
	шт
	4
	

	105. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х32 мм
	шт
	1
	

	106. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт
	12
	

	107. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм
	шт
	55
	

	108. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм
	шт
	11
	

	109. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм
	шт
	6
	

	110. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø32 мм
	шт
	27
	

	111. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт
	27
	

	112. 
	Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм
	шт
	9
	

	113. 
	Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм
	шт
	2
	

	114. 
	Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм
	шт
	2
	

	115. 
	Монтаж тройника PPR Ø40х40х40 мм
	шт
	4
	

	116. 
	Монтаж тройника PPR Ø50х50х50 мм
	шт
	1
	

	117. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø25х25х20 мм
	шт
	5
	

	118. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм
	шт
	1
	

	119. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х25 мм
	шт
	3
	

	120. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х20 мм
	шт
	9
	

	121. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х25 мм
	шт
	2
	

	122. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø40х40х32 мм
	шт
	2
	

	123. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø50х50х20 мм
	шт
	2
	

	124. 
	Монтаж бурта и фланца PPR Ø50 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	компл.
	1
	

	125. 
	Монтаж водорозетки (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм НР
	шт
	10
	

	126. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР
	шт
	14
	

	127. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР
	шт
	22
	

	128. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР
	шт
	2
	

	129. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм НР
	шт
	4
	

	130. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм НР
	шт
	2
	

	131. 
	Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель
	шт
	11
	

	132. 
	Сгон разъемный, резьба внутренняя/наружная, Ø 3/4”
	шт
	10
	

	133. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, внутренняя резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР
	шт
	10
	

	134. 
	Монтаж водяного полотенцесушителя М-образного 500x400 хром, Ø25×3/4" в комплекте с крепежом
	шт
	5
	

	
	2.5 Материалы:
	
	
	

	135. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	77,0
	

	136. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	57,0
	

	137. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	28,0
	

	138. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø40 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	34,0
	

	139. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø50 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	81,0
	

	140. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм
	м
	277,0
	

	141. 
	Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм
	м
	277,0
	

	
	3. Система внутреннего горячего водоснабжения, циркуляционный (Т4)
	
	
	

	
	3.1 Оборудование
	
	
	

	142. 
	Монтаж водомерного узла со счётчиком ВСХНД-15 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход
	комплект 
	1
	

	
	3.2 Запорная арматура
	
	
	

	143. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	шт
	2
	

	144. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт
	5
	

	145. 
	Монтаж крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм)
	шт
	2
	

	
	3.3 Трубопроводы
	
	
	

	146. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм
	м
	1
	

	147. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм
	м
	66,0
	

	148. 
	Монтаж многослойных полипропиленовых труб (стабилизированных стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм
	м
	93,0
	

	
	3.4 Элементы трубопроводов:
	
	
	

	149. 
	Монтаж муфты PPR Ø25 мм
	шт
	22
	

	150. 
	Монтаж муфты PPR Ø32 мм
	шт
	31
	

	151. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø32х20 мм
	шт
	7
	

	152. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø32х25 мм
	шт
	11
	

	153. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм
	шт
	12
	

	154. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм
	шт
	32
	

	155. 
	Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм
	шт
	1
	

	156. 
	Монтаж тройника PPR Ø32х32х32 мм
	шт
	2
	

	157. 
	Монтаж тройника переходного PPR Ø32х32х20 мм
	шт
	1
	

	158. 
	Монтаж бурта под фланец PPR Ø32 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	компл.
	1
	

	159. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР
	шт
	4
	

	160. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР
	шт
	10
	

	161. 
	Монтаж муфты комбинированной разъемной мная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР
	шт
	4
	

	162. 
	Монтаж ручного балансировочного клапана для ГВС, муфтовый, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт
	2
	

	163. 
	Монтаж воздухоотводчика автоматического муфтового, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм)
	шт
	2
	

	164. 
	Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN25
	шт
	1
	

	165. 
	Монтаж Компенсатора Козлова из полипропилена DN20
	шт
	3
	

	
	3.5 Материалы:
	
	
	

	166. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø20 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	1
	

	167. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø25 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	66,0
	

	168. 
	Покрытие полимерных трубопроводов Ø32 мм теплоизоляционными трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм
	м
	93,0
	

	169. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду50 мм
	м
	160,0
	

	170. 
	Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду50 мм
	м
	160,0
	

	
	4. Система водопровода технического качества В3
	
	
	

	
	4.1 Запорная арматура
	
	
	

	171. 
	Монтаж задвижки чугунной с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN100, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	шт
	3
	

	
	4.2 Трубопроводы
	
	
	

	172. 
	Монтаж трубы стальной электросварной оцинкованная Ø108х4,5 (Ду100)
	м
	271,0
	

	
	4.3 Элементы трубопроводов:
	
	
	

	173. 
	Монтаж муфты Ду100 мм (соединение грувлок)
	шт
	91
	

	174. 
	Монтаж колена 90° Ду100 мм (соединение грувлок)
	шт
	18
	

	175. 
	Монтаж тройника под муфту Ду100 мм (соединение грувлок)
	шт
	1
	

	176. 
	Монтаж адаптера под фланец Ду100 мм (соединение грувлок)
	шт
	7
	

	177. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до Ду100 мм
	м
	271,0
	

	178. 
	Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром до Ду100 мм
	м
	271,0
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