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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Какичев
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	02.24
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	Лист
	Листов
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	Ведомость объемов работ
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ООкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
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	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	Хлопцев
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Вентустановка ПВ1
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-ПВ1
	
	
	

	1. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	2. 
	Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В
	шт.
	1
	

	4. 
	Монтаж смесительного узла SMEX 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	5. 
	Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	шт.
	1
	

	6. 
	Монтаж привода PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)
	шт.
	1
	

	7. 
	Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	8. 
	Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3
	шт.
	1
	

	9. 
	Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3
	шт.
	1
	

	10. 
	Монтаж датчика температуры канального ARK-3
	шт.
	1
	

	11. 
	Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500
	шт.
	5
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	[image: ]
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	12. [image: ]
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	м
	15
	

	13. [image: ]
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	м
	2
	

	14. [image: ]
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	2
	

	[image: ]
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	Ревизия 7


	[image: ]
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	22
	

	15. 
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	16. [image: ]
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	90
	

	17. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	12
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	18. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	43
	

	19. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	15
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	20. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	3
	

	21. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	3
	

	22. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	23. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	24. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	4
	

	25. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	26. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	м
	160
	

	27. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	480
	

	28. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	5
	

	29. 
	Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм
	шт.
	3
	

	30. 
	Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	шт.
	10
	

	31. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	32. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	120
	

	
	Вентустановка П2
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П2
	
	
	

	33. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	34. 
	Монтаж Частотный преобразователь 0,75 кВт, 220 В
	шт.
	1
	

	35. 
	Монтаж Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	36. 
	Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	шт.
	1
	

	37. 
	Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	38. 
	Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3
	шт.
	1
	

	39. 
	Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3
	шт.
	1
	

	40. 
	Монтаж датчика температуры канального ARK-3
	шт.
	1
	

	41. 
	Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	42. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	м
	11
	

	43. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	м
	2
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	44. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	10
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	45. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	52
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	46. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	44
	

	47. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	11
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	48. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	м
	110
	

	49. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	330
	

	50. 
	Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм
	м
	4
	

	51. 
	Монтаж угла плоского 200х80 мм
	шт.
	1
	

	52. 
	Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм
	шт.
	1
	

	53. 
	Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм
	шт.
	1
	

	54. 
	Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм
	м
	4
	

	55. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	4
	

	56. 
	Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм
	шт.
	2
	

	57. 
	Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	шт.
	5
	

	58. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	59. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	40
	

	
	Вентустановка П3
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П3
	
	
	

	60. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	61. 
	Монтаж частотного преобразователя 1,5 кВт, 220 В
	шт.
	1
	

	62. 
	Монтаж смесительного узла (цирк. насос, трехходовой вентиль, привод)
	шт.
	1
	

	63. 
	Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	шт.
	1
	

	64. 
	Монтаж термостата 3 м (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	65. 
	Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3
	шт.
	1
	

	66. 
	Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3
	шт.
	1
	

	67. 
	Монтаж датчика температуры канального ARK-3
	шт.
	1
	

	68. 
	Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	69. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	м
	15
	

	70. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	м
	2
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	71. [image: ]
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	15
	

	[image: ]
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	72. [image: ]
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	68
	

	[image: ]
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	73. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	33
	

	74. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	15
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	75. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	12
	

	76. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	12
	

	77. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	12
	

	78. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	79. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	3
	

	80. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	81. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	4
	

	82. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	8
	

	83. 
	Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм
	шт.
	14
	

	84. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х1000
	шт.
	28
	

	85. 
	Монтаж забивного анкера М8
	шт.
	28
	

	86. 
	Монтаж гайки шестигранной М8
	шт.
	56
	

	87. 
	Монтаж шайбы с узкими полями М8
	шт.
	56
	

	88. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	89. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	90. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	150
	

	91. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	92. 
	Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм
	шт.
	2
	

	93. 
	Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	шт.
	5
	

	94. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	95. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	40
	

	
	Вентустановка П4.1
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.1
	
	
	

	96. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	97. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	98. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	99. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	100. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	101. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	102. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	103. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	104. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	105. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	106. 
	Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м
	компл.
	1
	

	107. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	55
	

	108. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	109. 
	Монтаж лотк металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	3
	

	110. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	3
	

	111. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	112. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	113. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	114. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	115. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	116. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	2
	

	117. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	8
	

	118. 
	Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800
	шт.
	4
	

	119. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	120. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	121. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	122. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	123. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	124. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	125. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	126. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	127. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	128. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	129. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	130. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П4.2
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.2
	
	
	

	131. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	132. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	133. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	134. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	135. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	136. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	137. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	138. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	139. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	140. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	141. 
	Монтаж комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м
	компл.
	1
	

	142. 
	Монтаж кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	20
	

	143. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	144. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	9
	

	145. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	9
	

	146. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	9
	

	147. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	148. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	149. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	150. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	151. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	8
	

	152. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	20
	

	153. 
	Монтаж Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	шт.
	4
	

	154. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	155. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	156. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	157. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	158. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	159. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	160. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	161. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	162. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	163. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	164. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	165. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П4.3
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.3
	
	
	

	166. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	167. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	168. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	169. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	170. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	171. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	172. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	173. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	174. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	175. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	176. 
	Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м
	компл.
	1
	

	177. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	15
	

	178. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	179. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	15
	

	180. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	15
	

	181. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	15
	

	182. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	183. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	184. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	185. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	186. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	12
	

	187. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	28
	

	188. 
	Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800
	шт.
	4
	

	189. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	190. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	191. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	192. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	193. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	194. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	195. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	196. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	197. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	198. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	199. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	200. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П4.4
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.4
	
	
	

	201. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	202. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	203. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	204. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	205. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	206. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	207. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	208. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	209. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	210. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	211. 
	Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=25м
	компл.
	1
	

	212. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовогой
	м
	45
	

	213. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	214. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	15
	

	215. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	15
	

	216. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	15
	

	217. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	218. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	219. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	220. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	221. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	12
	

	222. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	28
	

	223. 
	Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800
	шт.
	4
	

	224. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	225. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	226. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	227. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	228. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	229. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	230. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	231. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	232. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	233. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	234. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	235. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П4.5
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.5
	
	
	

	236. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	237. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	238. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	239. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	240. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	241. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	242. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	243. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	244. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	245. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	246. 
	Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м
	компл.
	1
	

	247. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	45
	

	248. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	249. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	3
	

	250. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	3
	

	251. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	252. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	253. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	254. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	255. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	256. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	2
	

	257. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	8
	

	258. 
	Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800
	шт.
	4
	

	259. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	260. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	261. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	262. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	263. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	264. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	265. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	266. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	267. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	268. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	269. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	270. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П4.6
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.6
	
	
	

	271. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	272. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	273. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	274. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	275. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	276. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	277. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	278. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	279. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	280. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	281. 
	Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м
	компл.
	1
	

	282. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	40
	

	283. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	284. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	3
	

	285. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	3
	

	286. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	287. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	288. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	289. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	290. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	291. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	2
	

	292. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	8
	

	293. 
	Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800
	шт.
	4
	

	294. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	295. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	296. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	297. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	298. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	299. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	300. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	301. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	302. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	303. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	304. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	305. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П4.7
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.7
	
	
	

	306. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	307. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	308. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	309. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	310. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	311. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	312. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	313. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	314. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	315. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	316. 
	Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=20м
	компл.
	1
	

	317. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	45
	

	318. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	319. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	9
	

	320. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	9
	

	321. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	9
	

	322. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	323. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	324. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	325. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	326. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	8
	

	327. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	20
	

	328. 
	Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800
	шт.
	4
	

	329. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	330. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	331. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	332. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	333. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	334. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	335. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	336. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	337. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	338. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	339. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	340. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П4.8
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.8
	
	
	

	341. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	342. 
	Монтаж привода воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	шт.
	2
	

	343. 
	Монтаж термостата отсека горелки
	шт.
	1
	

	344. 
	Монтаж электронагревателя отсека горелки
	шт.
	1
	

	345. 
	Монтаж датчика температуры дымовых газов канального
	шт.
	1
	

	346. 
	Монтаж датчика температуры приточного воздуха канального
	шт.
	1
	

	347. 
	Монтаж датчика температуры воздуха в помещении настенного
	шт.
	1
	

	348. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	шт.
	2
	

	349. 
	Монтаж датчика перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	шт.
	2
	

	350. 
	Монтаж светозвукового оповещателя «Маяк»
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	351. 
	Прокладка комплекта силовых и контрольных кабелей L=15м
	компл.
	1
	

	352. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	65
	

	353. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	2
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	354. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	3
	

	355. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	3
	

	356. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	357. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	358. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	359. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	360. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	2
	

	361. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 200 мм
	шт.
	2
	

	362. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	8
	

	363. 
	Монтаж вертикального подвеса одиночного 41х21, L800
	шт.
	4
	

	364. 
	Монтаж П-образного профиля PSM, L300, толщ.2,5 мм
	шт.
	2
	

	365. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	366. 
	Монтаж винта для крепления к С-образному профилю М10х30
	шт.
	4
	

	367. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	4
	

	368. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN 9021
	шт.
	4
	

	369. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	370. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	371. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	200
	

	372. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	750
	

	373. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	374. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	375. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Вентустановка П5
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П5
	
	
	

	376. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	377. 
	Монтаж частотного преобразователя 4,0 кВт, 380 В
	шт.
	1
	

	378. 
	Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	379. 
	Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	шт.
	1
	

	380. 
	Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	381. 
	Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3
	шт.
	1
	

	382. 
	Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3
	шт.
	1
	

	383. 
	Монтаж датчика температуры канального ARK-3
	шт.
	1
	

	384. 
	Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	385. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	м
	16
	

	386. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	2
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	387. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	10
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	388. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	40
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	389. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	28
	

	390. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	16
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	391. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	9
	

	392. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	9
	

	393. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	9
	

	394. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	395. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	396. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	397. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	4
	

	398. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	8
	

	399. 
	Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм
	шт.
	10
	

	400. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х1000
	шт.
	20
	

	401. 
	Монтаж забивного анкера М8
	шт.
	20
	

	402. 
	Монтаж гайки шестигранной М8
	шт.
	40
	

	403. 
	Монтаж шайбы с узкими полями М8
	шт.
	40
	

	404. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	405. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	406. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	150
	

	407. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	408. 
	Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм
	шт.
	2
	

	409. 
	Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	шт.
	5
	

	410. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	411. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	40
	

	
	Вентустановка П6
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П6
	
	
	

	412. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	413. 
	Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В
	шт.
	1
	

	414. 
	Монтаж смесительного узла SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	415. 
	Монтаж привода PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	шт.
	1
	

	416. 
	Монтаж термостата 6 м (для 1-го водяного нагревателя)
	шт.
	1
	

	417. 
	Монтаж датчика температуры наружного воздуха ARN-3
	шт.
	1
	

	418. 
	Монтаж датчика температуры воды погружного WTP-3
	шт.
	1
	

	419. 
	Монтаж датчика температуры канального ARK-3
	шт.
	1
	

	420. 
	Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	421. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	м
	15
	

	422. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	2
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	423. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	9
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	424. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	36
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	425. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	26
	

	426. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	15
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	427. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	9
	

	428. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	9
	

	429. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	9
	

	430. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	431. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	432. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	433. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	шт.
	4
	

	434. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	8
	

	435. 
	Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм
	шт.
	10
	

	436. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х1000
	шт.
	20
	

	437. 
	Монтаж забивного анкера М8
	шт.
	20
	

	438. 
	Монтаж гайки шестигранной М8
	шт.
	40
	

	439. 
	Монтаж шайбы с узкими полями М8
	шт.
	40
	

	440. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	441. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	442. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	150
	

	443. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	444. 
	Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм
	шт.
	2
	

	445. 
	Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	шт.
	5
	

	446. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	447. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	40
	

	
	Вентустановка П7
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П7
	
	
	

	448. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	449. 
	Монтаж регулятора скорости STY-1,5
	шт.
	1
	

	450. 
	Монтаж привода PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала)
	шт.
	1
	

	451. 
	Монтаж датчика температуры канального ARK-3S (дтк на приток.)
	шт.
	1
	

	452. 
	Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200
	шт.
	3
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	453. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	м
	7
	

	454. 
	ВВГнг(A)-LS 3х4 мм²
	м
	6
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	455. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	25
	

	456. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	7
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	457. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	5
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	458. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	20
	

	459. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	60
	

	460. 
	Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм
	м
	4
	

	461. 
	Монтаж угла плоского 200х80 мм
	шт.
	1
	

	462. 
	Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм
	шт.
	1
	

	463. 
	Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм
	шт.
	1
	

	464. 
	Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм
	м
	4
	

	465. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	466. 
	Монтаж коробки ответвительной, IP55, 100х100х50 мм
	шт.
	1
	

	467. 
	Монтаж клеммы соединительной, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	шт.
	3
	

	468. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	469. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	30
	

	
	Вентилятор В2
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В2
	
	
	

	470. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	471. 
	Монтаж регулятора скорости STY-1,5
	шт.
	1
	

	472. 
	Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	473. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	м
	13
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	474. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	12
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	475. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	476. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	477. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	478. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	479. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	480. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	481. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	20
	

	482. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	60
	

	483. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	484. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	485. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	10
	

	
	Вентиляторы В3 и В14
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В3В14
	
	
	

	486. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	487. 
	Монтаж регулятора скорости STY-1,5
	шт.
	2
	

	488. 
	Монтаж датчика перепада давления 20-200 Pa DVL-200
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	489. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	м
	50
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	490. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	48
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	491. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	492. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	493. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	494. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	495. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	496. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	497. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	50
	

	498. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	150
	

	499. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	500. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	501. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	40
	

	
	Вентилятор В7
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В7
	
	
	

	502. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	503. 
	Монтаж регулятора скорости STY-1,5
	шт.
	1
	

	504. 
	Монтаж датчика перепада давления 500 Pa DVL-500
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	505. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	м
	10
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	506. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	9
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	507. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	12
	

	508. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	36
	

	509. 
	Монтаж короба кабельного с крышкой 200х80х2000 мм
	м
	4
	

	510. 
	Монтаж угла плоского 200х80 мм
	шт.
	1
	

	511. 
	Монтаж заглушки торцевой 200х80 мм
	шт.
	1
	

	512. 
	Монтаж рамки для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм
	шт.
	1
	

	513. 
	Монтаж разделителя (перегородка) 80х2000 мм
	м
	4
	

	514. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	515. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	516. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	10
	

	
	Вентиляторы В4/В4р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В4/В4р
	
	
	

	517. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	518. 
	Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	519. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	520. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	30
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	521. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	522. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	523. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	524. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	525. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	526. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	527. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	528. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	10
	

	529. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	6
	

	530. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	48
	

	531. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	532. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	533. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	534. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	1
	

	
	Вентиляторы В5/В5р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В5/В5р
	
	
	

	535. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	536. 
	Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	537. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	538. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	28
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	539. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	540. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	541. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	542. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	543. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	544. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	545. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	546. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	10
	

	547. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	6
	

	548. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	48
	

	549. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	550. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	551. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	552. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	1
	

	
	Вентиляторы В6/В6р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В6/В6р
	
	
	

	553. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	554. 
	Монтаж частотного преобразователя 0,75 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	555. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	556. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	46
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	557. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	558. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	559. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	560. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	561. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	562. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	563. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	564. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	10
	

	565. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	6
	

	566. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	48
	

	567. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	568. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	569. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	570. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	1
	

	
	Вентиляторы В8/В8р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В8/В8р
	
	
	

	571. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	572. 
	Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	573. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	574. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	21
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	575. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	576. 
	Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм
	м
	4
	

	577. 
	Монтаж закрывающей струбцины М10
	м
	8
	

	578. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой
	м
	33
	

	579. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32
	шт.
	99
	

	580. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	581. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	582. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	
	Вентиляторы В9/В9р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В9/В9р
	
	
	

	583. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	584. 
	Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	585. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	586. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	20
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	587. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	588. 
	Монтаж С-образного профиля 41х21, L500, толщ.2,5 мм
	м
	4
	

	589. 
	Монтаж закрывающей струбцины М10
	м
	8
	

	590. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой
	м
	32
	

	591. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32
	шт.
	96
	

	592. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	593. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	594. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	
	Вентиляторы В10/В10р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В10/В10р
	
	
	

	595. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	596. 
	Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	597. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	598. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	85
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	599. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	600. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм
	м
	36
	

	601. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм
	м
	36
	

	602. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	36
	

	603. 
	Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	604. 
	Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	605. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	606. 
	Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	607. 
	Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	608. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	3
	

	609. 
	Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	610. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	611. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм
	шт.
	8
	

	612. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	613. 
	Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм
	шт.
	25
	

	614. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х2000
	шт.
	50
	

	615. 
	Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8
	шт.
	24
	

	616. 
	Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120
	шт.
	24
	

	617. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021
	шт.
	24
	

	618. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	24
	

	619. 
	Монтаж струбцины М8
	шт.
	26
	

	620. 
	Монтаж гайки шестигранной М8
	шт.
	150
	

	621. 
	Монтаж шайбы с узкими полями М8
	шт.
	124
	

	622. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	623. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой
	м
	20
	

	624. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой
	м
	10
	

	625. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32
	шт.
	90
	

	626. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	627. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	628. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	629. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	2
	

	
	Вентиляторы В11/В11р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В11/В11р
	
	
	

	630. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	631. 
	Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	632. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	633. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	65
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	634. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	635. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой
	м
	20
	

	636. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой
	м
	10
	

	637. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32
	шт.
	90
	

	638. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	639. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	640. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	641. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	2
	

	
	Вентиляторы В12/В12р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В12/В12р
	
	
	

	642. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	643. 
	Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	644. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	645. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	85
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	646. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	647. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм
	м
	36
	

	648. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм
	м
	36
	

	649. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	36
	

	650. 
	Монтаж угла CD 45 вертикального внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	651. 
	Монтаж угла CS 45 вертикального внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	652. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	653. 
	Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	654. 
	Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	655. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	3
	

	656. 
	Монтаж ответвителя DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	657. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	658. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм
	шт.
	8
	

	659. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	16
	

	660. 
	Монтаж профиля П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм
	шт.
	25
	

	661. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х2000
	шт.
	50
	

	662. 
	Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8
	шт.
	24
	

	663. 
	Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120
	шт.
	24
	

	664. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021
	шт.
	24
	

	665. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	24
	

	666. 
	Монтаж струбцины М8
	шт.
	26
	

	667. 
	Монтаж гайки шестигранной М8
	шт.
	150
	

	668. 
	Монтаж шайбы с узкими полями М8
	шт.
	124
	

	669. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	670. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой
	м
	20
	

	671. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой
	м
	10
	

	672. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32
	шт.
	90
	

	673. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	674. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	675. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	676. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	2
	

	
	Вентиляторы В13/В13р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В13/В13р
	
	
	

	677. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	678. 
	Монтаж частотного преобразователя 30 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	679. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	680. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	м
	65
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	681. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	682. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅32, серой, с протяжкой
	м
	20
	

	683. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅32, чёрной, с протяжкой
	м
	10
	

	684. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅32
	шт.
	90
	

	685. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	686. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	687. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	688. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	2
	

	
	Вентилятор МО1
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-МО1
	
	
	

	689. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	690. 
	Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В
	шт.
	1
	

	691. 
	Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	692. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	2
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющео горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	693. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	18
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	694. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	42
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	695. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	696. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	697. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	698. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	699. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	700. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	701. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	10
	

	702. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	3
	

	703. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	39
	

	704. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	705. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	706. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	707. 
	Монтаж Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	1
	

	
	Вентилятор МО2
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-МО2
	
	
	

	708. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	709. 
	Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В
	шт.
	1
	

	710. 
	Монтаж комплекта взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	711. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	2
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	712. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	18
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	713. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	42
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	714. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	715. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	716. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	717. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	718. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	719. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	720. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	10
	

	721. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	3
	

	722. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	39
	

	723. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	724. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	725. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	726. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	1
	

	
	Вентиляторы АВ1/АВ1р
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-АВ1/АВ1р
	
	
	

	727. 
	Монтаж блока управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	728. 
	Монтаж частотного преобразователя 2,2 кВт, 380 В
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	729. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	4
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	730. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	26
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	731. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	8
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	732. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	3
	

	733. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	3
	

	734. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	3
	

	735. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	736. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	4
	

	737. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	738. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	10
	

	739. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПНД, ∅25, чёрной, с протяжкой
	м
	6
	

	740. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	48
	

	741. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	742. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	743. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	20
	

	744. 
	Монтаж проходки трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	компл.
	1
	

	
	Общий лоток в пом. 3.20 на отм. +7,200
	
	
	

	745. 
	Монтаж лотка металлического перфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	м
	21
	

	746. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 200х3000 мм
	м
	21
	

	747. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	21
	

	748. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	6
	

	749. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	750. 
	Профиль П-образного PSL, L300, толщ.1,5 мм
	шт.
	20
	

	751. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х1000
	шт.
	40
	

	752. 
	Монтаж крепления к профнастилу V-образного M8
	шт.
	40
	

	753. 
	Монтаж болта с шестигранной головкой М10х120
	шт.
	40
	

	754. 
	Монтаж шайбы М10 кузовной DIN9021
	шт.
	40
	

	755. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	40
	

	756. 
	Монтаж гайки шестигранной М8
	шт.
	80
	

	757. 
	Монтаж шайбы с узкими полями М8
	шт.
	80
	

	758. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	
	Воздушные клапаны приточной вентиляции ПЕ4.1-ПЕ4.5 … ПЕ7
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-ПЕ
	
	
	

	759. 
	Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	760. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	761. 
	Монтаж выключателя автоматического 1А, 1П, х-ка С
	шт.
	9
	

	762. 
	Монтаж выключателя автоматического 2А, 1П, х-ка С
	шт.
	3
	

	763. 
	Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С
	шт.
	5
	

	764. 
	Монтаж реле промежуточного 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом
	шт.
	8
	

	765. 
	Монтаж розетки трёхъярусной ORS-M для реле ORM 4C
	шт.
	8
	

	766. 
	Монтаж программируемого реле ПР102 для локальных систем автоматизации, 24DI/16DO, 2хRS-485, 220В
	шт.
	1
	

	767. 
	Монтаж резистора 120 Ом
	шт.
	4
	

	768. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	2
	

	769. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	770. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1,2
	

	771. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	24
	

	772. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	773. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	774. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN
	шт.
	1
	

	775. 
	Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-16-К-З
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	776. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	м
	625
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	777. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	1035
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	778. 
	Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм
	м
	6
	

	779. 
	Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	135
	

	780. 
	Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 50х50х3000 мм
	м
	120
	

	781. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 150х3000 мм
	м
	6
	

	782. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	135
	

	783. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 50х3000 мм
	м
	120
	

	784. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	141
	

	785. 
	Монтаж заглушки цельной ТС 100х50
	м
	2
	

	786. 
	Монтаж заглушки цельной ТС 50х50
	м
	1
	

	787. 
	Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	788. 
	Монтаж угла CD 90 вертикального внеш. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	789. 
	Монтаж угла CS 90 вертикального внутр. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	790. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	791. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	792. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	3
	

	793. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	794. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	795. 
	Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	796. 
	Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	797. 
	Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	798. 
	Монтаж ответвителя TDS T-образного вертикального ун. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	799. 
	Монтаж переходника RRD правостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	800. 
	Монтаж переходника RRS левостороннего 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	801. 
	Монтаж переходника RRD правостороннего 100/50 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	802. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	803. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм
	шт.
	6
	

	804. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	20
	

	805. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 150 мм
	шт.
	4
	

	806. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм
	шт.
	200
	

	807. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	460
	

	808. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	809. 
	Монтаж металлорукава DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, 25 м, цвет чёрный
	м
	215
	

	810. 
	Монтаж держателя оцинкованного одностороннего, д.32мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм
	шт.
	645
	

	811. 
	Монтаж муфты металлорукав-коробка DN 26,М25х1,5 наружная резьба
	шт.
	8
	

	812. 
	Монтаж втулки соединительной, М25х1,5
	шт.
	4
	

	813. 
	Монтаж взрывозащищенной Ex e муфты металлорукав-коробка. 26 мм. M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67
	шт.
	16
	

	814. 
	Монтаж взрывозащищенной защитной втулки Ex e, M25x1,5. Никелированная латунь. IP66/67
	шт.
	16
	

	815. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	7
	

	816. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	817. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	50
	

	
	Воздушные завесы У1-У5
	
	
	

	
	Блоки коммутации и управления БКУ-У1 – БКУ-У5
	
	
	

	818. 
	Монтаж блока коммутации и управления завес с IP54 БКУ-WA6
	шт.
	5
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	819. 
	Монтаж концевого выключателя ВП-15К21
	шт.
	5
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	820. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	м
	309
	

	
	Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет чёрный, сечением:
	
	
	

	821. 
	ПуГВнг(A)-LS 1х1 ч мм²
	м
	90
	

	
	Прокладка кабеля установочного гибкого с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет жёлто-зелёный, сечением:
	
	
	

	822. 
	ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 ж/з мм²
	м
	103
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	823. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	25
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	824. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	500
	

	825. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	1500
	

	826. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	15
	

	827. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	5
	

	828. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	160
	

	
	Узел ввода теплоносителя
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта тепловой энергии ШУУТЭ
	
	
	

	829. 
	Монтаж шкафа учёта в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- тепловычислитель;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	830. 
	Монтаж расходомера РС 80-90-А-Ф
	шт.
	2
	

	831. 
	Монтаж преобразователя давления 0-16 бар, 4-20 мА
	шт.
	2
	

	832. 
	Монтаж термометра сопротивления Pt100, 0…180°С, L=80мм
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	833. 
	Прокладка комплекта контрольных и сигнальных кабелей L=5м
	компл.
	1
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	834. 
	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	м
	190
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	835. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	40
	

	836. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	30
	

	837. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	838. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	839. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	14
	

	
	Теплоснабжение цехов и АБК
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-БТП
	
	
	

	840. 
	Монтаж шкафа управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	компл.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	841. 
	Монтаж электропривода регулирующего клапана ARV-1000, 220В, 3-поз.
	шт.
	1
	

	842. 
	Монтаж электропривода регулирующего клапана AMV-1800R, 220В, 3-поз.
	шт.
	1
	

	843. 
	Монтаж реле давления -0,2...7,5 бар, G1/2, -10…120 °C
	шт.
	2
	

	844. 
	Монтаж реле перепада давления 0,3…0,5 бар, 2 штуцера G1/2, -40…120 °C
	шт.
	2
	

	845. 
	Монтаж датчика температуры наружного воздуха Pt1000, -50...110 °C
	шт.
	2
	

	846. 
	Монтаж датчика температуры погружного Pt1000, -50…200°С, L=100мм
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	847. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	м
	150
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	848. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	м
	150
	

	849. 
	КПСВВнг(А)-LS 3х2х1,5 мм²
	м
	75
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	850. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	160
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	851. 
	Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	60
	

	852. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	60
	

	853. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	60
	

	854. 
	Монтаж заглушки цельной ТС 100х50
	м
	2
	

	855. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	856. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	4
	

	857. 
	Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	858. 
	Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	859. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	860. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	861. 
	Монтаж метизов для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	862. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	16
	

	863. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм
	шт.
	30
	

	864. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	138
	

	865. 
	Обработка цинковой краской-спреем мест реза лотков, 400мл
	шт.
	1
	

	866. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	150
	

	867. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	50
	

	868. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	869. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	870. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	60
	

	
	Узел учёта воды
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта воды ШУУВ
	
	
	

	871. 
	Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	872. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	873. 
	Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С
	шт.
	1
	

	874. 
	Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485
	шт.
	1
	

	875. 
	Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А
	шт.
	1
	

	876. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	1
	

	877. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	878. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1
	

	879. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	1
	

	880. 
	Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	881. 
	Монтаж клеммы винтовая КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	882. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	шт.
	1
	

	883. 
	Монтаж шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	шт.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	884. 
	Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 1 1/2”, с импульсным выходом
	шт.
	2
	

	885. 
	Подключение к системе учёта счётчика воды крыльчатого, одноструйного, сухого типа, диаметр подключения 3/4”, с импульсным выходом
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	886. 
	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	м
	110
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	887. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	15
	

	888. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	45
	

	889. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	890. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	891. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	10
	

	
	Узел учёта газа
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта газа ШУУГ
	
	
	

	892. 
	Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	893. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	894. 
	Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С
	шт.
	1
	

	895. 
	Монтаж счетчика импульсов-регистратора 10-канального, RS-485
	шт.
	1
	

	896. 
	Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А
	шт.
	1
	

	897. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	1
	

	898. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	899. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1
	

	900. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	1
	

	901. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	902. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	903. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	шт.
	1
	

	904. 
	Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	шт.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	905. 
	Подключение к системе учёта счётчика газа турбинного фланцевого DN150, с импульсным выходом
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	906. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	10
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	907. 
	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	м
	170
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	908. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	10
	

	909. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	30
	

	910. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	911. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	912. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	5
	

	
	Узел учёта электроэнергии 2БКТП-3150/6/0,4
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта электроэнергии ШУУЭ
	
	
	

	913. 
	Монтаж корпуса металлического 400х300х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	914. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	915. 
	Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С
	шт.
	1
	

	916. 
	Монтаж GSM модема «Пульсар» на DIN-рейку, GPRS+CSD, 4 канала ТС, 2 SIM
	шт.
	1
	

	917. 
	Монтаж антенны «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит
	шт.
	1
	

	918. 
	Монтаж источника питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А
	шт.
	1
	

	919. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	1
	

	920. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	921. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1
	

	922. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	1
	

	923. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	924. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	925. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	шт.
	1
	

	926. 
	Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	шт.
	1
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	927. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	20
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	928. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	20
	

	929. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	60
	

	930. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	931. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	1
	

	932. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	10
	

	
	Система контроля загазованности метаном и угарным газом
	
	
	

	
	Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-1
	
	
	

	933. 
	Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	934. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	935. 
	Монтаж выключателя автоматического 1А, 1П, х-ка С
	шт.
	1
	

	936. 
	Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С
	шт.
	1
	

	937. 
	Монтаж выключателя автоматического 10А, 1П, х-ка С
	шт.
	2
	

	938. 
	Монтаж блока питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet
	шт.
	2
	

	939. 
	Монтаж компактного программируемого реле ПР100 для локальных систем автоматизации, 8DI,4AI/4DO, RS-485, 24В
	шт.
	1
	

	940. 
	Монтаж источника питания MDR-40-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1,7А
	шт.
	1
	

	941. 
	Монтаж источника питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А
	шт.
	2
	

	942. 
	Монтаж реле промежуточного 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом
	шт.
	1
	

	943. 
	Монтаж розетки трёхъярусной ORS-M для реле ORM 4C
	шт.
	1
	

	944. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	1
	

	945. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	946. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1
	

	947. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	8
	

	948. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	949. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	950. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	шт.
	1
	

	951. 
	Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	шт.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	952. 
	Монтаж датчика-сигнализатора метана термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	шт.
	17
	

	953. 
	Монтаж датчика-сигнализатора оксида углерода термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	шт.
	21
	

	954. 
	Монтаж кабельный ввода из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм
	шт.
	76
	

	955. 
	Монтаж реле давления газа/воздуха 10-50 кПа, 1(НЗ+НО), 6А, 220В, G 1/4, IP54
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля монтажного универсального с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированного, сечением:
	
	
	

	956. 
	ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм²
	м
	750
	

	957. 
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	

	958. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	м
	157
	

	959. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	50
	

	960. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	10
	

	
	Система контроля загазованности
парами лакокрасочных материалов и растворителей
	
	
	

	
	Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.1
	
	
	

	961. 
	Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	962. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	963. 
	Монтаж выключателя автоматического 10А, 1П, х-ка С
	шт.
	2
	

	964. 
	Монтаж блока питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet
	шт.
	2
	

	965. 
	Монтаж источника питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А
	шт.
	2
	

	966. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	1
	

	967. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	968. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1
	

	969. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	8
	

	970. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	971. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	972. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	шт.
	1
	

	973. 
	Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	шт.
	1
	

	
	Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.2
	
	
	

	974. 
	Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	975. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	976. 
	Монтаж выключателя автоматического 10А, 1П, х-ка С
	шт.
	2
	

	977. 
	Монтаж блока питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet
	шт.
	2
	

	978. 
	Монтаж источника питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А
	шт.
	2
	

	979. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	1
	

	980. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	981. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1
	

	982. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	1
	

	983. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	984. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	985. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	шт.
	1
	

	986. 
	Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	шт.
	1
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	987. 
	Монтаж датчика-сигнализатора ксилола термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	шт.
	31
	

	988. 
	Монтаж датчика-сигнализатора сольвента термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	шт.
	31
	

	989. 
	Монтаж датчика-сигнализатора толуола термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	шт.
	31
	

	990. 
	Монтаж датчика-сигнализатора уайт-спитира термохимического, одноканального, 0-50 % НКПР, стационарного, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	шт.
	32
	

	991. 
	Монтаж кабельного ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм
	шт.
	250
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля монтажного универсального с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированного, сечением:
	
	
	

	992. 
	ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм²
	м
	1400
	

	993. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	90
	

	994. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	10
	

	
	Монтажные изделия и материалы (общие для двух систем контроля загазованности)
	
	
	

	995. 
	Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	390
	

	996. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	390
	

	997. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	390
	

	998. 
	Монтаж заглушки цельной ТС 100х50
	м
	12
	

	999. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	4
	

	1000. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	8
	

	1001. 
	Монтаж угла вертикального внешнего CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	1002. 
	Монтаж угла вертикального внешнего CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	1003. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	1004. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	1005. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	1006. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	12
	

	1007. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм
	шт.
	325
	

	1008. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	674
	

	1009. 
	Монтаж рамы монтажной, горячеоцинкованной, высота 2000 мм, ширина 800мм
	шт.
	4
	

	1010. 
	Монтаж комплекта монтажных профилей на раму для крепления 1 оболочки болтами М8х80 4 шт., горячеоцинкованного, длина 900 мм
	шт.
	4
	

	1011. 
	Монтаж универсального узла защитного заземления, в составе:
	
	
	

	1012. 
	 - скоба-держатель полосы с болтом
	шт.
	8
	

	1013. 
	 - полоса 25х4 мм, горячеоцинкованная сталь
	м
	2
	

	1014. 
	 - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная
	шт.
	8
	

	1015. 
	 - болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный
	шт.
	8
	

	1016. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	32
	

	1017. 
	Монтаж С-образного профиля 41х41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованного
	шт.
	15
	

	1018. 
	Монтаж С-образного профиля 41х41, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованного
	шт.
	30
	

	1019. 
	Монтаж шпильки М10х1000
	шт.
	30
	

	1020. 
	Монтаж опорной пластиня для C-образных профилей
	шт.
	120
	

	1021. 
	Монтаж гайки с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованной
	шт.
	120
	

	1022. 
	Обработка цинковой краской-спреем, 400мл мест реза лотка
	шт.
	2
	

	1023. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	1600
	

	1024. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	4800
	

	1025. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	48
	

	1026. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	10
	

	1027. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	500
	

	
	Диспетчеризация
	
	
	

	
	Шкаф автоматизированной системы управления и диспетчеризации ШАСУД
	
	
	

	1028. 
	Монтаж корпуса металлического 600х500х200мм навесного с монтажной платой, IP66
	шт.
	1
	

	1029. 
	Монтаж выключателя нагрузки 20А, 1П
	шт.
	1
	

	1030. 
	Монтаж выключателя автоматического 6А, 1П, х-ка С
	шт.
	2
	

	1031. 
	Монтаж программируемого логического контроллера ПЛК210, 12DI/12DO/4AI, 4хEthernet, 2хRS-485, 2хRS-232, 24В, 16Вт
	шт.
	1
	

	1032. 
	Монтаж сенсорной веб-панели оператора 10”, 1хEthernet, Wi-Fi, 3G, 2хUSB, 24В, 20Вт
	шт.
	1
	

	1033. 
	Монтаж преобразователя протокола RS-485 в Ethernet, 24В, 6Вт
	шт.
	1
	

	1034. 
	Монтаж блока питания 220VAC/24VDC, 2,5А, 60Вт
	шт.
	1
	

	1035. 
	Монтаж устройства сбора и передачи данных (УСПД) «Пульсар», 7хRS-485, Ethernet; GSM
	шт.
	1
	

	1036. 
	Монтаж антенны «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит
	шт.
	1
	

	1037. 
	Монтаж источника питания 220VAC/15VDC, 60Вт, 3А
	шт.
	1
	

	1038. 
	Монтаж DIN-рейки 35мм 30см
	шт.
	2
	

	1039. 
	Монтаж ограничителя на DIN-рейку (пластик)
	шт.
	2
	

	1040. 
	Монтаж кабель-канала перфорированного 40х40
	м
	1,2
	

	1041. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 серой
	шт.
	10
	

	1042. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 синей
	шт.
	1
	

	1043. 
	Монтаж клеммы винтовой КВИ-2,5мм2 зелёной
	шт.
	1
	

	1044. 
	Монтаж шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	шт.
	1
	

	1045. 
	Монтаж шины PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	шт.
	1
	

	1046. 
	Монтаж шнура коммутационного RJ-45 неэкранированного, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белого
	шт.
	2
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	

	
	Прокладка кабеля симметричного с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированного, сечением:
	
	
	

	1047. 
	КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78
	м
	1300
	

	1048. 
	Прокладка кабеля витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетового
	м
	20
	

	1049. 
	Монтаж коннектора RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсального (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	шт.
	10
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	

	1050. 
	Монтаж лотка металлического неперфорированного, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	м
	30
	

	1051. 
	Монтаж крышки с заземлением на лоток 100х3000 мм
	м
	30
	

	1052. 
	Монтаж перегородки 50х3000 мм
	м
	30
	

	1053. 
	Монтаж заглушки цельной ТС 100х50
	м
	2
	

	1054. 
	Монтаж угла CDV 90 вертикального внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	2
	

	1055. 
	Монтаж угла CPO 90 горизонтального 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	4
	

	1056. 
	Монтаж угла вертикального внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	1057. 
	Монтаж угла вертикального внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	1058. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	1059. 
	Монтаж угла вертикального внутреннего, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	1
	

	1060. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	компл.
	1
	

	1061. 
	Монтаж крепления ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	шт.
	12
	

	1062. 
	Монтаж консоли универсальной осн. 100 мм
	шт.
	78
	

	1063. 
	Монтаж стандартного анкера со шпилькой М10
	шт.
	180
	

	1064. 
	Обработка цинковой краской-спреем, 400мл мест реза лотка
	шт.
	1
	

	1065. 
	Монтаж трубы гибкой гофрированной ПВХ, ∅25, серой, с протяжкой
	м
	200
	

	1066. 
	Монтаж держателя с защёлкой для трубы, ∅25
	шт.
	600
	

	1067. 
	Монтаж дюбеля пластикового с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	6
	

	1068. 
	Монтаж хомута кабельного нейлонового 3,6х250, белого (1 упак. = 100 шт.)
	упак.
	2
	

	1069. 
	Монтаж бирки кабельной маркировочной У-136 (треугольник)
	шт.
	100
	

	
	Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера
	
	
	

	1070. 
	Установка и подключение персонального компьютера с характеристиками не ниже:
- процессор Intel Core I5 10600K;
- Intel HD Graphics;
- 16 ГБ DDR4;
- 256 ГБ SSD;
- Windows 10 Pro 64 bit
	шт.
	1
	

	1071. 
	Установка и подключение монитора 27”, 2560х1440
	шт.
	1
	

	1072. 
	Установка и подключение комплекта клавиатура + мышь, беспроводная, цвет чёрный
	шт.
	1
	

	1073. 
	Установка и подключение источника бесперебойного питания, 220В, 1200 ВА, 720 Вт
	шт.
	1
	

	
	Программное обеспечение АРМ системы диспетчеризации
	
	
	

	1074. 
	Установка программного обеспечения Windows (лицензия)
	шт.
	1
	

	1075. 
	Установка неисключительного права использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиентcкое рабочее место с управлением на неограниченное количество точек ввода-вывода
	шт.
	2
	

	1076. 
	Установка неисключительного права использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиент-серверная исполнительная система на 10000 внешних точек ввода-вывода
	шт.
	1
	

	1077. 
	Установка OPC-сервера Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место без ограничения на количество тегов, защита - программная
	шт.
	1
	

	1078. 
	Установка OPC-сервера для опроса счетчиков Меркурий 230, 233, 234, 236; защита - программная, на 2 устройства  
	шт.
	1
	

	1079. 
	Установка OPC-сервера для опроса счетчиков-регистраторов Пульсар, на 10 устройств  
	шт.
	1
	

	1080. 
	Установка программного обеспечения ИАСКУЭ «Пульсар»
	шт.
	1
	

	
	Кабельные проходки
	
	
	

	1081. 
	Поставка трубы стальной водогазопроводной Ø40 мм и её нарезка на отрезки длиной 0,15-0,2 м для стальных гильз
	м
	10
	

	1082. 
	Герметизация огнезащитной двухкомпонентной пеной кабельных проходок, картридж 330 мл
	шт.
	30
	

	1083. 
	Пистолет для двухкомпонентной пены
	шт.
	1
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