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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Мехонцев
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	03.24
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Роговский
	
	03.24
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	Ведомость объемов работ
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ООкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н.контр.
	Баданина
	
	03.24
	
	

	ГИП
	Счастков
	
	03.24
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
	
	
	

	Провер.
	Мех
	
	02.21
	
	Р
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	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	Н. контр.
	Баданина
	
	02.21
	
	

	ГИП
	Хлопцев
	
	02.21
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1.
	Устройство металлических колонн весом до 3 т из труб квадратных , в т.ч.:
	
	
	

	1.1
	Кв. тр. 200х200х8 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	5,577
	

	1.2
	Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,022
	

	2.
	Устройство металлических колонн весом до 3 т из двутавров , в т.ч.
	
	
	

	2.1
	Двутавр 40К2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	44,527
	

	2.2

	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,157
	

	2.3
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,250
	

	2.4
	Пластина 14 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,29
	

	2.5
	Пластина 16 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,909
	

	2.6
	Пластина 40 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,996
	

	2.7
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,221
	

	2.8
	Пластина 30 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,816
	

	2.9
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,014
	

	2.10
	Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015
	т
	3,889
	

	3.
	Устройство металлических балок весом до 3т из двутавров, в т.ч.:
	
	
	

	3.1
	Двутавр 16Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,793
	

	3.2
	Двутавр 18Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,442
	

	3.3
	Двутавр 18М по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,085
	

	3.4
	Двутавр 20Б2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,925
	

	3.5
	Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5  по ГОСТ 27772-2015
	т
	28,112
	

	3.6
	Двутавр 45Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015
	т
	4,957
	

	3.7
	Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,040
	

	3.8
	Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,011
	

	3.9
	Уголок неравнополочный 200х125х11 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,006
	

	3.10
	Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,085
	

	3.11
	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,400
	

	3.12
	Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,068
	

	3.13
	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,336
	

	3.14
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,474
	

	4.
	Устройство металлических горизонтальных и вертикальных связей, в т.ч.:
	
	
	

	4.1
	Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	5,323
	

	4.2
	Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,152
	

	4.3
	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,710
	

	5.
	Устройство металлических прогонов, в т.ч.:
	
	
	

	5.1
	Швеллер 27П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	9,372
	

	5.2
	Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,200
	

	5.3
	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,062
	

	6.
	Устройство фахверка
	
	
	

	6.1
	Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	2,789
	

	6.2
	Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,037
	

	6.3
	Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,565
	

	6.4
	Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,006
	

	6.5
	Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,018
	

	6.6
	Уголок равнополочный 140х9 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,666
	

	6.7
	Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,072
	

	6.8
	Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,061
	

	6.9
	Уголок неравнополочный 140х90х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,010
	

	6.10
	Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,578
	

	6.11
	Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,067
	

	6.12
	Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,474
	

	6.13
	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,532
	

	6.14
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,035
	

	6.15
	Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	4,167
	

	6.16
	Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	7,192
	

	6.17
	Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	12,136
	

	6.18
	Кв. тр. 140х140х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	6,817
	

	6.19
	Анкер распорный М10
	шт.
	367
	

	6.20
	Анкер распорный М16
	шт.
	455
	

	6.21
	Катанка 6 мм по ГОСТ 30136-95
	т
	0,157
	

	6.22
	Сетка стальная 35х35х2 по ГОСТ 5336-80
	м2
	243,03
	

	7.
	Устройство вспомогательных конструкций (козырек, площадки облсуживания, крепление оборудования ТХ и ОВ, площадки для роботов)
	
	
	

	7.1
	Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,558
	

	7.2
	Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,376
	

	7.3
	Уголок равнополочный 100х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,123
	

	7.4
	Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,018
	

	7.5
	Уголок равнополочный 125х8 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,106
	

	7.6
	Уголок равнополочный 140х12 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,440
	

	7.7
	Уголок равнополочный 160х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,130
	

	7.8
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	3,791
	

	7.10
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,127
	

	7.11
	Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	8,732

	

	7.12
	Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,105
	

	7.13
	Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,259
	

	7.14
	Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	13,113
	

	7.15
	Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,148
	

	7.16
	Пластина 6 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,022
	

	7.17
	Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,295
	

	7.18
	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,872
	

	7.19
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,052
	

	7.20
	Пластина 25 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,705
	

	7.21
	Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	8,003
	

	7.22
	Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,017
	

	7.23
	Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	2,979
	

	7.24
	Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	3,217
	

	7.25
	Кв. тр. 120х120х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	6,147
	

	7.26
	Кв. тр. 160х160х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,678
	

	7.27
	Двутавр 30Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	5,080
	

	7.28
	Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77
	т
	17,222
	

	7.29
	Анкер распорный М16
	шт.
	1845
	

	7.30
	Анкер распорный М8
	шт.
	10
	

	8.
	Устройство лестниц и стремянок
	
	
	

	8.1
	Уголок равнополочный 32х4 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,016
	

	8.2
	Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,649
	

	8.3
	Уголок равнополочный 75х6 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,816
	

	8.4
	Уголок равнополочный 100х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	2,334

	

	8.5
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d18 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,012
	

	8.6
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d24 по ГОСТ 2590-2006, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,475
	

	8.7
	Швеллер 14П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,225

	

	8.8
	Швеллер 22П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,112

	

	8.9
	Швеллер 24П по ГОСТ 8240-97, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	2,078
	

	8.10
	Уголок неравнополочный 100х63х8 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,062
	

	8.11
	Уголок неравнополочный 160х100х9 по ГОСТ 8510-86, сталь С245-4  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,015
	

	8.12
	Пластина 4 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,451
	

	8.13
	Пластина 8 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,372
	

	8.14
	Пластина 10 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,538
	

	8.15
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С355-5 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,009
	

	8.16
	Пластина 12 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С390 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,057
	

	8.17
	Пластина 20 мм, сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,146
	

	8.18
	Кв. тр. 40х40х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,352
	

	8.19
	Кв. тр. 50х25х3 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,553
	

	8.20
	Кв. тр. 50х50х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,072
	

	8.21
	Кв. тр. 60х60х4 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	1,520
	

	8.22
	Кв. тр. 80х80х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,499
	

	8.23
	Кв. тр. 100х100х5 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	т
	4,346
	

	8.24
	Кв. тр. 200х200х6 по ГОСТ 30245-2015, сталь С245-4 по ГОСТ 27772-2015
	
	1,163

	

	8.25
	Двутавр 40Б1 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С355-5  по ГОСТ 27772-2015
	т
	0,766

	

	8.26
	Листы стальные с ромбическим рифлением t6 по ГОСТ 8568-77
	т
	1,519

	

	8.27
	Листы стальные просечно-вытяжные t6 по ГОСТ 8706-78
	т
	1,575
	

	9.
	Устройство перекрытий по профлисту
	
	
	

	9.1
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства
ГОСТ 24045-2016
	т
	32,938
	

	10.
	Площадь внешней поверхности металлоконструкций
	м2
	6293,42
	

	11.
	Площадь внешней поверхности существующих металлоконструкций основного цеха
	м2
	4732,55
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