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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Бытовая канализация К1
	
	
	

	
	Монтаж трубопроводов из труб:
	
	
	

	1. 
	- ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174
	м
	62,40
	

	
	Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях):
	
	
	

	2. 
	- стальных по ГОСТ10704-71 Ø426х7,0
	м
	22,5
	

	
	Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
	
	
	

	3. 
	-  ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 200/174
	м
	22,5
	

	
	Монтаж опорно-направляющих колец:
	
	
	

	4. 
	- Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø200 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	шт
	12
	

	5. 
	Монтаж манжеты, герметизирующей переходной 200/426
	компл
	1
	

	6. 
	Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø1500 мм, Hполн=3,30 м в точке подключения к существующей сети
	шт
	1
	

	7. 
	Гидравлическое испытание трубопровода
	м
	62,90
	

	
	Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000:
	
	
	

	8. 
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	шт
	4
	

	9. 
	- кольцо стеновое КС7.3 Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм (с отверстиями под ходовые скобы)
	шт
	1
	

	10. 
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм
	шт
	4
	

	11. 
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм
	шт
	3
	

	12. 
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	шт
	4
	

	13. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	шт
	4
	

	14. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=60 мм
	шт
	4
	

	15. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм
	шт
	1
	

	16. 
	Установка люка чугунного типа Л(А15)-К.1-60
	шт
	1
	

	17. 
	Установка люка чугунного типа Т(С250)-К.1-60
	шт
	3
	

	18. 
	Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием)
	шт
	5
	

	19. 
	Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021
	шт
	1
	

	20. 
	Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя)
	м2/кг
	66,38/
73,1
	

	21. 
	Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой)
	м2/л
	33,19/
13,3
	

	22. 
	Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84
	м3
	0,896
	

	23. 
	Устройство подготовки из щебня под основание колодцев,
h=0.10 м
	м3
	1,03
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	24. 
	 Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	м3
	113,25
	

	25. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом
	м3
	12,58
	

	26. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	10,04
	

	27. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	33,73
	

	28. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	39,95
	

	29. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	м3
	42,10
	

	30. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	м3
	83,73
	

	31. 
	Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки сети бытовой канализации
	п.м.
	19
	

	32. 
	Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов
	м
	63
	

	33. 
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	63
	

	
	Дождевая канализация К2
	
	
	

	
	Монтаж трубопроводов из труб:
	
	
	

	34. 
	- ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	шт
	12
	

	35. 
	- ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 285/250 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	шт
	5
	

	36. 
	- ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 400/348 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	шт
	30
	

	37. 
	- ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 450/400 SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	шт
	4
	

	38. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм
	м
	1
	

	39. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø250x14,8 мм
	м
	1
	

	
	Монтаж футляров из труб с антикоррозийным покрытием (изоляция "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях):
	
	
	

	40. 
	- стальных по ГОСТ10704-71 Ø530х8,0
	м
	27,4
	

	
	Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
	
	
	

	41. 
	-  ПЭ гофрированных канализационных SN8 DN/OD 225/200
	м
	27,2
	

	
	Монтаж опорно-направляющих колец:
	
	
	

	42. 
	- опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип FS-65 PE225
	шт
	14
	

	43. 
	Монтаж манжеты герметизирующая в комплекте с хомутами, крепежом, сырой резиной и герметиком 225/530 
	компл
	2
	

	44. 
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	278,3
	

	
	Материалы:
	
	
	

	
	Монтаж сборных железобетонных элементов колодцев по Альбому II 902-09-22.84/Серия 3.900.1-14 Ø1000:
	
	
	

	45. 
	 Колодец дождеприемный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе:
	компл.
	9
	

	46. 
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	шт
	9
	

	47. 
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм (с отверстиями под ходовые скобы)
	шт
	16
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	48. 
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм (с отверстиями под ходовые скобы)
	шт
	2
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	49. 
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	шт
	9
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	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	шт
	9
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	50. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм
	шт
	1
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	51. 
	- дождеприемник круглый чугунный тяжелый ДМ1 (С250) -1-60
	шт.
	9
	

	52. 
	 - скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием)
	шт.
	28
	

	53. 
	- бетон на лоток марки В20 F200 W8
	м3
	0,83
	

	54. 
	- цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов
	м3
	0,30
	

	55. 
	- цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	м3
	2,50
	

	56. 
	- гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2)
	кг
	164,40
	

	57. 
	- праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2)
	л
	29,90
	

	58. 
	- щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм
	м3
	2,31
	

	59. 
	 Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе:
	компл.
	3
	

	60. 
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	шт
	3
	

	61. 
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм
	шт
	4
	

	62. 
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм
	шт
	4
	

	63. 
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	шт
	3
	

	64. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	шт
	5
	

	65. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм
	шт
	2
	

	66. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм
	шт
	1
	

	67. 
	 Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе:
	компл.
	8
	

	68. 
	- плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм
	шт
	8
	

	69. 
	- кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм
	шт
	2
	

	70. 
	- кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм
	шт
	7
	

	71. 
	- кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм
	шт
	3
	

	72. 
	- кольцо стеновое КС15.18, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=1790 мм
	шт
	6
	

	73. 
	- плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм
	шт
	8
	

	74. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	шт
	18
	

	75. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм
	шт
	1
	

	76. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм
	шт
	1
	

	77. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=90 мм
	шт
	1
	

	78. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм
	шт
	1
	

	79. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=110 мм
	шт
	1
	

	80. 
	Монтаж стремянки С1-02 (длина 1200 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021
	компл
	2
	

	81. 
	Монтаж стремянки С1-03 (длина 1500 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021
	компл.
	3
	

	82. 
	Монтаж стремянки С1-04 (длина 1800 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021
	компл.
	5
	

	83. 
	Монтаж стремянки С1-05 (длина 2100 мм) с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021
	компл.
	1
	

	84. 
	Монтаж скоб ходовых МН1 с покрытием эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021
	компл
	2
	

	85. 
	Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 для гидроизоляции колодцев (2 слоя)
	м2/кг
	378/420
	

	86. 
	Грунтовка стен колодцев праймером Технониколь 01 для гидроизоляции колодцев (1 слой)
	м2/л
	189/
76,3
	

	87. 
	Устройство монолитных бетонных лотков из бетона В15 F100 W8 (лотки в колодцах) с затиркой и железнением поверхности в соответствии с Альбомом II 901-09-11.84
	м3
	5,54
	

	88. 
	Устройство подготовки из щебня под основание колодцев,
h=0.10 м
	м3
	3,9
	

	
	Земляные работы:
	
	
	

	89. 
	 Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	м3
	712,88
	

	90. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом
	м3
	79,21
	

	91. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	46,02
	

	92. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	173,83
	

	93. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	556,11
	

	94. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	м3
	17,82
	

	95. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	м3
	774,27
	

	96. 
	Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов
	м
	278,3
	

	97. 
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	278,3
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