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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Оборудование СВН
	
	
	

	1. 
	Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP66, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,6 и ИК подсветкой до 50 м DS-2CD2643G0-IZS
	шт.
	13
	

	2. 
	Установка: Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP67, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,0 и подсветкой белым светом до 60 м DS-2CD2647G2T-LZS(C)
	шт.
	12
	

	3. 
	Установка: Цифровая взрывозащищенная цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F1,2 и ИК подсветкой до 30 м DS-2XE6242F-IS
	шт.
	5
	

	4. 
	Установка: Настенный антикоррозийный кронштейн для взрывозащищенной цилиндрической IP-камерыDS-1704ZJ
	шт.
	3
	

	5. 
	Установка: Цифровая взрывозащищенная купольная IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F2,0 (F2,2) DS-2XE6146F-HS
	шт.
	2
	

	6. 
	Установка: Кронштейн для установки на стену-316L DS-1697ZJ-X
	шт.
	2
	

	7. 
	Установка: Регистратор видеонаблюдения цифровой 32 канальный 3U, максимальное количество накопителей - 16 HDD / 48 Тб SecurOS IVS NVR-Industrial-32/800
	шт.
	1
	

	8. 
	Установка: Жесткий диск для систем видеонаблюдения 4 Тб 5400 об/мин SkyHawk
	шт.
	12
	

	9. 
	Установка: Рабочая станция для отображения до 48 камер высокого разрешения. Подключение 6-ти мониторов: 2xDVI + 2xHDMI + 2xDisplayPort SecurOS-IVS-WSN-R/PAD HD-6/48
	шт.
	1
	

	10. 
	Установка: Монитор системы видеонаблюдения 32” DS-D5032FC-A
	шт.
	4
	

	11. 
	Установка: Управляемый коммутатор 4x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G+UPS-Box
	шт.
	3
	

	12. 
	Установка: Управляемый коммутатор 8x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC PSW-2G8F+UPS-Box
	шт.
	3
	

	13. 
	Установка: Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для од-номодового оптоволокна до 3 км:
- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1550 / RX1310нм TBSF15-3-12gSC-3i-FT;
- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM TX1310 / RX1550нм TBSF13-3-12gSC-3i-FT
	шт.
	7
	

	14. 
	Установка: Промышленный универсальный медиаконвертер витая пара 10/100/1000Base-T в оптическое волокно 100/1000Base-X для установки на DIN-рейку FC-2
	шт.
	2
	

	15. 
	Установка:HDMI удлинитель по оптоволоконному кабелю EF 10K FX Dr.HD в составе:	
- Приемник			
- Передатчик			
- Оптический модуль приемник			
- Оптический модуль передатчик			
- Блок питания			
- Разъем Phoenix			
- Кабель HDMI			
	компл.
	2
	

	16. 
	Установка: Блок питания для FC-2 AC 85...264 В / DC -24 В, мощность - 10 Вт MDR-10
	шт.
	2
	

	17. 
	Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955
	шт.
	1
	

	18. 
	Установка: Блок розеток Rem-10 с выкл., 8 Sсhuko, 10 A, алюм., 19", шнур 1.8 м. IEC 60320 C14 R-10-8S-V-440-1.8
	шт.
	1
	

	19. 
	Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А
	шт.
	1
	

	20. 
	Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М
	шт.
	1
	

	21. 
	Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50
	упак.
	1
	

	22. 
	Установка: Кросс оптический стоечный на 16 дуплексных портов SC, укомплектованный:
- корпус ШКОС-Л-1U
- крышка
- кронштейн 19”
- кассета КТ-3645
- крышка кассеты КТ
- гильзы КДЗС-4525
- планка пластиковая 8SC
- планка заглушка
- комплект деталей для монтажа
- розетка (адаптер) SC/UPC
- пигтейл SC/UPC
- капа 8SC
	компл.
	1
	

	23. 
	Установка: Настенный кросс серии ШКОН-УМ в составе:
- Корпус с дверью и замком	
- Кассета	
- Крышка кассеты	
- Розетка (адаптер) SC/SM	
- Пигтейл SC/UPC	
- КДЗС-6030	
- Планка 8 SC	
- Заглушки кабельных вводов	
- Комплект монтажный	
	компл.
	2
	

	24. 
	Пусконаладочные работы системы СВН 
	Компл.
	1
	

	
	Кабельная продукция:
	
	
	

	1. 
	Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый
	м
	100
	

	2. 
	Монтаж металлорукава DN 15мм в герметичного ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый
	м
	650
	

	3. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый
	м
	556
	

	4. 
	Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый
	м
	100
	

	5. 
	Укладка кабеля в проложенные трубы: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный
	м
	400
	

	6. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный
	м
	34
	

	7. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм
	м
	190
	

	8. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 4 одномодовых волокна 9/125 мкм
	м
	555
	

	9. 
	Укладка кабеля в проложенные трубы: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 8 одномодовых волокна 9/125 мкм
	м
	250
	

	10. 
	Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый
	шт.
	4
	

	11. 
	Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м
	м
	15
	

	12. 
	Монтаж: Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м
	шт.
	4
	

	13. 
	Монтаж: Кабель HDMI-HDMI (v.2.1), 3 м
	шт.
	2
	

	14. 
	Монтаж: Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1,5 (N,PE) однопроволочный-0.660
	м
	5
	

	15. 
	Монтаж: Провод заземления 1х16 мм2 желто-зеленый
	м
	10
	

	16. 
	Монтаж: Провод заземления 1х6 мм2 желто-зеленый
	м
	60
	

	17. 
	Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм
	   шт.	
	300
	

	18. 
	Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь
	шт.
	1200
	

	19. 
	Установка: Вилка Schuko угловая, 16А, IP20, черная
	шт.
	2
	

	20. 
	Установка: Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e, 100 шт.
	уп.
	1
	

	21. 
	Установка: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый
	шт.
	1
	

	22. 
	Установка: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля
	шт.
	1
	

	23. 
	Установка: Заглушка 45×22,5 мм, белый
	шт.
	1
	

	24. 
	Устройство огнестойких проходок с использованием труба стальная водогазопроводная д.50 мм и огнестойкая монтажная пена, 750 мл.
	шт.
	18
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