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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Эйрих
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	01.24
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Какичев
	
	01.24
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	Ведомость объемов работ
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ООкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н.контр.
	Баданина
	

	01.24
	
	

	ГИП
	Счастков
	

	01.24
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
	
	
	

	Провер.
	Мех
	
	02.21
	
	Р
	!Синтаксическая ошибка, !
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	[image: ]

	Н. контр.
	Баданина
	
	02.21
	
	

	ГИП
	Хлопцев
	
	02.21
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Оборудование СОТС
	
	
	

	1. 
	Установка: Контроллер адресной двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	1
	

	2. 
	Установка: Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором для постановки и снятия с охраны, отображения системных событий С2000-К
	шт.
	1
	

	3. 
	Установка: Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet С2000-Ethernet
	шт.
	1
	

	4. 
	Установка: Резервированный источник РИП-12 исп.54 РИП-12-2/7П2-Р-RS исп.54
	шт.
	4
	

	5. 
	Установка: Аккумулятор 7 А*ч DTM1207
	шт.
	4
	

	6. 
	Установка: Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт.
	5
	

	7. 
	Установка: Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02
	шт.
	11
	

	8. 
	Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный, кабель 1,5 м С2000-СМК исп.05
	шт.
	35
	

	9. 
	Установка: Блок расширения шлейфов сигнализации взрывозащищенный С2000-БРШС-Ex
	шт.
	2
	

	10. 
	Установка: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный МК-Ex
	шт.
	3
	

	11. 
	Установка: Коробка разветвительная универсальная УК-2П
	шт.
	35
	

	12. 
	Установка: Коробка коммутационная взрывозащищенная УК-Ex (Ладога-Ex)
	шт.
	2
	

	13. 
	Пусконаладочные работы системы СОТС 
	Компл.
	1
	

	
	Кабельная продукция:
	
	
	

	1. 
	Монтаж трубы ПЛЛ гибкой гофрированной не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый
	м
	510
	

	2. 
	Установка: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм
	шт.
	1122
	

	3. 
	Монтаж трубы металлорукава DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый
	м
	80
	

	4. 
	Установка: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь
	шт.
	180
	

	5. 
	Установка: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм
	шт.
	8
	

	6. 
	Монтаж мини-канала с перегородкой 40/2x17
	м
	4
	

	7. 
	Установка: Тройник 40x17
	шт.
	2
	

	8. 
	Установка: Угол плоский 40x17
	шт.
	2
	

	9. 
	Установка: Заглушка 40x17
	шт.
	4
	

	10. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485,
	м
	52
	

	11. 
	Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем безопасности групповой прокладки, ог-нестойкий с пониженным дымо- и газовыделением для подключения про-мышленного интерфейса RS-485, КСБГнг(А)-FRHF 1х2х0,78
	м
	40
	

	12. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75
	м
	438
	

	13. 
	Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения адресной ДПЛС и неадресной сигнальной линии, КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75
	м
	564
	

	14. 
	Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты ог-нестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением для подключения электропитания -12 В, КПСнг(а)-FRHF 1x2x0,75
	м
	7
	

	15. 
	Монтаж провода с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x2,5, ПуГВнг(А)-LSLTx
	м
	4
	

	16. 
	Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм и огнестойкой монтажной пены, 750 мл.
	шт.
	8
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