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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Оборудование ТФ,СКС,ЛВС
	
	
	

	1. 
	Установка: Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШТК-М-42.6.6-3ААА
	шт.
	1
	

	2. 
	Установка: Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТК-М
	шт.
	5
	

	3. 
	Установка: Панель заземления вертикальная 1000 мм / 200 А ПЗ-1000.200А
	шт.
	1
	

	4. 
	Установка: Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T
	шт.
	1
	

	5. 
	Установка: Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420А
	шт.
	2
	

	6. 
	Установка: 19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов STK-RACKMNT-2955
	шт.
	1
	

	7. 
	Установка: Шкаф настенный телекоммуникационный 19" антивандальный, 15U, 600x530 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый ШРН-А-15.520
	шт.
	3
	

	8. 
	Установка: Модуль вентиляторный, 1 вентилятор с терморегулятором R-FAN-1T
	шт.
	3
	

	9. 
	Установка: Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А
	шт.
	3
	

	10. 
	Установка: Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка R-16-7S-A-440-K
	шт.
	4
	

	11. 
	Установка: Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. КМ-2-50
	шт.
	5
	

	12. 
	Установка: Кросс оптический стоечный на 16 симплексных портов SC, укомплектованный ШКОС-Л-1U/2-16-SC ~16-SC/SM ~16-SC/UPC: 
	- корпус ШКОС-Л-1U 

	- крышка 

	- кронштейн 19” 

	- кассета КТ-3645 

	- крышка кассеты КТ 

	- гильзы КДЗС-4525 

	- планка пластиковая 8SC 

	- планка заглушка 

	- комплект деталей для монтажа 

	- розетка (адаптер) SC/UPC 

	- пигтейл SC/UPC 

	- капа 8SC 



	шт.
	4
	

	13. 
	Установка: Патч-панель 19” 24xRJ45 KATT, 568A/B, UTP Cat 5e, 1U, графит PID-00174
	шт.
	7
	

	14. 
	Установка: Патч-панель телефонная 19” 50xRJ45 KATT, UTP Cat 3, 3/6 и 4/5 пары, 1U, графит PID-00145
	шт.
	1
	

	15. 
	Установка: Несущий модуль подключения для плинтов ПВТ, LSA-PROFIL (каркас), 3U МП-19-3U
	шт.
	1
	

	16. 
	Установка: Плинт 2/10 с размыкаемыми контактами, с маркировкой 0...9, без цветового кода LSA-PROFIL
	шт.
	10
	

	17. 
	Установка: Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников, неоснащенный 
	шт.
	5
	

	18. 
	Установка: Крышка магазина защиты 
	шт.
	5
	

	19. 
	Установка: Разрядник 3-х полюсной 230В 20кА/10А типа 8х13 
	шт.
	50
	

	20. 
	Установка: Скобка контактная д/заземления (упаковка - 50шт) 
	шт.
	1
	

	21. 
	Установка: Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005
	шт.
	8
	

	22. 
	Установка: Коммутатор 2 уровня на 48 downlink портов Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 740 Вт C9200L-48P-4X-A
	шт.
	1
	

	23. 
	Установка: Коммутатор 2 уровня на 24 downlink порта Gigabit Ethernet и 4 uplink порта 10G SFP+ с поддержкой технологии PoE+ до 370 Вт C9200L-24P-4X-A
	шт.
	4
	

	24. 
	Установка: Кронштейн для монтажа в 19” стойку 4-х точечное крепление 4PT-KIT-T2
	шт.
	5
	

	25. 
	Установка: 10G SFP+ модуль трансивера, для дуплексного одномодового волокна G.652 с разъемами типа LC до 10 км SFP-10G-LR
	шт.
	10
	

	26. 
	Установка: Комплект стекирования для C9200L: два адаптера и кабель стекирования 0,5 м C9200L-STACK-KIT
	шт.
	1
	

	27. 
	Установка: Источник бесперебойного питания Online, 2000 ВА (1.8 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C20, выход 6хС13, слот для модуля SNP, подключение внешних батарейных блоков Smart-Save Online SRV
	шт.
	1
	

	28. 
	Установка: Внешний батарейный блок для SRVSE2KRTXLI, 72В, 2U 
	шт.
	1
	

	29. 
	Установка: Источник бесперебойного питания On-line, 1000 ВА (0.9 кВт), 230 В, стоечное исполнение, 2U, вход C14, выход 6хС13, слот для модуля SNP Smart-Save Online SRV
	шт.
	3
	

	30. 
	Установка: Сетевая карта SNMP 
	шт./pcs.
	4
	

	31. 
	Установка: Комплект монтажа в стойку 19", нагрузка до 60кг, регулируемый 480-780 мм для 2U ИБП, 2U силовых модулей, 2U комплектов батарей 
	шт./pcs.
	5
	

	32. 
	Пусконаладочные работы системы 
	Компл.
	1
	

	
	Кабельная продукция:
	
	
	

	1. 
	Монтаж: кабель-канал 105x50 мм
	м
	30
	

	2. 
	Монтаж: Перегородка разделительная
	м
	30
	

	3. 
	Монтаж: Угол плоский 90° для односекционных кабель-каналов 105x50
	шт.
	7
	

	4. 
	Монтаж: Накладка на стык профиля на защелках для односекционных кабель-каналов 105x50
	шт.
	5
	

	5. 
	Монтаж: Накладка на стык крышки 65 мм DLP, для любых DLP, секционируемая
	шт.
	5
	

	6. 
	Монтаж: Торцевая заглушка для кабель-каналов 105x50
	шт.
	14
	

	7. 
	Монтаж: Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм, 2 модуля
	шт.
	17
	

	8. 
	Монтаж: Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый
	шт.
	64
	

	9. 
	Монтаж: Заглушка 45×22,5 мм, белый
	шт.
	6
	

	10. 
	Монтаж: Мини-колонна 30 см на 2 секции, корпус из алюминия, крышка ПВХ, цвет белый
	шт.
	7
	

	11. 
	Монтаж: Коробка промышленная, 2-портовая, белый
	шт.
	13
	

	12. 
	Монтаж: Модуль промышленный категории 5e UTP, крышка, черный
	шт.
	26
	

	13. 
	Монтаж: Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый
	м
	50
	

	14. 
	Монтаж: Держатель для трубы двухкомпонентный, д.25 мм
	шт.
	120
	

	15. 
	Монтаж: Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, тяжёлая с протяжкой, 50м, цвет оранже-вый
	м
	50
	

	16. 
	Монтаж: Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый
	м
	150
	

	17. 
	Монтаж: Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке-коробка DN 15, М20х1,5
	шт.
	13
	

	18. 
	Монтаж: Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм
	шт.
	14
	

	19. 
	Монтаж: Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь
	шт.
	400
	

	20. 
	Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление консолью к стене
	м
	354
	

	21. 
	Монтаж: Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира толщиной 0,8 мм, 200x50x3000 мм, с крышкой и перегородкой, крепление профилем к потолку
	м
	100
	

	22. 
	Монтаж: Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь, 100x50x3000 мм, с крышкой, крепление на скобе
	м
	84
	

	23. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый
	м
	3155
	

	24. 
	Укладка кабеля в проложенный кабель-канал: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый
	м
	30
	

	25. 
	Укладка кабеля в проложенные трубы: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый
	м
	200
	

	26. 
	Укладка кабеля в проложенные трубы в стяжке пола: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней проклад-ки, фиолетовый
	м
	50
	

	27. 
	Укладка кабеля в проложенный лоток: Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей гало-генов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутрен-ней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7
	м
	368
	

	28. 
	Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белый
	шт.
	90
	

	29. 
	Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый
	шт.
	68
	

	30. 
	Монтаж: Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 3 м, белый
	шт.
	26
	

	31. 
	Монтаж: Одномодовый дуплексный оптический коммутационный шнур, 2х9/125, ОS2, Duplex SC-LC, LSZH, 2 м, 41F-S2-SC-LC-02
	шт.
	10
	

	32. 
	Устройство огнестойких проходок с использованием трубы стальной водогазопроводной д.50 мм
	шт.
	2
	

	33. 
	Устройство огнестойких проходок с использованием противопожарной подушки
	шт.
	4
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