	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Устройство стен и перегородок

	1. 
	
	Монтаж стен марки С-1
Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. 
Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны.
	м2
	1855,58
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	2. 
	
	Монтаж стен марки С-1 (Утепление каркаса крышных вентиляторов)
Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм, на каркасе под крышные вентиляторы
Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны.
	м2
	69,44
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	3. 
	
	Монтаж перегородок марки С-2
Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. 
Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны.
	м2
	1563,00
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	4. 
	
	Монтаж перегородок марки С-3
Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. 
Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны.
	м2
	901,69
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	5. 
	
	Монтаж перегородок марки С-3 (В составе конструкции козырька по оси ГГ)
Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. 
Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны.
	м2
	7,5
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	6. 
	
	Монтаж стен марки С-4
Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. 
Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны.
	м2
	446,77
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	7. 
	
	Устройство стен марки С-5 из газобетонных блоков толщиной 250 мм, (блок I/625х300х250/D600/B5/F100 ГОСТ 31359-2007) на клее, с армированием.
	м3/м2
	19,21/76,84
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	8. 
	
	Клей для газобетонных блоков ЛСР
	т
	0,58
	
	

	9. 
	
	Монтаж сантехнических легких перегородок Alutech ALT118 (или аналог) марки С-10, толщиной 16-20 мм
	м2
	16,16
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	10. 
	
	Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1800 мм) по ГОСТ 8240-97
	Шт.
	2
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	11. 
	
	Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1510 мм) по ГОСТ 8240-97
	Шт.
	2
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	12. 
	
	Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1920 мм) по ГОСТ 8240-97
	Шт.
	94
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	13. 
	
	Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1000 мм) по ГОСТ 8240-97
	Шт.
	4
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	14. 
	
	Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1020 мм) по ГОСТ 8240-97
	Шт.
	2
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	15. 
	
	Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=770 мм) по ГОСТ 8240-97
	Шт.
	2
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	16. 
	
	Укладка стальных пластин 100х6 (L=510 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 
	Шт.
	246
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	17. 
	
	Укладка стальных пластин 100х6 (L=380 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 
	Шт.
	6
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	18. 
	
	Укладка стальных пластин 100х6 (L=300 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 
	Шт.
	4
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	19. 
	
	Устройство шпилек М20 60х360х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76
	Шт.
	246
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit








20. 
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	21. 
	
	Устройство шпилек М20 60х150х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76 
	Шт.
	10
	1612/2022-Р-АР-лист 21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Монтаж облицовок поэлементной сборки

	22. 
	
	Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-6 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. 
Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С626.
	м2
	148,08
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	23. 
	
	Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в два слоя
	м2
	296,16
	
	

	24. 
	
	Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50 мм, плотность не менее 45кг/м3
	м3
	7,41
	
	

	25. 
	
	Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-11 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 без заполнения. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. 
Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С625.
	м2
	33,24
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	26. 
	
	Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в один слой
	м2
	33,24
	
	




	Монтаж перегородки поэлементной сборки

	Тип С-7

	27. 
	
	Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 250 мм.
Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116.

	м2
	150,53
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	28. 
	
	Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон
	м2
	602,12
	
	

	29. 
	
	Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3
	м3
	7,53
	
	V(плит) = S(перегородки) х h(плит) = 150,53 х 0,050 = 7,53 (м3)

	Тип С-8

	30. 
	
	Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 300 мм.
Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116.

	м2
	15,57
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	31. 
	
	Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон
	м2
	62,28
	
	

	32. 
	
	Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3
	м3
	0,78
	
	V(плит) = S(перегородки) х h(плит) = 15,57 х 0,050 = 0,78 (м3)

	Тип С-9

	33. 
	
	Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. Общая толщина перегородки 125 мм
Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С112.

	м2
	331,09
	1612/2022-Р-АР-лист 19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	34. 
	
	Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон
	м2
	1324,36
	
	

	35. 
	
	Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 75 мм, плотность не менее 45кг/м3
	м3
	24,84
	
	V(плит) = S(перегородки) х h(плит) = 331,09 х 0,080 = 26,49 (м3)

	Дополнительные элементы перегородок и облицовок поэлементной сборки

	36. 
	
	Монтаж КНАУФ-траверсы универсальной С234 (многослойная деревянная плита с двухсторонним присоединением профиля и крепежными шурупами)
	шт.
	17
	1612/2022-Р-АР-лист 3
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Кровля

	37. 
	
	Устройство ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм
	м2
	6027,90
	1612/2022-Р-АР-лист 10
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit. Коэффициент запаса 1,2

	38. 
	
	Устройство минераловатного утеплителя Техноруф В ПРОФ – 40 мм
	м2
	6028,00
	
	

	39. 
	
	Устройство минераловатного утеплителя Техноруф ПРОФ – 80 мм
	м2
	6028,30
	
	

	40. 
	
	Устройство пароизоляции – Паробарьер СФ1000
	м2
	6028,30
	
	

	41. 
	
	Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент J)
	м3
	6,902
	
	См. Приложение «Схема раскладки уклонообразующего слоя из клиновидных плит»

	42. 
	
	Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент K)
	м3
	6,806
	
	

	43. 
	
	Устройство плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (50 мм)
	м3
	2,124
	
	

	44. 
	
	Доутепление парапета и стоек фахверка парапета утеплителем минераловатным Техноруф Н проф  λ=0,037 Вт/(м*К)
	м3
	4,69
	
	

	45. 
	
	Устройство примыканий кровельного пирога к парапетам и стенам из ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм
	м2
	1210,77
	
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	46. 
	
	Монтаж ходовых дорожек LOGICROOF WalkWay Puzzle
	шт.
	784
	
	

	47. 
	
	Устройство кровельной сэндвич-панели 150 мм
	м2
	6,34
	
	

	Элементы наружного водостока

	48. 
	
	Монтаж ПВХ-воронки кровельной 100х100, с отводом, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумно-полимерных материалов, листвоуловитель, DN-100
	шт.
	24
	1612/2022-П-АР1-лист 10
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	49. 
	
	Монтаж ПВХ-трубы водосточной круглой, D-100
	м.пог.
	126
	
	4,5х28

	50. 
	
	Монтаж воронки парапетной из полиуретана, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумно-полимерных материалов, листвоуловитель.
	шт.
	28
	
	

	51. 
	
	Прочие материалы типового комплекта: отвод для соединения с водосточной трубой диаметром 100 мм – 1 шт; водосточная труба диаметром 100 мм и длиной 2170 мм – 2 шт; муфта -1 шт; колено сливное – 1 шт; хомут – 2 шт.
	шт.
	28
	
	

	52. 
	
	Устройство водосточной системы козырька: труба водосточная 3,3 м d=90 мм, выпускная воронка 1 шт., держатель трубы 3 шт., водосточный слив 1 шт.
	шт.
	1
	
	

	Парапетные крышки

	53. 
	
	Пк-1 (отлив для парапетов из кирпича)
Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 900 мм.
	м.пог./м2
	462/415,8
	1612/2022-Р-АР-лист 10

	Коэффициент 1,1

	54. 
	
	Вкладыш в Пк-1
Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 850 мм.
	м.пог./м2
	462/392,7
	
	Коэффициент 1,1

	55. 
	
	Пк-2 (отлив парапетов пристройки)
Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 500 мм.
	м.пог./м2
	67,1/33,55
	
	Коэффициент 1,1

	56. 
	
	Вкладыш в Пт-2
Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 450 мм.
	м.пог./м2
	67,1/30,2
	
	Коэффициент 1,1

	57. 
	
	Пк-3 (отлив парапета светоаэрационных фонарей)
Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 400 мм.
	м.пог./м2
	411,1/164,5
	
	Коэффициент 1,1

	58. 
	
	Вкладыш в Пк-3
Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 350 мм.
	м.пог./м2
	411,1/143,9
	
	Коэффициент 1,1

	59. 
	Дополнительные элементы кровли

	60. 
	
	Устройство доутепления парапета на кровле АБК минеральной ватой 50 мм
	м3
	3,37
	1612/2022-Р-АР-лист 10
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	61. 
	
	Устройство доутепления стоек парапета на кровле фонарей
	м3
	0,61
	1612/2022-Р-АР-лист 10
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	62. 
	
	Устройство утепления мест примыкания крышных вентиляторов к металлическому каркасу минеральной ватой 50 мм
	м3
	0,71
	1612/2022-Р-АР-лист 10
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Окна и витражи

	Наружные окна и витражи

	63. 
	
	Овн-1
Индивидуального изготовления                                                                                            
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	9,66 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	64. 
	
	Овн-2
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	241,5 (25)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	65. 
	
	Овн-3
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: с открыванием. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	9,66 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	66. 
	
	Овн-4
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	218,4 (26)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	67. 
	
	Овн-5
Индивидуального изготовления                                                                                            
Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	8,4 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	68. 
	
	Овн-6
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 2000 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	22,8 (3)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	69. 
	
	Овн-7
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	76,76 (2)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	70. 
	
	Овн-7.1
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	38,38 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	71. 
	
	Овн-8
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 10100 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	42,42 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	72. 
	
	Овн-9
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	161,28 (8)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	73. 
	
	Овн-10
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 4800 мм, шириной 4100 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	216,48 (11)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	74. 
	
	Овн-11
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 4800 мм, шириной 4000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	19,2 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	75. 
	
	Овн-12
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 5800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной остекленной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	24,36 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	76. 
	
	Овн-13
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 5800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: с открыванием. Со встроенной остекленной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	24,36 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	77. 
	
	Овн-14
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 5800 мм, шириной 4100 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной стальной дверью.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	23,78
 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	78. 
	
	Овн-15
ГОСТ 21519-2022                                                                                           
Проем высотой 7000 мм, шириной 4800 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	33,6 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	79. 
	
	Овн-16
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 7000 мм, шириной 4740 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	66,36 (2)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	80. 
	
	Овн-17
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: без открывания. Со встроенной стальной дверью
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	40,32 (2)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	81. 
	
	Овн-18
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: с открыванием. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	9,66 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	82. 
	
	Овн-19
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: с открыванием. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	9,66 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	83. 
	
	Овн-20
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	28,98 (3)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	84. 
	
	Овн-21
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 4800 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	33,6 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	85. 
	
	Овн-22
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	33,2 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	86. 
	
	Овн-23
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	33,2 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	87. 
	
	Овф-1
Индивидуального изготовления                                                                                            
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	161,5 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	88. 
	
	Овф-2
Индивидуального изготовления                                                                                            
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	234,8 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	89. 
	
	Овф-3
Индивидуального изготовления                                                                                            
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	161,5 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	90. 
	
	Овф-4
Индивидуального изготовления                                                                                            
Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм.
Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: глухое, без открывания.
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	234,8 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	91. 
	
	ОК-1
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 1100 мм, общей шириной 1000 мм.
Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: с открыванием. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	1,1 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	92. 
	
	ОК-2
ГОСТ 21519-2022                                                                                            
Проем высотой 1200 мм, общей шириной 4200 мм.
Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета.  Тип открывания: с открыванием. 
Цвет профильной системы RAL 9006.
	м2 (шт.)
	5,04 (1)
	1612/2022-Р-АР лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Внутренние окна и витражи

	93. 
	
	Овв-1
Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм
Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006
	м2 (шт.)
	6,6 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	94. 
	
	Овв-2
Проем высотой 2200 мм, шириной 5000 мм
Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006
	м2 (шт.)
	11 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	95. 
	
	Овв-3
Проем высотой 2200 мм, шириной 8625 мм
Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006
	м2 (шт.)
	18,98 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	96. 
	
	Овв-4
Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм
Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006
	м2 (шт.)
	6,6 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	97. 
	
	Овв-5
Проем высотой 2200 мм, шириной 6225 мм
Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006
	м2 (шт.)
	13,7 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	98. 
	
	Овв-6
Проем высотой 2200 мм, шириной 2380 мм
Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006
	м2 (шт.)
	5,24 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Откосы и отливы окон и витражей

	99. 
	

	Внутренняя отделка откосов витражей в кирпичных стенах:
1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог);
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя.
	м2
	570,69
	1612/2022-Р-АР лист 24
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit
Периметр проемов в кирпичных стенах*глубина проемов

	Монтаж дверей

	Монтаж наружных дверей

	100. 
	
	Внутренняя отделка откосов дверей в кирпичных стенах:
1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог);
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя.
	м2
	6,54
	1612/2022-Р-АР лист 24
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit
Периметр проемов в кирпичных стенах*глубина проемов

	101. 
	
	Дн-1
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1000х2100
	м2 (шт).
	2,1 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	102. 
	
	Дн-2
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 900х2100
	м2 (шт).
	3,78 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	103. 
	
	Дн-2.1
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Оп Прг Л Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, глухой, с доводчиком, проем 900х2100
	м2 (шт).
	1,89 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	104. 
	
	Дн-3
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг Л Н Псп М3 О
Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, двупольной, глухой, с доводчиком, проем 2100х1600
	м2 (шт).
	3,36 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	105. 
	
	Дн-4
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг П Н Пкомб М3 О 
Монтаж двери стальной наружной, двупольной, остекленной, с доводчиком, с устройством Антипаника проем 2100х1300

	м2 (шт).
	5,46 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	106. 
	
	Дн-5
ГОСТ 31173-2016
ДСН А Дп Прг Л Н Пкомб М3 О
Монтаж двери стальной наружной, двупольной, левого открывания, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 2100х1300

	м2 (шт).
	2,73 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	107. 
	
	Дв-1
ГОСТ 21519-2022           
Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража                                                                                 

	м2 (шт).
	6,6 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	108. 
	
	Дв-2
ГОСТ 21519-2022  
Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, одностворчатой, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража                                                                                          

	м2 (шт).
	7,2 (3)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Внутренние двери

	109. 
	
	Д-1
ГОСТ 31173-2016
ДСВ В Оп Л Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900
Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания остекленной, с доводчиком
	м2 (шт).
	3,78 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	110. 
	
	Д-1.1
ГОСТ 31173-2016
ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900
Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком
	м2 (шт).
	3,78 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	111. 
	
	Д-2
ГОСТ 31173-2016
ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х1000
Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком
	м2 (шт).
	4,2 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	112. 
	
	Д-3
ГОСТ 31173-2016
ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х900
Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания, остекленной, с доводчиком
	м2 (шт).
	5,67 (3)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	113. 
	
	Д-4
ГОСТ 31173-2016
ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000
Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания, остекленной, с доводчиком
	м2 (шт).
	8,4 (4)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	114. 
	
	Д-5
ГОСТ 31173-2016
ДСВ В1 Оп Л Прг Н П2лс М3 О, 2100х800
Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, глухой, проем 800х2100
	м2 (шт).
	1,68 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	115. 
	
	Д-6
ГОСТ 30970-2014
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х800              
Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной правого открывания, с доводчиком
	м2 (шт).
	3,36 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	116. 
	
	Д-7
ГОСТ 30970-2014
ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х800              
Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной левого открывания, с доводчиком
	м2 (шт).
	8,4 (5)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	117. 
	
	Д-8
ГОСТ 30970-2014
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х900              
Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной правого открывания
	м2 (шт).
	1,89 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	118. 
	
	Д-9
ГОСТ 31173-2016
ДСВ В Оп Пр Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000
Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком
	м2 (шт).
	2,1 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	119. 
	
	Дп-1
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 01 2100-900 Пр EI30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30
	м2 (шт).
	3,78 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	120. 
	
	Дп-1.1
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 01 2100-900 Л EI30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, левого открывания, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30
	м2 (шт).
	1,89 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	121. 
	
	Дп-2
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленная, с доводчиком, проем 1000х2100, EI 30
	м2 (шт).
	6,3 (3)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	122. 
	
	Дп-3
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 02 2100-1400 Л EIW30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1400х2100, EIW 30
	м2 (шт).
	2,94 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	123. 
	
	Дп-4
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 02 2100-1600 Пр EIW30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 2100х1600, EIW 30
	м2 (шт).
	3,36 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	124. 
	
	Дп-5
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 02 2200-1600 Л EIW30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, без порога, с электроприводом, проем 1600х2200, EI 30
	м2 (шт).
	7,04 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	125. 
	
	Дп-6
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 01 2100-1290 Л EIW30
Монтаж двери противопожарной, стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания, остекленной, с доводчиком, проем 1290х2100, EIW 30
	м2 (шт).
	2,71 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	126. 
	
	Дп-7
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 01 2100-900 EIW60
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 60
	м2 (шт).
	2,1 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	127. 
	
	Дп-8
ГОСТ 57327-2016
ДПС 02 2100-1300 Л EI30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1300х2100, EI 60
	м2 (шт).
	2,73 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	128. 
	
	Дп-9
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 02 2100-1350 Л EI30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 2100х1350, EI 30
	м2 (шт).
	2,84 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	129. 
	
	Дп-10
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 02 2400-1400 Л EIW30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, с электроприводом, остекленной, проем 1400х2400, EIW 30
	м2 (шт).
	3,36 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	130. 
	
	Дп-11
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 02 2100-1300 Пр EIW30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с порогом, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1300х2100, EIW 30
	м2 (шт).
	2,73 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	131. 
	
	Дп-12
ГОСТ 57327-2016
ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30
Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 30
	м2 (шт).
	2,1 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	132. 
	
	Дс-1
Монтаж двери сантехнической, в составе сантехнических легких перегородок Alutech ALT118. Размер 700х2000  
	м2 (шт).
	8,4 (6)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Ворота и противопожарные шторы

	133. 
	
	Вв-1
Монтаж наружных секционных ворот с вертикальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 5005. Размер проема 3050(h)х2600
	м2 (шт).
	7,93 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	134. 
	
	Вг-1
Монтаж наружных секционных ворот с горизонтальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 9006. Размер проема 5500(h)х4300
	м2 (шт).
	47,3 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	135. 
	
	Во-2
Монтаж ворот внутренних, откатных, противопожарных EI30. Автоматические, с возможностью открывания вручную. Размер проема 2500(h)х2500
	м2 (шт).
	6,25 (1)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	136. 
	
	Пш-1
Монтаж шторы противопожарной Fireshield-E60, без орошения. Размер проема 5200(h)х5250
	м2 (шт).
	54,6 (2)
	1612/2022-Р-АР-лист 23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Полы

	137. 
	
	Устройство пола марки П-1
[bookmark: _Hlk145522982]Система MasterTop 1324:

1. Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2);
2. [bookmark: _Hlk145521930]Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самонивелирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2);
3. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2)

	м2
	2702,68
	1612/2022-Р-АР-лист 20
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit.

	138. 
	
	Устройство пола марки П-1.1
Система MasterTop 1324:

1. Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2);
2. Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самонивелирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2);
3. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2);
4. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устройства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 97 мм;
5. Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2);
6. Плита перекрытия (см. 1612/2022-Р-КЖ1)
	м2
	212,63
	1612/2022-Р-АР-лист 20
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit.

	139. 
	
	Устройство пола марки П-2
Система MasterTop 1221 F:

1. Финишный слой MasterTop BC 307 - Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2;
2. Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2;
3. Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2;
4. Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунтовочный состав нормального отверждения, без летучих растворителей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2;
5. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устройства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя – 980  мм, толщина слоя по уклону 70-98 мм (пом. 1.5);
6. Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм;

	м2
	86,53
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	140. 
	
	Устройство пола марки П-2.1
Система MasterTop 1221 F:

1. Финишный слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2;
2. Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2;
3. Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2;
4. Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунтовочный состав нормального отверждения, без летучих растворителей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2;
5. Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм;
	м2
	6,66
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	141. 
	
	Устройство пола марки П-3
Пол из керамогранитной плитки (общей толщиной 100мм):

1. Керамогранитная плитка 400х400х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки;
2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 9мм;
3. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер";
4. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм;
5. Бетонконтакт - адгезив для бетонных оснований
	м2
	65,55
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	142. 
	
	Устройство пола марки П-4
Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией (общей толщиной 100мм):

1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки;
2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -9мм;
3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 3мм;
4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер";
5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм;
6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой
	м2
	13,83
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	143. 
	
	Устройство пола марки П-4.1
Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с утеплением (общей толщиной 100мм):

1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки
2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 5 мм
3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 2 мм
4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"
5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм
6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой
7. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм
8. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой
	м2
	39,88
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	144. 
	
	Устройство пола марки П-4.1*
Черновой пол за облицовками без отделки плиткой (общей толщиной 85 мм):

1. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"
2. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм
3. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой
4. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм
5. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой
	м2
	1,02
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	145. 
	
	Устройство пола марки П-5
Пол с покрытием из гомогенного линолеума.

1. Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм;
2. Клеевой состав для линолеума;
3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17;
4. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм;
5. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17;
6. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм
7. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой;
8. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм
9. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой
	м2
	244,04
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	146. 
	
	Устройство пола марки П-5*
Черновой пол за облицовками без отделки линолеумом (общей толщиной 98 мм):

1. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17;
2. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм;
3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17;
4. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм
5. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой;
6. Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм
7. ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой
	м2
	6,58
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	147. 
	
	Устройство пола марки П-5.1
Пол с покрытием из гомогенного линолеума (общей толщиной 50 мм):

1. Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм;
2. Клеевой состав для линолеума - 2 мм;
3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17;
4. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм;
5. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17;
6. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм
	м2
	55,19
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	148. 
	
	Устройство пола марки П-5.1*
Черновой пол без отделки линолеумом (общей толщиной 46 мм):

1. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17;
2. Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм;
3. Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17;
4. Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм
	м2
	0,48
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	149. 
	
	Устройство пола марки П-6
Система MasterTop 1273:

1. Финишный слой MasterTop TC 441 – двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2);
2. Основной слой MasterTop BC 373 - двухкомпонентный самонивелирующийся цветной эпоксидный состав без летучих растворителей. Расход - 0,4–0,6 кг/м2;
3. Присыпка - сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2);
4. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных оснований, без растворителей - MasterTop 604;
5. Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устройства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 58мм;
6. ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой;
7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол по типу STYROFOAM или аналог - 40 мм
	м2
	127,44
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	150. 
	
	Устройство пола марки П-7
Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с уклоном к трапам (общей толщиной 100мм):
1. Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки
2. Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -5мм
3. Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм) - 2мм
4. Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"
5. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) – 40...55мм
6. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой
7. Утеплитель – LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог – 30 мм
8. ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой
	м2
	24,27
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	151. 
	
	Устройство пола марки П-9
Система MasterTop 1221 F (общей толщиной ~1.2 мм):

1. Финишный слой MasterTop BC 307 - двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный финишный состав, без летучих растворителей (расход 0,5-0,65 кг/м2);
2. Засыпка - декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм (расход 0,3-0,35 кг/м2);
3. Основной слой Master Top ВС 307 - двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей (расход 0,5-0,6 кг/м2);
4. Master Top Р 622 - двухкомпонентная эпоксидная грунтовка нормального отверждения для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью, без растворителей
	м2
	52,03
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	152. 
	
	Устройство плинтусов ПВХ
	пог. м
	202,08
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	153. 
	
	Устройство керамогранитных плинтусов
	пог. м
	55,01
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	154. 
	
	Укладка дэмпферной ленты
	пог. м
	1112,71
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	155. 
	
	Устройство деформационных швов в полах с заполнением полимерной эластичной композицией
	пог. м
	885
	1612/2022-Р-АР-лист 20
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	Устройство внутренней отделки 

	Отделка стен

	156. 
	
	Отделка О-1 по КНАУФ-листам:
1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог);
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя.
	м2
	258,14
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	157. 
	
	Отделка О-2 по бетону и газобетону (в т.ч. колоннам производственного цеха (пом.1.1):
1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Выравнивание стен штукатуркой - 15 мм;
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя.
	м2
	1219,15
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	158. 
	
	Отделка О-3 по КНАУФ-листам:
1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Клей для керамической плитки - 5 мм;
3. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм.
	м2
	247,16
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	159. 
	
	Отделка О-3.1 по КНАУФ-листам:
1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Гидроизоляция эластичная бесшовная КНАУФ Флехендихт (или аналог) - 2 слоя
3. Клей для керамической плитки - 5 мм;
4. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм.
	м2
	71,10
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	160. 
	
	Отделка О-4 по бетону и газобетону:
1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Выравнивание стен штукатуркой КНАУФ Ротбант (или аналог) - 15 мм;
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6.  Клей для керамической плитки 5 мм;
7. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм.
	м2
	4,14
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	161. 
	
	Отделка О-5 запотолочная по КНАУФ-листам:
1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог);
3. Обеспыливание поверхности листов ГСП.
	м2
	494,10
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	162. 
	
	Отделка О-6 запотолочная по бетону и газобетону:
1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Выравнивание стен штукатуркой (15 мм);
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Обеспыливание поверхности листов ГСП.
	м2
	5,04
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	163. 
	
	Отделка 0-7 по существующим кирпичным стенам производственного цеха (пом.1.1), включая откосы дверных и витражных заполнений.
1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
2. Выравнивание стен штукатуркой (25 мм);
3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог);
5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог);
6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя
	м2
	3710,27
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	164. 
	
	
	
	
	
	

	Монтаж потолков

	165. 
	
	Устройство потолка марки Пт-1
Потолок подвесной, модульный «Армстронг». Потолочная плита из минерального волокна Optima с видимыми шинами, размер 600х600 мм. Цвет белый
	м2
	327,18
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	166. 
	
	Устройство потолка марки Пт-2
Потолок подвесной, реечный из алюминиевых реек шириной 200 мм. Цвет белый
	м2
	130,22
	1612/2022-Р-АР-лист 24
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	Устройство перекрытий встроенных помещений

	167. 
	
	Монтаж трехслойной кровельной сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты, толщина 150 мм
	м2
	63,14
	1612/2022-Р-АР-лист 25
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	Устройство цоколя

	168. 
	
	Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 100 мм
	м3
	1,04
	1612/2022-Р-АР-лист 15
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	169. 
	
	Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 50 мм
	м3
	0,27
	1612/2022-Р-АР-лист 15
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	170. 
	
	Устройство противопожарной гидро-ветрозащитной мембраны ТехноНИКОЛЬ Альфа ПРОФ НГ
	м2
	23,23
	1612/2022-Р-АР-лист 15
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	171. 
	
	Устройство отделки цоколя – металлического листа С21-1000-0,7 на подсистеме 
	м2
	12,16
	1612/2022-Р-АР-лист 15
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	172. 
	
	Устройство цокольного отлива
	пог. м
	35,3
	1612/2022-Р-АР-лист 15
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Устройство специального оборудования

	173. 
	
	Устройство колесоотбойника КО-1.
Колесоотбойник из стальных труб диаметром 57 мм, толщиной стенок 3 мм. Шаг между опорами не более 2 м. Высота поручня 500 мм от уровня чистового покрытия пола.
Окраска акриловой краской за 2 раза, цвет – сигнальный жёлтый RAL 1003
	пог. м
	83,2
	1612/2022-Р-АР-лист 2
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	174. 
	
	Устройство страховочной системы.
Горизонтальная анкерная линия для безопасности при высотных работах ТРОСЛАЙН 2.0 до 7 пользователей «ВентПро» или аналог для безопасного выполнения работ на кровли с расчётной нагрузкой на 2 человека
	пог. м
	588,5
	1612/2022-Р-АР-лист 10, 18
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit
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