





	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Восстановительные работы

	1. 
	
	ДФ-1. Восстановление фундаментной балки в осях Д-Д/2:

	м2
	1
	ТО-02-2023, л. 61

	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	
	
	- Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом
	м. п.
	8
	
	

	
	
	- Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» и восстановление балки ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог)
	м2
	1
	
	

	2. 
	
	ДК-1, ДК-2, ДК-3. Восстановление железобетонных колонн:
	м2
	40
	ТО-02-2023, л. 62
Приложение 2, л. 15
	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	3. 
	
	- Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом
	м. п.
	115,3
	
	

	4. 
	
	- Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) 
	м2
	40
	
	

	5. 
	
	- Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог)
	м2
	30
	
	

	6. 
	
	ДС-5. Восстановление торцевых кирпичных стен фонарей по осям 22 и 25:
	м2
	1600
	ТО-02-2023, л. 63
Приложение 2, л. 15
	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	7. 
	
	- Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов
	м2
	906,6
	
	

	8. 
	
	- Инъецирование трещин раствором нормальной прочности 12 МПа «Resmix IL-F» (или аналог)
	м3
	3,5
	
	

	9. 
	
	- Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом
	м2
	328,4
	
	

	10. 
	
	ДС-1. Восстановление арматуры перемычек над оконными проемами:
	м2
	5
	ТО-02-2023, л. 64
Приложение 2, л. 15
	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	11. 
	
	- Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом
	м2
	5
	
	

	12. 
	
	- Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог)
	м2
	5
	
	

	13. 
	
	- Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог)
	м2
	3,5
	
	

	14. 
	
	ДС-2, ДС-3, ДС-4. Восстановление поврежденных участков кирпичной кладки стен по оси 22:
	м2
	50
	ТО-02-2023, л. 65
Приложение 2, л. 15
	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	15. 
	
	- Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов
	м2
	41,8
	
	

	16. 
	
	- Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки
	м2
	50
	
	

	17. 
	
	- Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100
	м2
	50
	
	

	18. 
	
	- Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом
	м2
	28,51
	
	

	19. 
	
	ДС-6. Восстановление поврежденных участков кладки:
	м2
	0,2
	ТО-02-2023, л. 65
Приложение 2, л. 15
	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	20. 
	
	- Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов
	м2
	0,2
	
	

	21. 
	
	- Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки
	м2
	0,2
	
	

	22. 
	
	- Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100
	м2
	0,2
	
	

	23. 
	
	- Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом
	м2
	0,2
	
	

	24. 
	
	ДП-1. Восстановление стропильных ферм, ферм фонаря, прогонов:
	м2
	3000
	ТО-02-2023, л. 66
Приложение 2, л. 13
	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	25. 
	
	- Очистка металлических конструкций и арматуры от коррозии механическим способом
	м2
	3000
	
	

	26. 
	
	- Покрытие антикоррозийным составом цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог)
	м2
	3000
	
	

	27. 
	
	ДБ-1. Восстановление подкрановых балок
	м2
	1,2
	ТО-02-2023, л. 68
Приложение 2, л. 15
	Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта.

	28. 
	
	- Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии
	м. п.
	2
	
	

	29. 
	
	- Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) и восстановление бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог)
	м2
	1,2
	
	

	30. 
	
	- Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог)
	м2
	1,2
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