	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 07-05-02. Ограждение. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС1)  на сумму 4 196 583,94р.
Смета 02-02-01. Ограждение. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС1)  на сумму  1 552 453,29р.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	№ п в смете
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г.
	

	2 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	3 
	
	Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
	
	исключено
	

	4 
	
	Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете.
	
	откорректировано
	

	5 
	1,2
	П.1-2 перепроверить объем земляных работ (непонятен расчет под 35 фундаментов и 9м кирпичной стены).
	1,2
	откорректировано
	

	6 
	1
	П.1 – разделить разработку грунта на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) с объемом 28,4м3.
- разработка грунта в отвал с объемом 162,6-28,4=134,2м3.
	1,2
	откорректировано
	

	7 
	2
	П.2 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Группа грунтов 1.
	
	откорректировано
	

	8 
	3
	П.3 – в ВОРе  66,2м2, в смете 66,2м3. Привести в соответствие

	4
	Указано, 6,62 м3
	

	9 
	4
	П.4 – погрузку удалить
	
	откорректировано
	

	10 
	5
	П.5  –в ВОРе перевозка лишнего грунта на 1км
	5
	откорректировано
	

	11 
	6
	П.6 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию

	
	Указано
	

	12 
	7
	П.7   Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01
	7
	откорректировано
	

	13 
	9,10
	П.9-10 - обосновать объем щебня 7,6м3.  В ВОРе указано 10,9м3 под фундамент забора. Из общего объема 12,6м2
	9,10
	откорректировано
	

	14 
	10
	П.10 – щебень по проекту фракции 20-40..Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772.
	
	откорректировано
	

	15 
	12
	П. 12 – не учтена надбавка на W6 к бетону В20
	13
	откорректировано
	

	16 
	13
	П.13 - заменить ФССЦ-05.1.07.13-0012  на максимально подходящий по параметрам к ПО-2
	14
	откорректировано
	

	17 
	14
	П.14 - заменить ФССЦ-05.1.05.15-0001 на максимально подходящий по параметрам к ФО-2
	15
	откорректировано
	

	18 
	15
	П.15 – по ВОР должна быть очистка поверхности фундаментов перед обмазкой 134,2м2
	16
	откорректировано
	

	19 
	16
	П.16 – дописать через дробь / применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01». расход 0,3кг/м2
	18
	откорректировано
	

	20 
	17
	П.17 – дописать через дробь / применит. мастика Технониколь №24, расход 0,7кг/м2 за 1 слой.  Проверить вес мастики
	19
	откорректировано
	

	21 
	18
	П.18 согласно ВОР щебня под кирпичные участки остается 12,6-10,9=1,7м3
	20
	откорректировано
	

	22 
	19
	П.19  щебень по проекту фракции 20-40 . Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772
	21
	откорректировано
	

	23 
	21
	П. 21 – не учтена надбавка на W6 к бетону В20
	24
	откорректировано
	

	24 
	24
	П.24 за 2 раза
	26
	откорректировано
	

	25 
	25,26
	П.25-26 – проверить объем кирпичной кладки. При 8,6м3 по норме получается 3268шт кирпичей, а по спецификации 2600шт.  Уточнить общую длину кирпичных стен
	28
	В СО скорректировано на 3270шт
	

	26 
	26
	П.26 - применить кирпич Кр-р-по 250*120*88/1,4НФ М150/2,0/50
	29
	откорректировано
	

	27 
	27
	П.27 – уточнить марку раствора для кладки – М50  в ВОРе и  М100 а проекте (п.1 лист 3)
	31,32
	В ВОРе исправлено на марку М100
	

	28 
	28,29
	П. 28-29 – откорректировать стяжку.  Стяжка по расценкам толщ. 30мм, по проекту толщиной 10-15мм  (п. 3 лист 3)
	32,33
	откорректировано
	

	29 
	33,34
	П.33-34 – заменить на покрытие по проекту Полифан-антикор «Стандарт» (ВД-КЧ-1ФА)
	36
	откорректировано
	

	30 
	35,37
	П.35. п.37 – заменить на прямую расценку ФЕР07-01-055-01
	37
	откорректировано
	

	31 
	36
	П.36 – написать в обосновании конкретного поставщика. Согласно п. 3.1.8.2. Инструкции АО «ТМХ» на дорогостоящие материалы предоставить КАЦ от трех поставщиков
	38
	
	

	32 
	38
	П.38 – заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0006 / стойки
	39
	откорректировано
	

	33 
	39,40
	П.39-40 – проверить площадь окраски стоек (ворота уже готовая конструкция). У меня получается 8,9м2, Указать в ВР площадь, в м2
	40
	В ВОРе добавлено 8,9 м2
	

	34 
	
	П.40 -  АЛПОЛ за 2 раза
	41
	откорректировано
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           

