
Смета 07-05-02. Ограждение. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС1)  на сумму 4 196 583,94р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту.
3. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
5. Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете.
6. П.1-2 перепроверить объем земляных работ (непонятен расчет под 35 фундаментов и 9м кирпичной стены).
7. П.1 – разделить разработку грунта на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) с объемом 28,4м3.
- разработка грунта в отвал с объемом 162,6-28,4=134,2м3.
8. П.2 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Группа грунтов 1.
9. П.3 – в ВОРе  66,2м2, в смете 66,2м3. Привести в соответствие.
10. П.4 – погрузку удалить.
11. П.5  –в ВОРе перевозка лишнего грунта на 1км.
12. П.6 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
13. П.7   Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
14. П.9-10 - обосновать объем щебня 7,6м3.  В ВОРе указано 10,9м3 под фундамент забора. Из общего объема 12,6м2.
15. П.10 – щебень по проекту фракции 20-40..Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772.
16. П. 12 – не учтена надбавка на W6 к бетону В20.
17. П.13 - заменить ФССЦ-05.1.07.13-0012  на максимально подходящий по параметрам к ПО-2.
18. П.14 - заменить ФССЦ-05.1.05.15-0001 на максимально подходящий по параметрам к ФО-2.
19. П.15 – по ВОР должна быть очистка поверхности фундаментов перед обмазкой 134,2м2.
20. П.16 – дописать через дробь / применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01». расход 0,3кг/м2.
21. П.17 – дописать через дробь / применит. мастика Технониколь №24, расход 0,7кг/м2 за 1 слой.  Проверить вес мастики.
22. П.18 согласно ВОР щебня под кирпичные участки остается 12,6-10,9=1,7м3.
23. П.19  щебень по проекту фракции 20-40 . Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772
24. П. 21 – не учтена надбавка на W6 к бетону В20.
25. П.24 за 2 раза.
26. П.25-26 – проверить объем кирпичной кладки. При 8,6м3 по норме получается 3268шт кирпичей, а по спецификации 2600шт.  Уточнить общую длину кирпичных стен.
27. П.26 - применить кирпич Кр-р-по 250*120*88/1,4НФ М150/2,0/50.
28. П.27 – уточнить марку раствора для кладки – М50  в ВОРе и  М100 а проекте (п.1 лист 3).
29. П. 28-29 – откорректировать стяжку.  Стяжка по расценкам толщ. 30мм, по проекту толщиной 10-15мм  (п. 3 лист 3).
30. П.33-34 – заменить на покрытие по проекту Полифан-антикор «Стандарт» (ВД-КЧ-1ФА).
31. П.35. п.37 – заменить на прямую расценку ФЕР07-01-055-01. 
32. П.36 – написать в обосновании конкретного поставщика. Согласно п. 3.1.8.2. Инструкции АО «ТМХ» на дорогостоящие материалы предоставить КАЦ от трех поставщиков.
33. П.38 – заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0006 / стойки.
34. П.39-40 – проверить площадь окраски стоек (ворота уже готовая конструкция). У меня получается 8,9м2
35. [bookmark: _GoBack]П.40 -  АЛПОЛ за 2 раза.

