
Смета 02-05-01. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС2)  на сумму 10 364 830,51р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе. 
3. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
5. Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ.
6. П.1 заменить ФЕР01-01-003-08  на ФЕР01-01-003-14   согласно листа 37 132-23ПОС (объем ковша 0,5м3).
7. П.4 - Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 30км.
8. П.5 - Нет подтверждения текущей  цены и договора на утилизацию.
9. П.6 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. 
Вы берете разработку и пишете «засыпка». Заменить расценку на ФЕР01-01-034-02.
10. П.8 - в ВОРе не указано каким способом бурится скважина под буронабивную сваю – шнековым или ударно-канатным? Обосновать применение расценки ФЕР05-01-029-07 с учетом того, что используется обсадная труба.
11. П.9-10 - трубы стальные обсадные должны учитываться с нормой оборачиваемости, поскольку они извлекаются в итоге (п.1.4.7 Тех.части сборника 4 «при ударно-канатном бурении до 100 м – 10 %»  «при вращательном бурении до 100м – 9%) ; Обосновать применение секций ножевых длиной 2м в количестве 8м и секций длиной 6м в количестве 40м.
12. П.11 – каркасы металлические собрать по ведомости расхода металла лист 4, 132-23-АС2.
13. П.12 – внести в смету надбавку на W8 к бетону В25.
14. П.13 – 14 – обосновать объем бетонной подготовки, указать на чертеже.
15. П.15 – в ВОРе ошибочный объем 14м3 (по проекту 3,5м3)
16. П.16 - внести в смету надбавку на W6 к бетону В25.
17. П.19-20 - обосновать гидроизоляцию битумом, указать на чертеже.
18. П.21 – 22 – обосновать объем бетонной подготовки, указать на чертеже.
19. П.23-24  - обосновать объем утепления, указать на чертеже.
20. [bookmark: _GoBack]П.25  – в ВОРе ошибочный объем 14м3. (по проекту 27.3м3). Учесть назначению этой конструкции.
21. П.26 - внести в смету надбавку на W6 к бетону В25.
22. П.29-30 - обосновать гидроизоляцию битумом, указать на чертеже.

