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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 14-15

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х120мм2 в траншее
	м/кг
	70/348,3
	
	4 конца, в земле в трубе
m=70х4,975=348,3

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	4
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	60
	
	2 отрезка по 30 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-900 в траншею
	м
	60
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	4,06
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,25 ) / 2 * 0,3 * 30 = 2,03 м3
V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,25 ) / 2 * 0,3 * 30 = 2,03 м3

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	10,8
	
	V1Т-1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,3 ) / 2 * 1.2 * 30 = 5,4 м3
V2Т-1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,2 + 0,3 ) / 2 * 1.2 * 30 = 5,4 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	10,8
	
	






