	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 04-05-02. Силовое электрооборудование. (Трансбордер. Силовое электрооборудование. 132-23-ЭМ)  на сумму 39 009,07р.
Смета 04-01-02. Силовое электрооборудование. (Трансбордер. Силовое электрооборудование. 132-23-ЭМ)  на сумму  56 521,61р.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г.
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	4 
	
	Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС
	
	исключено
	

	5 
	
	Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ.
	
	откорректировано
	

	6 
	1
	П.1 - Проверить вес конструкции. Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. ФЕРм38-01-006-08 пишем как положено, через дробь пишем «применительно изготовление опорной конструкции». 

	7
	откорректировано
	

	7 
	2
	П.2– вес 1 м круглой стали д=16мм=1,58кг.  1,58*33=52,14кг.. Заменить ФССЦ-08.4.03.02-0006   на ФССЦ-08.3.04.02-0095

	8
	откорректировано
	

	8 
	4
	П.4. Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. через дробь пишем «применительно монтаж опорной конструкции».

	10
	откорректировано
	

	9 
	5-6
	П.5 -6 – количество изоляторов про спецификации 15шт.

	1,2
	откорректировано
	

	10 
	6
	П.6– проверить маркировку изолятора (по спецификации фарфоровый изолятор ИОР 10-7,5 I УХЛ 2).   Нет подтверждения текущей  цены, КАЦ и письма заказчика, заменить на  ФССЦ-22.2.01.05-0036. 

	2
	откорректировано
	

	11 
	
	Не учтены в смете шпильки и гайки. Согласно листа 2 Опорные изоляторы и стальные уголки крепить с помощью шпилек, гаек и шайб. Шпильки резать по месту
	5,6
	откорректировано
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           



