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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 14-15

	
	
	Земляные работы (прокладка кабеля в траншее)
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	7,2
	
	V1Т-1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = 3,6 м3
V2Т-1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = 3,6 м3

	2
	
	Устройство постели из песка природного для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	м3
	2,4
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L =  1,2 м3

V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L =  1,2 м3

	3
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее 
	м
	40
	
	2 отрезка по 20 метров

	4
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х120мм2 в траншее в трубе
	м/кг
	40/199
	
	4 конца, в земле 

m=40х4,975=199

	5
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	4
	
	

	6
	
	Заделка труб уплотнителем кабельных проходов термоусаживаемым УКПт-120/28
	шт.
	4
	
	

	7
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	4,42
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	8
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м3
	2,78
	
	

	9
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	4,45
	
	2,78 х 1,6 = 4,45 т  (γ=1,6 т/м3)





