Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Кабельная канализация связи (СС)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство кабельной канализации связи
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий при
	
	
	
	

	1
	
	Разборка асфальтового покрытия механизированным способом
	м³
	9,49
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,19м =9,49м3 

	2
	
	Разборка щебеночного основания механизированным способом
	м³
	14,99
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,30м =14,99м3 

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	24,48/ 38,07
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
9,49м3 * 1,8 = 17,08т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
14,99м3 * 1,4 = 20,99т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	24,48
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	6.1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	27,97
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,83м х 0,97=40,22м3 (97%)

	6.2
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) с погрузкой 
	м³
	12,25
	
	

	7
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,24
	131-23-СС.01
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,83м х 0,03=1,24м3

	8
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы, вручную
	м³/ т
	13,49/ 25,63
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(40,22м3 + 1,24м3 – 27,97м3) =13,49м3 * 1,9 = 25,63т

	9
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т/м3
	25,63/13,49
	
	

	10
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т/м3
	25,63/13,49
	
	

	11
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	27,97
	131-23-СС.05
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,56м = 27,97м3 
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	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	27,97
	131-23-СС.05
	

	13
	
	Обратная засыпка траншеи щебнем, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	15,0
	131-23-СС.06
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,3м = 15,0м3

	14
	
	Обсыпка из песка (с К отн.упл.=1,1) труб в траншее, вручную 
	м³
	16,10
	131-23-СС.04
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,36м -1,88м3 Vтр = 16,10м3 

	15
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	31,10
	131-23-СС.04
	15+16,1=31,1м3

	
	
	Защита кабеля связи
	
	
	
	

	 16
	
	Устройство песчаного основания h=0,15м 
	м³
	5,0
	     131-23-СС.02
	Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,1м =5,0м3

	17
	
	Прокладка труб ПНД гофрированных двустенных ф160 мм
	м
	95,58
	131-23-СС.03
	31,86м * 3 шт. = 95,58м

	18
	
	Протаскивание труб ПНД гофрированных двустенных ф110 мм в трубу ф160 (в футляр)
	м
	95,58
	131-23-СС.03
	31,86м * 3 шт. = 95,58м

	19
	
	Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ шириной 250мм
	м
	93,66
	131-23-СС.05
	31,22 * 3 шт. = 93,66м



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

[bookmark: _Hlk169715863]Представитель технического Заказчика: ___________________________

