Разборка гидромолотом :
Выбор расценки (ФЕР46-09-005-01 ) осуществлен с учетом того, что данная расценка была применена и согласована в локальных сметных расчетах - №01-01-01(демонтаж), 01-01-02(демонтаж), 02-01-01 ПЖ.
Сборник 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» распространяется на работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений, а также при выполнении аналогичных работ при расширении и техническом перевооружении объектов строительства: усиление и замену существующих конструкций, разборку и возведение отдельных конструктивных элементов и т.п.
Расценки сборника 29 «Тоннели и метрополитены» предназначены для определения затрат при выполнении работ по строительству метрополитенов, железнодорожных, автодорожных, гидротехнических тоннелей, а также тоннелей другого назначения как закрытым, так и открытым способом.

Разборка гидромолотом :
1. [bookmark: _Hlk172803437][bookmark: _Hlk172806421]П.71 сметы (п. 51 ВОР) – не корректно применена  расценка, согласно ВОР никакая не конструкция, а бетонное основание, заменить на ФЕРр68-12-4 (технологический работы выполняются также). – согласно акту №17.10.1/23 образцы №1 и 3 соответствуют классу бетона В12,5, что соответствует  марке М150.Согласно приложению №1 к Акту №131-23-ПЖ-31-Д-01 от 19.01.2023г. работа производилась отбойными молотками.  В связи с этим применена расценка ФЕР46-04-003-02 (Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150).

2. П.77  - разделить объем – разборку основания 15,1м3 принять по ФЕРр68-12-4.- п.60 ВОР - согласно акту №17.10.1/23 образцы №6,7 соответствуют классу бетона В27,5 и В30,что соответствует  марке М350 и М400. Согласно приложению №1 к Акту №131-23-ПЖ-31-Д-01 от 19.01.2023г. работа производилась отбойными молотками.  В связи с этим применена расценка ФЕР46-04-003-05 (Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300). 

Предлагаемая расценка ФЕРр68-12-4 подразумевает разборку асфальтобетонного покрытия, где используется низкомарочный бетон, а не марки 150  и  300.

Также, исходя из СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция:
п. 3.89 основание дорожной одежды: Несущая часть дорожной одежды, обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на расположенные ниже дополнительные слои основания или грунт земляного полотна.
и ГОСТ 27751-2014:
п.2.1.14, Строительная конструкция — это часть сооружения, выполняющая определённые функции несущих или ограждающих конструкций или являющаяся декоративным элементом.
Таким образом:
Конструкция - часть сооружения, выполняющая несущие функции, а Основание- несущая часть дорожной одежды.
Исходя из вышеизложенного, бетонное основание является конструктивным элементом.

