Резка асфальта-обоснование
Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. 
Эти затраты учитываются дополнительно. 
В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. 
Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для  обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.
Вопрос в следующем, Заказчик хочет получить ровный край или обломанный? 
В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий
