

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные газопроводы (ГСН)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	1 
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	40,02
	131-23-ГСН-02
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м =20,99м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м =19,03м3

	2 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	1871,99
	131-23-ГСН-02
	т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =445,16м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =125,85м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =311,44м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =181,32м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =808,22м3

	3 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	57,90
	131-23-ГСН-02
	т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =13,77м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =3,89м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =9,63м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =5,61м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =25,00м3

	4 
	
	Устройство песчаного основания в траншее с послойным уплотнением вручную, виброплитой
	м³
	28,69
	131-23-ГСН-03
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 0,92м х (h) 0,1м =0,36м3
т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 0,92м х (h) 0,1м =7,97м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 0,92м х (h) 0,1м =5,57м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 0,92м х (h) 0,1м =14,46м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 0,92м х (h) 0,1м =0,33м3

	5 
	
	Обсыпка песком вручную, труб в траншее с послойным уплотнением виброплитой
	м³
	204,71
	131-23-ГСН-05
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 1,2м х (h) 0,46м -0,06м3Vтруб =2,13м3
т.1.1-т.2:(L) 86,59м х1,2м х (h) 0,46м -1,74м3Vтруб = 46,06м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 1,2м х (h) 0,46м -1,22м3Vтруб = 32,22м3
т.5-т.6.1:(L)157,21м х1,2м х (h)0,46м -3,12м3Vтруб = 83,66м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 1,2м х (h) 0,46м -0,05м3Vтруб =1,93м3
т.2-т.3:(L)24,48м х 1,18м х (h) 0,615м -1,91м3Vтруб =15,86м3
т.4-т.5:(L)35,27м х 1,18м х (h) 0,615м -2,75м3Vтруб =22,85м3
1 вариант : Песок (в рыхлом теле, с учетом коэффициента уплотнения 0,95 и коэффициента относительного уплотнения 1,1) = 204,71/0,95*1,1=237,03 м3
2 вариант: Песок (в рыхлом теле, с учетом коэффициента относительного уплотнения 1,16) = 204,71*1,16=237,46 м3 (1,158 (округлен до 1,16) – учитывает 0,95 и 1,1 )




	6 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с послойным уплотнением виброплитой
	м³
	1690,88
	131-23-ГСН-06
	т.1.2-т.2: (L) 86,59м х 2,4м х (h) 1,94м = 403,16м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,43м х (h) 1,885м = 112,13м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,4м х (h) 1,94м = 282,06м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,43м х (h) 1,885м =161,56м3
т.5-т.6.2:(L)157,21м х2,4м х (h)1,94м = 731,97м3

	7 
	
	Обратная засыпка траншеи песком вручную с послойным уплотнением виброплитой
	м³
	35,16
	131-23-ГСН-06
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,40м х (h) 1,94м =18,44м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,40м х (h) 1,94м =16,72м3



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель заказчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________

