Резка асфальта.
Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. 
Эти затраты учитываются дополнительно. 
В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. 
Норма на восстановление (укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для  обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения. В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий.

Применение коэффициента уплотнения (на песок, Купл =1,1).
1. Разъяснение союза инженеров-сметчиков № РС-ПГ-133/19 от 05.04.2019 г.  - При отсыпке насыпей и обратной засыпке котлованов , траншей, пазух дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: 
при уплотнении до 0,92 стандартной плотности – 1,12; 
свыше 0,92 – 1,18.»
Коэффициент уплотнения для обратного наполнения (засыпки) песком – 0,98.
2. Согласно ГОСТ 9757-90, п.2.10 коэффициент уплотнения песка принимается не более 1,15, т.е. потеря объема не должна быть выше 15%. 
Кут (уплотнения при транспортировке или относительного уплотнения) всегда больше единицы, поскольку рассчитывается как отношение первоначального объема материала к его к объему после перевозки.
3. п. 35 Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г.№ 421/пр - все сметные расчеты выполняются на основании проектной или иной технической документации.
4. Согласно «СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержденному и введенному в действие приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 125/пр (ред. от 20.11.2019), коэффициент уплотнения грунта принимается на основании проектных данных.
Исходя из этого, объем земляных работ при составлении сметной документации на обратных засыпках в котлованах, траншеях исчисляется по проектному геометрическому объему грунта в насыпи или в ином конструктивном элементе дорожной конструкции с учетом значения коэффициента относительного уплотнения.
На объекте «ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4» в утвержденной проектной документации, шифр 131-23.ВР, указан Купл=1,1.
Соответственно, в ведомостях объемов работ оформляемых согласно исполнительной документации, для обеспечения значения уплотнения при обратной засыпке песком 0,98, указывается коэффициент относительного уплотнения – 1,1. 
Обратная засыпка.
Для осуществления обратной засыпки грунтом или песком, подрядной организацией применялся экскаватор Zoomlion ZE21SE с ковшом емкостью 0,5м3. (согласно Договору №1808 от 18.08.2023 года).
Согласно ТЧ ФЕР 01. Земляные работы, п. 1.1.28 - Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует определять: при работе экскаваторов по расценкам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3).



