Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
	

	
	
	Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с погрузкой (98%)
	м³
	6,14
	131-23-АС2-ПС2-1
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 1,27м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 4,86м3

	2
	
	Доработка грунта 2 гр. в траншее вручную (2%)
	м³
	0,13
	131-23-АС2-ПС2-1
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,03м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,1м3

	3
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	1,57
	131-23-АС2-ПС2-2
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	6,27/ 11,91
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(6,14м3+0,13м3) * 1,9 = 6,27м3 / 11,91т


	5
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	6,27
	
	0,13+6,14=6,27м3

	
	
	Устройство подпорной стенки ПС-2
	
	
	
	

	7
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	1,57
	131-23-АС2-ПС2-3
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3
     - Бетонная смесь БСТ В7,5 П4 F50 W2

	8
	
	Устройство подпорной стенки ПС-2
	м3
	5,48
	

131-23-АС2-ПС2-4
131-23-АС2-ПС2-5
	Основание 2,58м3; 
Вертикальная часть подпорной стенки 2,9 м3 (2,34м3 + 0,56м3)
2,58+2,9=5,48м3 
     - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6
     - Арматура А500С Ø10мм L=8,62м -12шт/ 63,719кг
     - Арматура А500С Ø10мм L=1м - 86шт./52,976кг
     - Арматура А500С Ø10мм L=2м - 12шт./14,784кг
     - Арматура А500С Ø10мм L=1м - 22шт./13,522кг
     - Арматура А500С Ø10мм L=9,62м -14шт/82,963кг
     - Арматура А500С Ø10мм L=1,2м – 116шт/85,747кг
     - Арматура А240 Ø8мм L=0,94м – 16шт/5,941кг
     - Арматура А240 Ø8мм L=0,895м – 92шт/32,524кг
     - Арматура А240 Ø8мм L=1,28м – 58шт/29,325кг
     - Арматура А240 Ø8мм L=1,38м – 58шт/31,616кг

	9
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой
	м2
	31,22
	131-23-АС2-ПС2-6
	(8,58+2,16)=10,74м2
(8,58+1,2+2,16)*0,3=3,58м2
(8,58+1,2+2,16)*1,5-2,7*0,75/2=16,9м2

	10
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя, холодным способом
	м2
	31,22
	131-23-АС2-ПС2-6
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

