Представитель Заказчика: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС1

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство ограждения. АС1
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	1 
	
	Разработка котлована под фундамент ограждения механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	56,07
	132-23-АС1-ОГ-01
	ОГ-1: (L) 31,5м х 2,15м х (h) 0,55м х 0,97 = 36,13м3
ОГ-2: (L) 34,14м х 2,15м х (h) 0,28м х 0,97 = 19,94м3

	2 
	
	Доработка грунта в котловане под фундамент ограждения вручную (3%)
	м³
	1,73
	132-23-АС1-ОГ-01
	ОГ-1: (L) 31,5м х 2,15м х (h) 0,55м х 0,03 = 1,12м3
ОГ-2: (L) 34,14м х 2,15м х (h) 0,28м х 0,03 = 0,61м3

	3 
	
	Разработка котлованов под фундаменты ворот механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	11,66
	132-23-АС1-ОГ-02
	К1: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,97 = 3,66м3
К3: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,97 = 2,17м3
К2: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,97 = 3,66м3
К4: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,97 = 2,17м3

	4 
	
	Доработка грунта в котловане под фундамент ворот вручную (3%)
	м³
	0,36
	132-23-АС1-ОГ-02
	К1: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,03 = 0,11м3
К3: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,03 = 0,07м3
К2: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,03 = 0,11м3
К4: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,03 = 0,07м3

	5 
	
	Устройство щебеночного основания под фундамент ограждения
	м³
	3,82
	132-23-АС1-ОГ-03
	ОГ-1: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,1м х 13 шт. = 1,42м3
ОГ-2: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,1м х 14 шт. = 1,53м3
ОГ-3: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,1м х 8 шт. = 0,87м3

	6 
	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты ворот
	м³
	1,72
	132-23-АС1-ОГ-04
	К1: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3
К3: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3
К2: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3
К4: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3

	7 
	
	Обратная засыпка траншеи под фундаменты грунтом механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) с последующим уплотнением виброплитой
	м³
	56,22
	132-23-АС1-ОГ-14
	ОГ-1. К3: 41,02м3 - Vвытесн (1,85+0,78+0,2+4,17) = 34,02м3
ОГ-2, К1,К2: 26,56м3 - Vвытесн (2,39+1,15+0,32+1,79)  = 20,91м3
ОГ-3, К4: 2,24м3 - Vвытесн (0,43+0,37+0,15) = 1,29м3

	8 
	
	Устройство грунтовой насыпи
	м³
	55,47
	132-23-АС1-ОГ-14
	ОГ-1. К3: 7,05м3 - Vвытесн (0,07+0,05+0,92) = 6,01м3
ОГ-2, К1,К2: 29,26м3 - Vвытесн (0,55+0,02+3,68)  = 25,01м3
ОГ-3, К4: 28,95м3 - Vвытесн (0,87+0,48+0,03+3,12) = 24,45м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	9 
	
	Перемещение недостающего грунта для устройства насыпи на расстояние до 1 км (местный грунт) 
	м³
т
	41,87
79,55
	
	Грунт (γ=1,9 т/м3)
55,47м3 + 56,22м3 –0,36м3-11,66м3 - 1,73м3 – 56,07м3 =41,87м3 * 1,9 = 79,55т


	
	
	Устройство ограждения
	
	
	
	

	10 
	
	Установка фундаментов ограждения ФО-2
	шт.
	35
	132-23-АС1-ОГ-08
	ОГ-1: 13шт.
ОГ-2: 14шт.
ОГ-3: 8шт.

	11 
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ФО-2 в один слой
	м2
	74,73
	132-23-АС1-ОГ-09
	Праймер Технониколь №1

	12 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ФО-2 в два слоя
	м2
	74,73
	132-23-АС1-ОГ-09
	Битумная мастика Технониколь №24

	13 
	
	Монтаж панелей ограждения ПО-2
	шт.
	32
	132-23-АС1-ОГ-10
	ОГ-1 - 12 шт. 
ОГ-2 - 13 шт. 
ОГ-3 - 7 шт.

	14 
	
	Заделка панелей ограждения в фундаментах бетоном
	м³
	1,3
	132-23-АС1-ОГ-10
	Бетон В20 -1,3м3

	
	
	Установка ворот
	
	
	
	

	15 
	
	Бетонирование фундаментов ворот с армированием каркасов
	м³
	4,16
	132-23-АС1-ОГ-05
132-23-АС1-ОГ-06
	Бетонная смесь БСТ В25 -4,16м3
Арматура А500С ф12мм L=1,35м – 120шт./ 144,18кг
Арматура А500С ф12мм L=1,35м – 152шт./ 182,63кг
Арматура А500С ф12мм L=0,65м – 160шт./ 92,56кг
Арматура А500С ф12мм L=0,35м – 240шт./ 74,76кг

	16 
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ворот в один слой
	м2
	26,48
	132-23-АС1-ОГ-09
	Праймер Технониколь №1

	17 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ворот в два слоя
	м2
	26,48
	132-23-АС1-ОГ-09
	Битумная мастика Технониколь №24, 

	18 
	
	Сверление отверстий Ду 28мм L=0,79м для устройства химических анкеров
	шт.
	16
	132-23-АС1-ОГ-07
	

	19 
	
	Монтаж химических анкеров для установки опор в фундамент
	шт.
	16
	132-23-АС1-ОГ-07
	Клеевой анкер EAF 410, емк 410мл/туб – 13 туб.
Болт фундаментный прямой М24*900мм – 16 шт./56,32кг
Гайка М24 -16шт./ 1,968кг.
Шайба ГОСТ 11371-78 – 16шт./ 1,92кг

	20 
	
	Установка ворот распашных 6000х2500
	шт.
кг
	2
1006,4
	132-23-АС1-ОГ-11
	Ворота: 300кг * 2шт.= 600кг
Стойки: 101,6кг * 4шт.= 406,4кг

	21 
	
	Огрунтовка металлоконструкций в один слой грунтовкой ГФ021
	м2
	0,1
	132-23-АС1-ОГ-11
	Места сварочных работ

	22 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	0,1
	132-23-АС1-ОГ-11
	

	
	
	Кирпичная кладка
	
	
	
	

	23 
	
	Устройство фундаментов под кирпичную кладку из бетонной смеси В20 (W6, F150)
	м³
	0,78
	132-23-АС1-ОГ-12
	К1: (L) 0,38м х 0,4м х (h) 0,67м = 0,1м3
К2: (L) 1,28м х 0,4м х (h) 0,48м = 0,25м3
К3: (L) 1,13м х 0,4м х (h) 0,55м = 0,25м3
К4: (L) 0,82м х 0,4м х (h) 0,55м = 0,18м3

	24 
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в один слой
	м2
	3,88
	132-23-АС1-ОГ-13
	Праймер Технониколь №1

	25 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в два слоя
	м2
	3,88
	132-23-АС1-ОГ-13
	Битумная мастика Технониколь №24

	26 
	
	Устройство кирпичной кладки t=0,38м с армированием сеткой
	м3
	7,63
	132-23-АС1-ОГ-15
	Металлическая сетка 50*50*3мм – 14,62м2 /28,5кг

	27 
	
	Установка анкера А1 Ду8 АIII L=240мм
	шт.
кг
	12
2,04
	132-23-АС1-ОГ-15
	0,17кг/шт.

	28 
	
	Устройство стяжки из ЦПС толщиной 30мм по верху кирпичной кладки 
	м2
	3
	132-23-АС1-ОГ-15
	7,9м*0,38м

	29 
	
	Устройство простого штукатурного слоя из ЦПР М100
	м2
	44,33
	132-23-АС1-ОГ-16
	К1: 7,37м2
К2: 13,51м2
К3: 13,18м2
К4: 10,27м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

