Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС1

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство ограждения. АС1
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	1
	
	Разработка котлована под фундамент ограждения вручную
	м³
	83,14
	132-23-АС1-1
	ОГ-1 ф.1-ф.13: (L) 31,5м х 1,15м х (h) 0,85м = 30,79м3
ОГ-2 ф.1-ф.15: (L) 34,14м х 1,15м х (h) 0,85м = 33,37м3
ОГ-3 ф.1-ф.8: (L) 19,41м х 1,15м х (h) 0,85м = 18,97м3

	2
	
	Разработка котлованов под фундаменты ворот вручную
	м³
	19,96
	132-23-АС1-3
	ОГ-1 – ОГ-2: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 1,6м х 2шт. = 9,98м3
ОГ-2 – ОГ-3: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 1,6м х 2шт. = 9,98м3

	3
	
	Устройство щебеночного основания под фундамент ограждения
	м³
	7,65
	132-23-АС1-2
	ОГ-1: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,2м х 13 шт. = 2,84м3
ОГ-2: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,2м х 14 шт. = 3,06м3
ОГ-3: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,2м х 8 шт. = 1,75м3

	4
	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты ворот
	м³
	3,74
	132-23-АС1-4
	ОГ-1 – ОГ-2: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 0,3м х 2шт. = 1,87м3
ОГ-2 – ОГ-3: (L) 2,4м х 1,3м х (h) 0,3м х 2шт. = 1,87м3

	5
	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты кирпичной кладки
	м³
	0,66
	132-23-АС1-13
	ОГ-1: (L) 1,1м х 0,6м х (h) 0,3м = 0,20м3
ОГ-2: (L) 1,12м х 0,6м х (h) 0,3м = 0,20м3
ОГ-3: (L) 1,46м х 0,6м х (h) 0,3м = 0,26м3

	6
	
	Обратная засыпка траншеи под фундаменты грунтом
	м³
	72,29
	132-23-АС1-10
	ОГ-1 ф.1-ф.13: 30,79м3 - Vтр (0,31м3 х 13шт.) = 26,76м3
ОГ-2 ф.1-ф.15: 33,37м3 - Vтр (0,31м3 х 14шт.) = 29,03м3
ОГ-3 ф.1-ф.8: 18,97м3 - Vтр (0,31м3 х 8шт.)  = 16,49м3

	7
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 
	м³
	72,29
	
	

	8
	
	Обратная засыпка котлованов фундаментов ворот грунтом
	м³
	21,68
	132-23-АС1-11
	ОГ-1 – ОГ-2: ((L) 2,4м х 2,08м х (h) 1,6м -1,07м3 Vопор) х 2шт. = 13,83м3
ОГ-2 – ОГ-3: ((L) 2,4м х 1,3м х (h) 1,6м -1,07м3 Vопор) х 2шт.  = 7,84м3

	9
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	21,68
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	10
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	25,11/ 47,71
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(83,14м3+19,97м3-72,28м3-5,72м3) * 1,9 = 25,11м3 / 47,71т


	11
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	12
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	47,71
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	13
	
	Демонтаж ж/б плиты 
	м3
	0,18
	132-23-АС1-3
	ОГ-2 - ОГ-2: (L) 2,71м х 0,33м х (h) 0,2м = 0,9м2/ 0,18м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	14
	
	Погрузка демонтированной ж/б плиты в автосамосвалы
	м³/ т
	
	0,18/0,45
	Демонтированная ж/б плита (γ=2,5 т/м3 )
0,18м3 * 2,5 = 0,45т


	15
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	16
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	
	
	

	
	
	Устройство ограждения
	
	
	
	

	17
	
	Установка фундаментов ограждения ФО-2
	шт.
	35
	132-23-АС1-8
	

	18
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ФО-2 в один слой
	м2
	91,68
	132-23-АС1-9
	

	19
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ФО-2 в два слоя
	м2
	91,68
	132-23-АС1-9
	

	20
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ворот в один слой
	м2
	21,39
	132-23-АС1-9
	

	21
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ворот в два слоя
	м2
	21,39
	132-23-АС1-9
	

	22
	
	Монтаж панелей ограждения ПО-2
	шт.
	32
	132-23-АС1-12
	ОГ-1 ф.1-ф.13 - 12 шт. 
ОГ-2 ф.1-ф.15 - 13 шт. 
ОГ-3 ф.1-ф.8 - 7 шт.

	
	
	Установка ворот
	
	
	
	

	23
	
	Армирование каркасов фундаментов ворот
	кг
	215,56
	132-23-АС1-5
	

	23.1
	
	     - Арматура А1 диам. 12мм L=1,4м
	шт.
кг
	108
137,59
	132-23-АС1-5
	0,91кг/м

	23.2
	
	     - Арматура А1 диам. 12мм L=0,34м
	шт.
кг
	252
77,97
	132-23-АС1-5
	0,91кг/м

	24
	
	Бетонирование фундаментов ворот, бетонной смесью БСТ В25
	м³
	4,26
	132-23-АС1-6
	(L) 0,70м х 0,6 х (h) 1,4м х 4 шт. = 2,35м3
(L) 0,85м х 0,4 х (h) 1,4м х 4 шт. = 1,9м3

	25
	
	Сверление для устройства химических анкеров
	шт.
	16
	132-23-АС1-7
	

	26
	
	Монтаж химических анкеров для установки опор в фундамент
	шт.
	16
	132-23-АС1-7
	4 компл.

	26.1
	
	     - Клеевой анкер EAF 410 WC
	шт.
	12
	132-23-АС1-7
	

	26.2
	
	     - Шпилька для хим. анкеровки с 2 гайками и шайбой   5,8Zn
	шт.
	16
	132-23-АС1-7
	

	27
	
	Установка ворот распашных 6000х2500
	шт.
кг
	2
1006,4
	132-23-АС1-17
	Ворота: 300кг * 2шт.= 600кг
Стойки: 101,6кг * 4шт.= 406,4кг

	
	
	Кирпичная кладка
	
	
	
	

	28
	
	Устройство фундаментов под кирпичную кладку из бетонной смеси В20 (W6, F150)
	м³
	0,88
	132-23-АС1-14
	ОГ-1: (L) 1,1м х 0,4м х (h) 0,6м = 0,26м3
ОГ-2: (L) 1,12м х 0,4м х (h) 0,6м = 0,27м3
ОГ-3: (L) 1,46м х 0,4м х (h) 0,6м = 0,35м3

	29
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в один слой
	м2
	1,47
	132-23-АС1-15
	

	30
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в два слоя
	м2
	1,47
	132-23-АС1-15
	

	31
	
	Устройство кирпичной кладки на растворе М100
	м3
	8,6
	132-23-АС1-16
	V = (2+1,5+1,5+4) * 0,38*2,5

	31.1
	
	     - Кирпич КР-р-по 250х120х88
	шт.
	414
	132-23-АС1-16
	ОГ-1 - 124 шт. 
ОГ-2 - 126 шт. 
ОГ-3 - 164 шт.

	31.2
	
	     - Раствор кладочный М100
	м³
	2
	132-23-АС1-16
	ОГ-1 – (S) 2,72м2 *0,22м3/м2 = 0,60м3
ОГ-2 – (S) 2,77м2 *0,22м3/м2 = 0,61м3
ОГ-3 – (S) 3,61м2 *0,22м3/м2 = 0,79м3

	32
	
	Устройство цементной стяжки с уклоном толщиной 10-15мм по верху кирпичных участков
	м2
	3,6
	
	(1,5+2,0+2,0+1,5+2,0) * 0,4м = 3,6м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
