Утверждаю: ____________________________________





Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Контактная сеть


	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Трансбордер. Контактная сеть
	Выполнение работ на высоте 6,55м

	1 
	
	Монтаж вертикального уголка 75х5 L=1000мм (электросварка)
	шт.
кг
	22
127,6
	
	5,8кг/м

	2 
	
	Монтаж изолятора СА-3/6 на уголок к изолятору (болтовое соединение)
	шт.
	88
	
	Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.

	3 
	
	Монтаж уголка 75х5 L=50мм к изолятору СА-3/6 (болтовое соединение)
	шт.
	88
	
	Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.; 
Уголок. 75х5 - 5,8кг/м

	4 
	
	Изготовление и монтаж токопровода из арматуры A1 d14 длиной по 38м с последующей установкой на металлоконструкции опор контактной сети (электросварка)
	шт.
м
	4
152
	
	38м*4шт. =152м
1,21кг/м

	5 
	
	Изготовление и монтаж козырька
	кг
	409
	
	- Лист стальной 400х3 - 0,4м х 38м = 15,2м2/357,96кг
- Уголок 75х75х400 -22шт *0,4м =8,8м *5,8кг/м =51,04кг.

	6 
	
	[bookmark: _GoBack]Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	41
	
	

	7 
	
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
	м2
	41
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

