Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
на Устройство ограждения вдоль обкаточного пути,
по объекту: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
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	[bookmark: _Hlk167959144]Демонтаж, если предполагается монтаж, то выделить в другой раздел
	

	1
	
	Демонтаж кирпичного забора общей длинной 398 п.м.
	м³
	   418,6
	
	 (L) (398 – 0,38 х 12) х 2,8 (h) х 0,38 = 418,6м3 

	2
	
	Демонтаж пилястр из кирпича на деформационных швах
	м³
	8,2
	
	0,64 х 0,38 х 2,8 (h) х 12 шт = 8,2м3

	3
	
	Демонтаж железобетонных фундаментов
	м³
	195,0
	
	(L) 398 х 0,7 (h) х 0,7 = 195,0м3

	4
	
	Демонтаж ограждения из колючей проволоки по верху забора
	м
	398
	
	

	5
	
	Колючая проволока-к чему это? Если демонтаж…
	м
	2388
	
	398 х 6 рядов = 2388м

	6
	
	Опоры для крепления проволоки из гнутого швеллера 60х40х3, 133 опоры с шагом 3м-к чему это? Если демонтаж…
	т
	1,59
	
	2,98кг х 0,8м х 5шт х 133опоры = 1585 кг

	7
	
	Демонтаж металлического экрана по верху забора высотой 0,75м
	м/м2
	398,0/____
	
	

	8
	
	Лист стальной t=1,5мм-к чему это? Если демонтаж…
	т
	3,51
	
	11.78 кг х 398 х 0,75 (h) = 3512 кг  

	9
	
	Ребра жесткости из гнутого швеллера 60х40х3-к чему это? Если демонтаж…
	т
	2,37
	
	2,98кг х 398 х 2 ряда = 2372 кг

	10
	
	Демонтаж трубопровода газоснабжения (не действующий) –  Опоры тоже демонтируются или только трубопровод?
	м
	23,5
	
	Возврат Заказчику? Не грузим, не вывозим?

	11
	
	Труба стальная Д159х5-к чему это? Если демонтаж…
	т
	0,45
	
	18.989 кг х 23,5 (L) = 446 кг

	12
	
	Демонтаж сетчатого ограждения вольера для собак
	м/м2
	25,5/63,8
	
	(L) 25,5 х 2,5 (h) = 63,8м2

	13
	
	Погрузка строительного мусора механизировано
	т
	1004,5
	
	(418,6+8,2) х 1,8 + 195 х 2,5 = 1255,7; 1255,7 х 80% = 1004,5т

	14
	
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	251,1
	
	1255,7 х 20% =251,1т

	15
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора
	м³
	621,8
	
	418,6 + 8,2 + 195 = 621,8м3 

	
	
	Выделить в отдельный раздел, Земляные работы
	
	
	
	

	16
	
	Обратная засыпка траншеи механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) после демонтажа фундаментов, с послойным уплотнением пневматическими трамбовками вручную?
	м³
	195
	
	= V демонтированных фундаментов

	17
	
	Вертикальная планировка бульдозером (мощн 79кВт?)в оси проектируемого ограждения 
	м2
	915
	
	(L) 398 х 2,3 (ширина отвала бульдозера JCB) = 915м2

	18
	
	Уплотнение основания виброкатками в оси проектируемого ограждения – толщина слоя,кол-во проходок?
	м3/м2
	___/915
	
	= S вертикальной планировки

	19
	
	Завоз недостающего грунта из карьера
	т/м³
	___/253,5
	
	195 х 1,3 (коэф. уплотнения) = 253,5м3

	
	
	Земляные работы (без выполненного участка по РД АС 132-23-АС1) 
	

	20
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором в отвал (97%)
	м³
	69,2
	
	1,15 х 0,2 х 310 = 71,3; 71,3 х 97% =69,2м3

	21
	
	Доработка грунта под фундаменты вручную (3%)
	м³
	2,1
	
	71,3 х 3% = 2,1м3

	22
	
	Обратная засыпка механизированным способом с последующим уплотнением (80%)
	м³
	39,7
	
	V разработанного грунта – V щебня – V смонтированных фундаментов (123 шт на высоту 0,1м); 71,3 - 13,8 – 0,9 х 0,7 х 0,1 х 126шт = 49,6; 49,6 х 80% = 39,7м3

	23
	
	Обратная засыпка вручную с последующим уплотнением пневматическими трамбовками , вручную (20%)
	м³
	9,9
	
	48,4 х 20% = 9,9м3

	24
	
	Устройство грунтовой насыпи, механизированным способом, с перемещением до___ м
	м³
	382,9
	
	V насыпи 0,45м (h) – Vфундаментов 0,45м (h); 310 х 3 х 0,45 – 0,9 х 0,7 х 0,45 х 126 шт = 382,9м3

	25
	
	Завоз недостающего грунта из карьера
	м³
	469,6
	
	(382,9 + 49,6 - 71,3) х 1,3 (коэф. уплотнения) = 373,3 х 1,3 = 469,6м3 откуда такое значение? обоснование

	
	
	Сборные железобетонные конструкции (без выполненного участка по РД АС 132-23-АС1)
	

	26
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 под фундаменты
	м³
	13,8
	
	1,15 х 0,95 х 0,1 х 126шт = 13,8м3

	27
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ31-77» массой 0,63т (165шт) 
	ш/м³
	126/31,9
	
	126 х 0,253 = 31,9м3

	28
	
	Монтаж панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ31-77» массой 1,42т (3000 х 2500)
	шт/м/м3
	124/310/
70,2
	
	124 х 0,72 = 89,28м3

	29
	
	Замоноличивание сток панелей ПО-2 в фундаментах ФО-2 бетоном В20 W6 F150
	м³
	4,7
	
	0,037м3 на 1 фундамент согласно п.5 Л-3 РД АС 132-23-АС1; 0,037 х 126 = 4,7м3

	30
	
	Обмазка ж/б фундаментов ФО-2 грунтовкой Технониколь № 01  в один слой, расход 0,30 кг/м2
	кг/м2
	263,2
	
	S фундаментов = (S боковой поверхности + S верхней поверхности) х 123 шт; S б.п. = (0,9 +0,7) х 2 х 0,55 = 1,76м2; S в.п. = (0,65 х 0,85) – (0,35 х 0,45) = 0,27м2;                                 S фундаментов = (1,87 +0,27)123 = 263,2м2;
0,3*263,2=78,96кг

	31
	
	Обмазка ж/б фундаментов ФО-2 битумной мастикой Технониколь №24 в два слоя, расход 0,7 кг/м2  
	кг/м2
	368,48/
263,2
	
	S фундаментов = 263,2м2;
0,7*263,2*2=368,48кг



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
