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îïðîñíîãî ëèñòà
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Àñôàëüòîáåòîí äîðîæíûé ñðåäíåçåðíèñòûé Òèï Â Ìàðêà III
Áèòóìû íåôòÿíûå
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ò
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ÃÎÑÒ 9128-2009
ÃÎÑÒ 6617-76*
ÃÎÑÒ 8267-93*
104,8
1,07
2
3
4
5
6
7
8
ò
6
8,08
Ùåáåíü ãðàíèòíûé äëÿ àâòîäîðîã 5-20ìì
Ùåáåíü ãðàíèòíûé äëÿ àâòîäîðîã 25-70 ìì. . 10-20ìì
Ïåñîê ñòðîèòåëüíûé êðóïíîçåðíèñòûé äëÿ àâòîäîðîã
Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÏ-15
ìᶾ
1
27,65
ìᶾ
ÃÎÑÒ 8267-93*
ÃÎÑÒ 8736-2014
ìᶾ
255,3
ÃÎÑÒ 8020-90 ñåðèÿ 3.900.1-14
ñåðèÿ òèï ËÌ
øò.
øò.
3
3
710.0
18.0
Ëþê ñìîòðîâûõ êîëîäöåâ ïîëèìåðíûé
Ïîñåâ ìíîãîëåòíèõ òðàâ:
Êîñòðåö áåçîñòíûé
Îâñÿíêà ëóãîâàÿ
ì²
êã
êã
êã
454,0
1,3
1,0
Åæà ñáîðíàÿ
0,9
1
31-23-ÃÏ1.ÑÎ
Æ/ä ïóòè îò èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà äî îáêàòî÷íîé ëèíèè ñ óäëèíåíèåì
òðàíñáîðäåðà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.î. Ìûòèùè, óë. Êîëîíöîâà, 4
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ Äîê. Ïîäï.
Äàòà
Ðàçðàá.
Ïðîâ.
Íèêîëüñêèé
Ìèðîíîâà
Ñòàäèÿ
Ëèñò
Ëèñòîâ
1
Òðàíñáîðäåð
Ãåíåðàëüíûé ïëàí
Ð
1
Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé è
ìàòåðèàëîâ
ÎÎÎ ÍÏÏ «ÎÂÈÑÒ»
Í. êîíòð.
ÃÈÏ
Èëüè÷åâà
Çàé÷èêîâ
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№
п/п
1
№ в ЛСР
Наименование работ
Ед.
изм.
4
Кол-во
5
Ссылка на чертежи, спецификации
6
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
7
2
3
Вертикальная планировка
1
2
Срезка грунта бульдозером
м³
м³
1109,0
1109,0
131-23-ГП1 л3
131-23-ГП1 л.3
 Перемещение грунта в отвал бульдозером на 50м
Погрузка лишнего грунта из отвала в
автосамосвалы экскаватором, ёмкость
ковша 0,65 м
Транспортировка и утилизация лишнего
грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т
3
4
м³
1109,0
131-23-ГП1 л.3
м3
493,58
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
5
6
7
8
9
Планировка территории бульдозером Т-75
м²
2637,0
Устройство асальт бетонного покрытия
8
51,0 м²
Устройство дорожного корыта под
м³
м³
493,58
493,0
V= 851 х 0,58= 494,0
подъездную дорогу бульдозером Т-75
Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние
V= 851 х 0,58= 494,0
м³/т
м³
494,0/780,0
255,30
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
V=494,0 х 1,58= 780,0
3
0 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
Устройство песчаного основания h=0.30 см
V= 851 х 0,3 = 255,30
Устройство щебеночного основания h=0.15
см: из щебеня 25-70 мм,10-20мм марки 800
Щебень 5-20 мм по способу облегченной
пропитки h=0.08
Укладка среднезернистого асфальтобетона
h=0.05 Тип В марка III
м³
127,65
V= 851 х 0,15 = 127,65
V= 851 х 0,08 = 68,08
м³
м²/т
шт
68,08
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
851/104,8
3
V= 123,2/1000хS 123,2/1000 х 851=104,8
Восстановление существующих
колодцев:
Установка плиты перекрытия с подъемом на
проектную отметку ПП-15
1
1
1
5
6
7
шт/м³
шт/кг
м²
3/0,84
Установка люков полимерных 1.5т
3/54,0
Отсыпка плодородного грунта, посев многолетних
трав (без внесения плодородного грунта):
454,0(363,2/90,8)
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
131-23-ГП1 л.3
80% механизированным способом, 20%-вручную
Кострец безостый
Овсянка луговая
Ежа сборная
кг
1,3
1,0
0,9
(норма 25-28кг на 1га) 28:10000Х454,0=1,3
кг
(норма 18-22 кг на 1га) 22:10000Х454,0=1,0
(норма 18-20 кг на 1га) 20:10000х454,0=0,9
кг
1
Æ/ä ïóòè îò èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà äî îáêàòî÷íîé ëèíèè ñ óäëèíåíèåì
òðàíñáîðäðà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ã.î. Ìûòèùè, óë. Êîëîíöîâà,4
Èçì.
Кол.у Ëèñò ¹ äîê.
Ïîäï.
Äàòà
Ðàçðàá.
Íèêîëüñêèé
Ñòàäèÿ Ëèñò
Ëèñòîâ
Òðàíñáîðäåð
Ãåíåðàëüíûé ïëàí
Ï
1
1
ÎÎÎ
ÍÏÏ “ÎÂÈÑÒ
Í. êîíòð.
ÃÈÏ
Ëåìåõîâ
Çàé÷èêîâ
Âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò

