Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. ТС1
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы под теплотрассу,  камеру
	

	1
	
	Разработка сухого грунта в траншее экскаватором емк. ковша 0,65 м3
	м3
	339,79
	
	256,79+83

	2
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	9,79
	
	

	3
	
	Лишний грунт с отвозкой на 30 км
	м3
т
	83,0
132,8
	
	

	4
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с послойным уплотнением 
	м3
	172,12
	
	

	
	
	Земляные работы под водоприемный колодец и вен. шахту
	

	5
	
	Разработка сухого грунта в котловане экскаватором емк. ковша 0,65 м3
	м3
	73,79
	
	65+8,79=73,79

	6
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	3
	
	

	7
	
	Лишний грунт с отвозкой на 30 км
	м3
т
	8,79
14,1
	
	

	8
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с послойным уплотнением 
	м3
	86,0
	
	

	9
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	8,0
	
	

	
	
	Сборные и монолитные железобетонные  конструкции под теплотрассу (канал и шахта подъема, вент. шахта)
	

	10
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня М600 фракции 20-40 мм толщ. 100 мм
	м3

	5,63
	
	

	11
	
	Очистка поверхностей сборных железобетонных лотков и плит от грязи перед обмазкой
	м2
	153,62
	
	

	12
	
	Устройство сборных железобетонных лотков Л11-15/2 из бетона  кл. В35, W4, F200, массой 1,8 т  на цементном растворе М100
	шт/м3

	11/7,92
	
	V=0,72х11 =7,92  м3

	13
	
	Устройство сборных железобетонных плит П12-15д из бетона  кл. В25, W6, F150, массой 0,44 т на цементном растворе М100
	шт/м3

	43/7,74
	
	0,18х43=7,74 м3

	14
	
	Устройство сборных железобетонных опорных подушек ОП-5  кл. В15, W4, F200, массой 0,13 т
	шт/м3

	14/0,7
	
	0,05х14=0,7 м3

	15
	
	Устройство заделки отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200  отверстия
	м3
	0,02
	
	

	16
	
	Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
кг
кг
	171,64
43,0
120,15
	
	Расход грунтовки:
0,25х171,64=43,0 кг
Расход мастики:
0,7х171,64=120,15 кг


	
	
	Прокладка трубопроводов
	

	17
	
	Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм в мин. вате толщиной 80 мм в ОЦ 
(прокладка в канале)
	п.м.
	66,0
	
	

	18
	
	Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм в мин. вате толщиной 80 мм в ОЦ 
(наземная прокладка)
	п.м.
	49,0
	
	

	19
	
	Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* 
сталь 20 ø89х5,0 
	п.м.
	7,81
	
	

	20
	
	Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* 
сталь 20 ø45х5,0
	п.м.
	8,5
	
	

	21
	
	Монтаж трубы ТЧК-100 ГОСТ 6942-98;
	п.м.
	1,4
	
	

	22
	
	Устройство отвода 90° 159х10
	шт.
	12
	
	

	23
	
	Устройство отвода 90° 89х6
	шт.
	6
	
	

	24
	
	Устройство отвода 90° 45х6
	шт.
	8
	
	

	25
	
	Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25
	шт.
	4
	
	

	26
	
	Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40
	шт.
	4
	
	

	27
	
	Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25
	шт.
	2
	
	

	28
	
	Установка фланца чугунного
Ду 100
	шт.
	1
	
	

	29
	
	Установка задвижки чугунной 
Ду 100
	шт.
	1
	
	

	
	
	Теплоизоляция трубопроводов
	

	30
	
	Монтаж минераловатного цилиндр "ТЕХНО 80" 1200х159х80, для  d=159 мм
	м3
	6,25
	
	

	31
	
	Монтаж покровного слоя ОЦ: Ширина рулона, 2 м
	м2
	110,6
	
	

	32
	
	Окраска трубопровода в тепловой камере
	м2
	35
	
	

	
	
	Устройство зонтов трубопроводов, в т.ч.:
	компл.
	4
	
	

	33
	
	Полоса 4х60
	шт.
	8
	
	2х4=8

	34
	
	Пластина 1Ф-1-АМС-М-6
	шт.
	4
	
	1х4=4

	35
	
	Труба 325х8,08
	п.м.
	0,8
	
	0,2х4=0,8

	36
	
	Болт М10х40.36.016
	шт.
	8
	
	2х4=8

	37
	
	Гайка М10.5.016
	шт.
	8
	
	2х4=8

	38
	
	Шайба 10.65Г
	шт.
	8
	
	2х4=8

	39
	
	Шайба 10.01.019
	шт.
	8
	
	2х4=8

	
	
	Устройство водоприемного колодца ВК-1, в т.ч.:
	м3
	2,153
	
	

	40
	
	Кольцо колодезное К-7-9 из 
бетона В15 F150, массой 0,38 т
	шт/м3
	1/0,15
	
	

	41
	
	Кольцо колодезное К-7-10 из 
бетона В15 F150, массой 0,42 т
	шт/м3
	1/0,17
	
	

	42
	
	Плита ПК-15 из бетона В22,5, массой 0,68 т
	шт/м3
	1/0,27
	
	

	43
	
	Плита ОП-1к из бетона В22,5, массой 1,01 т
	шт/м3
	1/0,403
	
	

	44
	
	Водоприемный колодец ВГ-15
	шт./т/м3
	1/2,82/1,16
	
	

	45
	
	Люк чугунный тяжелый (тип Т)
	компл./т
	1/0,135
	
	

	46
	
	вторая крышка с замком для люка
	компл./т
	1/0,021
	
	

	47
	
	Лестница канализационная КЛ-1
	шт./кг
	1/29,2
	
	

	48
	
	Направляющие скобы 
Горловин ГС-1
	шт./кг
	3/8,85
	
	

	49
	
	Подвесные скобы горловин СК-4
	шт./кг
	4/61,64
	
	

	50
	
	Обойма усиления из бетона В22,5
	м3
	0,28
	
	

	51
	
	Стяжка из цементного раствора М200
	м3
	0,05
	
	

	52
	
	Щебеночное основание
	м3
	0,3
	
	

	53
	
	Лист 10х1200х1200
	шт./т
	1/0,123
	
	

	54
	
	Обеспылевание поверхности, огрунтовка за 1 раз, окраска за 2 раза металлических конструкций
	м2
	0,91
	
	

	55
	
	Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке 
(ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
кг
	41,6
12,48
	
	

	56
	
	Пробивка отверстий в стене колодца под проход трубы Ду100
	шт.
м
	3
1,423
	
	

	57
	
	Заделка пространства прохода труб бетоном В20
	м3
	0,02
	
	

	
	
	Устройство камеры ТК-1
	

	58
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10
	м3
	1,7
	
	

	59
	
	Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 из бетон В25 F200 W6
	м3
	9,54
	
	

	60
	
	Арматура ø 8А-I (A240)
	т
	0,013
	
	

	61
	
	Арматура ø 8А-III (A400)
	т
	0,015
	
	

	62
	
	Арматура  ø10 А-III (A400)
	т
	0,017
	
	

	63
	
	Арматура  ø14 А-III (A400)
	т
	1,569
	
	

	64
	
	Устройство труб ø426х4
	м/кг
	0,75/31,2
	
	10,4х3=31,2 кг

	65
	
	Устройство труб ø159х4
	м/кг
	0,5/5,8
	
	2х2,9=5,8 кг

	66
	
	Устройство труб ø127х2
	м/кг
	0,25/1,6
	
	

	67
	
	Устройство колец колодезных КС7.9 массой 0,38 т
	шт/м3
	2/0,30
	
	

	68
	
	Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т
	шт/м3
	2/2,66
	
	

	69
	
	Устройство плит сборных ж/б ОП-1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5 
	шт/м3
	2/0,806
	
	

	70
	
	Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т
	шт/м3
	1/0,99
	Плита 
	

	71
	
	Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг
	шт/т
	2/0,271
	
	

	
	
	Шахты опуска, подъема
	

	72
	
	Устройство монолитного ж/бетонного опуска из бетона В25 F200 W6	
	м3
	0,78
	
	

	73
	
	Арматура кл. АIII диам. 8
	т
	0,053
	
	

	74
	
	Арматура ø 10А-I (A240)
	т
	0,0051
	
	

	75
	
	Очистка поверхностей от грязи перед обмазкой
	м2
	3,8
	
	

	76
	
	Обмазка поверхностей битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	3,8
	
	

	77
	
	Устройство отверстий диам. 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением 
	шт/м
	2/2,7
	
	3,1415*0,426*2

	
	
	Монтаж футляров проходов стен
	

	78
	
	Устройство футляра из трубы диам. 426 мм
	шт/м
	4/0,8
	
	

	79
	
	Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном В10
	м3
	0,022
	
	

	80
	
	Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм
	п.м
	10,0
	
	

	81
	
	Обмазка битумом БН 90/10 за 2 раза
(расход 1,5-2,0 кг/м2 -2 слоя)
	кг
	0,6
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
