
Утверждаю: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Фундаменты ФМ-1
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
	

	1
	
	Разборка асфальтового покрытия механизированным способом
	м³
	0,31
	131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,05м = 0,31м3

	2
	
	Разборка щебеночного основания механизированным способом
	м³
	1,88
	131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,3м = 1,88м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	2,19/ 3,19
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
0,31м3 * 1,8 = 0,56т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
1,88м3 * 1,4 = 2,63т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	2,19
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована 
	

	6
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%), с погрузкой в автосамосвалы
	м³
	26,87
	131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3
ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3
ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3
ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м*0,97 = 8,00м3

	7
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	0,82
	131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3
ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3
ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3
ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м *0,03 = 0,25м3

	8
	
	Обратная засыпка песком (с К отн.упл.=1,1) колонн, вручную  
	м³
	19,78
	131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-14
	ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3
ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3
ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3
ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м -2,27м3 Vвытеснен =5,98м3

	9
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	19,78
	131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-14
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	10
	
	Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	27,69/ 52,61
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(26,87м3 + 0,82м3) * 1,9 = 27,69м3 / 52,61т

	11
	
	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	12
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	27,69
	
	

	
	
	Устройство фундаментов ФМ-1
	
	
	
	

	
	
	Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3
	
	
	
	

	13
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	1,45
	131-23-АС1-ФМ1-02
	Бетон В7,5
ФМ-1 №1 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3
ФМ-1 №2 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3
ФМ-1 №3 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3
0,484*3=1,45м3

	14
	
	Устройство фундаментов ФМ-1 №1,2,3
	м³
	5,52
	131-23-АС1-ФМ1-03
131-23-АС1-ФМ1-04
131-23-АС1-ФМ1-05
	Бетон В25 F100 W8
Подошвы фундаментов
ФМ-1 №1 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
ФМ-1 №2 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
ФМ-1 №3 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
Колонны фундаментов
ФМ-1 №1 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
ФМ-1 №2 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
ФМ-1 №3 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
3,6+1,92=5,52м3
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30 шт/51,9кг
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30шт/51,9кг
Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 24шт/60,58кг
Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 12шт/14,29кг
Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 12шт/10,32кг
51,9*2+60,58+14,29+10,32=188,99кг

	15
	
	Установка анкерной группы 
	кг
	117,48
	131-23-АС1-ФМ1-03
	Болт 1.1 М30*100 – 12шт/81,24кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг
81,24+18,12*2=117,48кг

	
16
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	26,88
	131-23-АС1-ФМ1-06
	ФМ-1 №1 9,6м2
ФМ-1 №2 9,6м2
ФМ-1 №3 9,6м2
Технониколь №01

	17
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	26,88
	131-23-АС1-ФМ1-06
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Фундамент ФМ-1 №4
	
	
	
	

	18
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	0,48
	131-23-АС1-ФМ1-09
	 Бетон В7,5
ФМ-1 №4 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,48м3

	19
	
	Устройство фундаментов ФМ-1 №4
	м³
	1,84
	131-23-АС1-ФМ1-10
131-23-АС1-ФМ1-11
131-23-АС1-ФМ1-12
	Бетон В25 F100 W8
Подошва фундамента ФМ-1 №4 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
Колонны фундамента ФМ1 №4 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
1,2+0,64=1,84м3
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3кг
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3 кг
Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 8 шт/20,19кг
Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 4 шт/4,76кг
Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 4 шт/3,44кг
17,3*2+20,19+4,76+3,44=62,99кг

	20
	
	Установка анкерной группы 
	кг
	39,16
	131-23-АС1-ФМ1-10
	Болт 1.1 М30*100 – 4шт/27,08кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг
27,08+6,04*2=39,16кг

	21
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	8,96
	131-23-АС1-ФМ1-13
	Технониколь №01

	22
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	8,96
	131-23-АС1-ФМ1-13
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Фундаменты ФМ-2
	

	
	
	Земляные работы 
	

	1 
	
	Обратная засыпка фундаментов песком (с К отн.упл.=1,1), вручную
	м³
	3,4
	131-23-АС1-ФМ2-05
	ФМ-2 №1 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №2 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №3 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №4 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3

	2 
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	3,4
	131-23-АС1-ФМ2-05
	

	
	
	Устройство фундаментов ФМ-2
	
	
	
	

	
	
	Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4
	
	
	
	

	3 
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	1,8
	131-23-АС1-ФМ2-01
	Бетон В7,5
ФМ-2 №1 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №2 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №3 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №4 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3

	4 
	
	Устройство фундамента ФМ-2
	м³
	3,6
	131-23-АС1-ФМ2-03
	ФМ-2 №1 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №2 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №3 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №4 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
Бетон В25 F100 W8
Арматура А500С Ø12 L=1950мм - 48шт./ 125,66кг
Арматура А500С Ø12 L=1150мм -120шт./ 122,4кг
Арматура А500С Ø8 L=940мм -168шт./ 62,33кг
Арматура А500С Ø8 L=940мм -16шт./ 5,94кг

	5 
	
	Изготовление и монтаж закладных деталей М1
	шт.
	8
	131-23-АС1-ФМ2-02
	Труба Ду 159*10мм L=292мм -8шт./ 85,84кг
Прокат листовой 300*16 L=300мм -8шт./ 90,4кг
Прокат листовой 210*16 L=210мм -8шт./ 44,32кг
Прокат листовой 50*16 L=50мм -72шт./22,32кг
Арматура А500С Ø8 L=210мм -72шт./ 13,68кг

	6 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	4,25
	131-23-АС1-ФМ2-02
	

	7 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	4,25
	131-23-АС1-ФМ2-02
	Общая толщина не менее 80мкм

	8 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	22,8
	131-23-АС1-ФМ2-04
	ФМ-2 №1 5,7м2
ФМ-2 №2 5,7м2
ФМ-2 №3 5,7м2
ФМ-2 №4 5,7м2
Технониколь №01

	9 
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	22,8
	131-23-АС1-ФМ2-04
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Ферма Ф1 (L= 4,7м)
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж опоры ОП1 №1
	
	
	
	

	1. 
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки 
	
	
	
	

	1. 
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (для переноса опоры)
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	1. 
	
	Монтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (перенос опоры)
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Демонтаж опоры ОП1 №2
	
	
	
	

	1. 
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Погрузка демонтированных металлических опор в автосамосвалы
	шт.
т
	2
0,9
	
	450кг/шт.

	1. 
	
	Перевозка демонтированных металлических опор на расстояние до 1км
	т
	0,9
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	6 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 
	кг
	222,87
	131-23-АС1-Ф-01
	Металлический уголок 75*5 L=4,7м – 18,8м/ 109,04кг
Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг
Металлический уголок 50*4 L=0,96м -4,8м/ 14,64кг
Металлический уголок 50*4 L=1,27м -2,54м/ 7,75кг
Металлический уголок 50*4 L=1,34м -8,04м/ 24,52кг
Металлический уголок 50*4 L=0,56м -2,6м/ 8,54кг
Металлический уголок 50*4 L=1,08м – 2,16м/ 6,59кг
Металлический уголок 50*4 L=1,17м -7,02м/ 21,41кг
Металлический уголок 50*4 L=0,97м -2,91м/ 8,88кг
Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -0,31м2/ 12,09кг
Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,06м2/ 2,45кг

	7 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	12,57
	131-23-АС1-Ф-01
	5,64м2 + 0,18м2 + 0,96м2 + 0,51м2 + 1,61м2 + 0,52м2 + 0,43м2 + 1,4м2 + 0,58м2 + 0,62м2 + 0,12м2

	8 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	12,57
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Ферма Ф1 (L= 19м)
	
	
	
	

	9 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 
	кг
	962,91
	131-23-АС1-Ф-02
	Металлический уголок 75*5 L=10м -40м/ 232кг
Металлический уголок 75*5 L=9м -36м /208,8кг
Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг
Металлический уголок 50*4 L=0,96м -32,64м/ 99,55кг
Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг
Металлический уголок 50*4 L=1,34м -37,52м/ 114,44кг
Металлический уголок 50*4 L=0,56м -19,04м/ 58,07кг
Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг
Металлический уголок 50*4 L=1,17м -39,78м/ 121,33кг
Металлический уголок 50*4 L=0,97м -9,7м/ 29,59кг
Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,41м2 /55,34кг
Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,21м2/ 8,16кг

	10 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	55,84
	131-23-АС1-Ф-02
	12м2 + 10,8м2 + 0,18м2 + 6,53м2 + 1,02м2 + 7,5м2 + 3,81м2 + 0,86м2 + 7,96м2 + 1,94м2 + 2,82м2 + 0,42м2

	11 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	55,84
	131-23-АС1-Ф-02
	

	
	
	Ферма Ф2 (L= 14,2м)
	
	
	
	

	12 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф2 
	кг
	710,53
	131-23-АС1-Ф-03
	Металлический уголок 75*5 L=7,6м – 30,4м/ 176,32кг
Металлический уголок 75*5 L=6,6м -26,4м/ 153,12кг
Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг
Металлический уголок 50*4 L=0,96м -24,96м/ 76,13кг
Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг
Металлический уголок 50*4 L=1,34м -26,8м/ 81,74кг
Металлический уголок 50*4 L=0,56м -14,56м/ 44,41кг
Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг
Металлический уголок 50*4 L=1,17м -23,4м/ 71,37кг
Металлический уголок 50*4 L=0,97м -7,76м/ 23,67кг
Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,06м2/ 41,61кг
Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,17м2/ 6,53кг

	13 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	41,05
	131-23-АС1-Ф-03
	9,12м2 + 7,92м2 + 0,18м2 + 4,99м2 + 1,02м2 + 5,36м2 + 2,91м2 + 0,86м2 + 4,68м2 + 1,55м2 + 2,12м2 + 0,34м2

	14 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	41,05
	131-23-АС1-Ф-03
	

	
	
	Опора ОП-1
	
	
	
	

	1
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций опоры ОП-1 
	шт.
кг
	4
2 234,32
	131-23-АС1-ОП1-01
	Профильная труба 250*250*8мм -30,16м / 1 781,55кг
Металлический уголок 75*5 -5,6м/ 32,48кг
Лист стальной t=30мм – 1,09м2/ 254,72кг
Лист стальной t=12мм – 1,38м2/ 130кг
Лист стальной t=4мм   -0,27м2/ 8,5кг 
Гайка М30 – 32шт./ 7,78кг
Шайба 12*80*80 -32шт./ 19,29кг

	2
	
	Устройство подливки под опоры
	м³
	0,2
	131-23-АС1-ОП1-01
	0,05м3 * 4 шт.
Раствор подливочный на цементной основе М100 

	3
	
	Огрунтовка металлоконструкций опор за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	37,04
	131-23-АС1-ОП1-01
	30,16+1,26+2,18+2,76+0,27+,41=37,04м2

	4
	
	Окраска металлоконструкций опор краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	37,04
	131-23-АС1-ОП1-01
	Общая толщина не менее 80мкм

	
	
	Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
	

	
	
	Водоотводной лоток
	
	
	
	

	1 
	
	Устройство водоотводных лотков
	шт.
	12
	131-23-АС1-11.01
	- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 -1шт.
- Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 -1шт.
- Болт М12х50 -96шт./5,76кг
- Гайка М12 -96шт./0,96кг

	2 
	
	Устройство перегородки (стенки) из листа стального с вырезом отверстия ф273 в изделии П1 
	шт.
	8
	131-23-АС1-11.01
	- Лист стальной 660х385х5 -0,25м2/ 9,81кг

	3 
	
	Устройство перегородки (стенки) из листа стального П2 
	шт.
	1
	131-23-АС1-11.01
	- Лист стальной 540х385х5 -0,21м2/ 8,24кг

	4 
	
	Установка водоприемной решетки
	шт.
	24
	131-23-АС1-11.01
	- Решетка водоприемная РВ-30.37.50 Вч. кл.Е-24шт.

	5 
	
	Укладка трубопроводов водостока
	м
	9,56
	131-23-АС1-11.01
	 -Труба стальная 273*8,0 -9,56м/499,8кг

	6 
	
	Заделка стыков силиконовым герметиком 
	стык
	9
	131-23-АС1-11.01
	

	
	
	Песколовка ПЛ1
	
	
	
	

	7 
	
	Устройство бетонной подготовки
	м³
	0,1
	131-23-АС1-11.01
	-Бетон В7,5 -0,1м3

	8 
	
	Устройство песколовки
	м³
	0,35
	131-23-АС1-11.01
	-Бетон В25 -0,35м3 
-Арматура ф8 А-500 -1,5м/ 0,59кг
-Уголок 30х30х3 -2м/ 2,72кг
-Сетка 5х100х100 -4,04м2/ 11,11кг

	9 
	
	Установка сальника набивного Ду250 L=0,15м
	шт.
	1
	131-23-АС1-11.01
	

	
	
	Устройство площадки трансбордера
	
	
	
	

	1 
	
	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия h=4см 
	м2
	900,21
	131-23-АС1-13
131-23-АС1-14
	Асфальтобетон пористый мелкозернистый II марки H=40мм

	2 
	
	Установка бордюрного камня БР100.30.15
	шт.
п.м.
	32
32
	131-23-АС1-11
	100 кг/шт.




Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________


