Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Фундаменты ФМ-2
	

	
	
	Земляные работы 
	

	1 
	
	Обратная засыпка фундаментов песком (с К отн.упл.=1,1)
	м³
	3,4
	131-23-АС1-ФМ2-05
	ФМ-2 №1 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №2 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №3 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №4 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3

	2 
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	3,4
	131-23-АС1-ФМ2-05
	

	
	
	Устройство фундаментов ФМ-2
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	Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4
	
	
	
	

	3 
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	1,8
	131-23-АС1-ФМ2-01
	Бетон В7,5
ФМ-2 №1 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №2 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №3 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №4 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3

	4 
	
	Устройство фундамента ФМ-2
	м³
	3,6
	131-23-АС1-ФМ2-03
	ФМ-2 №1 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №2 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №3 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №4 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
Бетон В25 F100 W8
Арматура А500С Ø12 L=1950мм - 48шт./ 125,66кг
Арматура А500С Ø12 L=1150мм -120шт./ 122,4кг
Арматура А500С Ø8 L=940мм -168шт./ 62,33кг
Арматура А500С Ø8 L=940мм -16шт./ 5,94кг

	5 
	
	Изготовление и монтаж закладных деталей М1
	шт.
	8
	131-23-АС1-ФМ2-02
	Труба Ду 159*10мм L=292мм -8шт./ 85,84кг
Прокат листовой 300*16 L=300мм -8шт./ 90,4кг
Прокат листовой 210*16 L=210мм -8шт./ 44,32кг
Прокат листовой 50*16 L=50мм -72шт./22,32кг
Арматура А500С Ø8 L=210мм -72шт./ 13,68кг

	6 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	4,25
	131-23-АС1-ФМ2-02
	

	7 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	4,25
	131-23-АС1-ФМ2-02
	Общая толщина не менее 80мкм

	8 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	22,8
	131-23-АС1-ФМ2-04
	ФМ-2 №1 5,7м2
ФМ-2 №2 5,7м2
ФМ-2 №3 5,7м2
ФМ-2 №4 5,7м2
Технониколь №01

	9 
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	22,8
	131-23-АС1-ФМ2-04
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________
