Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Фундаменты ФМ-1
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
	

	1
	
	Разборка асфальтового покрытия механизированным способом
	м³
	0,31
	131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,05м = 0,31м3

	2
	
	Разборка щебеночного основания механизированным способом
	м³
	1,88
	131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,3м = 1,88м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	2,19/ 3,19
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
0,31м3 * 1,8 = 0,56т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
1,88м3 * 1,4 = 2,63т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	2,19
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована 
	

	6
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%), с погрузкой в автосамосвалы
	м³
	26,87
	131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3
ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3
ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3
ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м*0,97 = 8,00м3

	7
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	0,82
	131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-01
131-23-АС1-ФМ1-08
	ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3
ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3
ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3
ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м *0,03 = 0,25м3

	8
	
	Обратная засыпка песком (с К отн.упл.=1,1) колонн, вручную  
	м³
	19,78
	131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-14
	ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3
ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3
ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3
ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м -2,27м3 Vвытеснен = 5,98м3

	9
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	19,78
	131-23-АС1-ФМ1-07
131-23-АС1-ФМ1-14
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	10
	
	Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	27,69/ 52,61
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(26,87м3 + 0,82м3) * 1,9 = 27,69м3 / 52,61т

	11
	
	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	12
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	27,69
	
	

	
	
	Устройство фундаментов ФМ-1
	
	
	
	

	
	
	Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3
	
	
	
	

	13
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	1,45
	131-23-АС1-ФМ1-02
	Бетон В7,5
ФМ-1 №1 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3
ФМ-1 №2 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3
ФМ-1 №3 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3
0,484*3=1,45м3

	14
	
	Устройство фундаментов ФМ-1 №1,2,3
	м³
	5,52
	131-23-АС1-ФМ1-03
131-23-АС1-ФМ1-04
131-23-АС1-ФМ1-05
	Бетон В25 F100 W8
Подошвы фундаментов
ФМ-1 №1 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
ФМ-1 №2 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
ФМ-1 №3 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
Колонны фундаментов
ФМ-1 №1 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
ФМ-1 №2 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
ФМ-1 №3 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
3,6+1,92=5,52м3
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30 шт/51,9кг
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30шт/51,9кг
Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 24шт/60,58кг
Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 12шт/14,29кг
Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 12шт/10,32кг
51,9*2+60,58+14,29+10,32=188,99кг

	15
	
	Установка анкерной группы 
	кг
	117,48
	131-23-АС1-ФМ1-03
	Болт 1.1 М30*100 – 12шт/81,24кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг
81,24+18,12*2=117,48кг

	
16
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	26,88
	131-23-АС1-ФМ1-06
	ФМ-1 №1 9,6м2
ФМ-1 №2 9,6м2
ФМ-1 №3 9,6м2
Технониколь №01

	17
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	26,88
	131-23-АС1-ФМ1-06
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Фундамент ФМ-1 №4
	
	
	
	

	18
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	0,48
	131-23-АС1-ФМ1-09
	 Бетон В7,5
ФМ-1 №4 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,48м3

	19
	
	Устройство фундаментов ФМ-1 №4
	м³
	1,84
	131-23-АС1-ФМ1-10
131-23-АС1-ФМ1-11
131-23-АС1-ФМ1-12
	Бетон В25 F100 W8
Подошва фундамента ФМ-1 №4 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3
Колонны фундамента ФМ1 №4 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3
1,2+0,64=1,84м3
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3кг
Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3 кг
Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 8 шт/20,19кг
Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 4 шт/4,76кг
Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 4 шт/3,44кг
17,3*2+20,19+4,76+3,44=62,99кг

	20
	
	Установка анкерной группы 
	кг
	39,16
	131-23-АС1-ФМ1-10
	Болт 1.1 М30*100 – 4шт/27,08кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг
Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг
27,08+6,04*2=39,16кг

	21
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	8,96
	131-23-АС1-ФМ1-13
	Технониколь №01

	22
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	8,96
	131-23-АС1-ФМ1-13
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________
