Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Фундаменты ФМ-2
	

	
	
	Земляные работы 
	

	1
	
	Обратная засыпка фундаментов песком с последующим уплотнением
	м³
	3,4
	131-23-АС1-ФМ2-05
	ФМ-2 №1 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №2 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №3 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3
ФМ-2 №4 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3

	
	
	Устройство фундаментов ФМ-2
	
	
	
	

	
	
	Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4
	
	
	
	

	2
	
	Устройство бетонной подготовки 
	м³
	1,8
	131-23-АС1-ФМ2-01
	ФМ-2 №1 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №2 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №3 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3
ФМ-2 №4 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3

	2.1
	
	     - Бетон В7,5
	м³
	1,8
	131-23-АС1-ФМ2-01
	

	3
	
	Армирование фундаментов ФМ-2
	кг
	316,33
	131-23-АС1-ФМ2-02
	

	3.1
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=1950мм
	шт.
кг
	48
125,66
	131-23-АС1-ФМ2-02
	2,618кг/шт.

	3.2
	
	     - Арматура А500С Ø12 L=1150мм
	шт.
кг
	120
122,4
	131-23-АС1-ФМ2-02
	1,02кг/шт.

	3.3
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=940мм
	шт.
кг
	168
62,33
	131-23-АС1-ФМ2-02
	0,371кг/шт.

	3.4
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=940мм
	шт.
кг
	16
5,94
	131-23-АС1-ФМ2-02
	0,371кг/шт.

	4
	
	Изготовление и монтаж закладных деталей М1
	шт.
	8
	131-23-АС1-ФМ2-02
	

	4.1
	
	     - Труба Ду 159*10мм L=292мм
	шт.
кг
	8
85,84
	131-23-АС1-ФМ2-02
	10,73кг/шт.

	4.2
	
	     - Прокат листовой 300*16 L=300мм
	шт.
кг
	8
90,4
	131-23-АС1-ФМ2-02
	11,3кг/шт.

	4.3
	
	     - Прокат листовой 210*16 L=210мм
	шт.
кг
	8
44,32
	131-23-АС1-ФМ2-02
	5,54кг/шт.

	4.4
	
	     - Прокат листовой 50*16 L=50мм
	шт.
кг
	72
22,32
	131-23-АС1-ФМ2-02
	0,31кг/шт.

	4.5
	
	     - Арматура А500С Ø8 L=210мм
	шт.
кг
	72
13,68
	131-23-АС1-ФМ2-02
	0,19кг/шт.

	5
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	4,25
	131-23-АС1-ФМ2-02
	

	6
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	4,25
	131-23-АС1-ФМ2-02
	Общая толщина не менее 80мкм

	7
	
	Бетонирование фундамента ФМ-2
	м³
	3,6
	131-23-АС1-ФМ2-03
	ФМ-2 №1 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №2 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №3 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3
ФМ-2 №4 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3

	7.1
	
	     - Бетон В25 F100 W8
	м³
	3,6
	131-23-АС1-ФМ2-03
	

	8
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой
	м2
	22,8
	131-23-АС1-ФМ2-04
	ФМ-2 №1 5,7м2
ФМ-2 №2 5,7м2
ФМ-2 №3 5,7м2
ФМ-2 №4 5,7м2

	9
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя
	м2
	22,8
	131-23-АС1-ФМ2-04
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________
