
Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Ферма Ф1 (L= 4,7м)
	
	
	
	

	спасибо
	
	Демонтаж опоры ОП1 №1
	
	
	
	

	1 
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки 
	
	
	
	

	2 
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (для переноса опоры)
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	3 
	
	Монтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (перенос опоры)
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Демонтаж опоры ОП1 №2
	
	
	
	

	4 
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5 
	
	Погрузка демонтированных металлических опор в автосамосвалы
	шт.
т
	2
0,9
	
	450кг/шт.

	6 
	
	Перевозка демонтированных металлических опор на расстояние до 1км
	т
	0,9
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	7 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 
	кг
	222,87
	131-23-АС1-Ф-01
	Металлический уголок 75*5 L=4,7м – 18,8м/ 109,04кг
Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг
Металлический уголок 50*4 L=0,96м -4,8м/ 14,64кг
Металлический уголок 50*4 L=1,27м -2,54м/ 7,75кг
Металлический уголок 50*4 L=1,34м -8,04м/ 24,52кг
Металлический уголок 50*4 L=0,56м -2,6м/ 8,54кг
Металлический уголок 50*4 L=1,08м – 2,16м/ 6,59кг
Металлический уголок 50*4 L=1,17м -7,02м/ 21,41кг
Металлический уголок 50*4 L=0,97м -2,91м/ 8,88кг
Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -0,31м2/ 12,09кг
Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,06м2/ 2,45кг

	8 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	12,57
	131-23-АС1-Ф-01
	5,64м2 + 0,18м2 + 0,96м2 + 0,51м2 + 1,61м2 + 0,52м2 + 0,43м2 + 1,4м2 + 0,58м2 + 0,62м2 + 0,12м2

	9 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	12,57
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Ферма Ф1 (L= 19м)
	
	
	
	

	10 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 
	кг
	962,91
	131-23-АС1-Ф-02
	Металлический уголок 75*5 L=10м -40м/ 232кг
Металлический уголок 75*5 L=9м -36м /208,8кг
Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг
Металлический уголок 50*4 L=0,96м -32,64м/ 99,55кг
Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг
Металлический уголок 50*4 L=1,34м -37,52м/ 114,44кг
Металлический уголок 50*4 L=0,56м -19,04м/ 58,07кг
Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг
Металлический уголок 50*4 L=1,17м -39,78м/ 121,33кг
Металлический уголок 50*4 L=0,97м -9,7м/ 29,59кг
Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,41м2 /55,34кг
Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,21м2/ 8,16кг

	11 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	55,84
	131-23-АС1-Ф-02
	12м2 + 10,8м2 + 0,18м2 + 6,53м2 + 1,02м2 + 7,5м2 + 3,81м2 + 0,86м2 + 7,96м2 + 1,94м2 + 2,82м2 + 0,42м2

	12 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	55,84
	131-23-АС1-Ф-02
	

	
	
	Ферма Ф2 (L= 14,2м)
	
	
	
	

	13 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф2 
	кг
	710,53
	131-23-АС1-Ф-03
	Металлический уголок 75*5 L=7,6м – 30,4м/ 176,32кг
Металлический уголок 75*5 L=6,6м -26,4м/ 153,12кг
Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг
Металлический уголок 50*4 L=0,96м -24,96м/ 76,13кг
Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг
Металлический уголок 50*4 L=1,34м -26,8м/ 81,74кг
Металлический уголок 50*4 L=0,56м -14,56м/ 44,41кг
Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг
Металлический уголок 50*4 L=1,17м -23,4м/ 71,37кг
Металлический уголок 50*4 L=0,97м -7,76м/ 23,67кг
Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,06м2/ 41,61кг
Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,17м2/ 6,53кг

	14 
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	41,05
	131-23-АС1-Ф-03
	9,12м2 + 7,92м2 + 0,18м2 + 4,99м2 + 1,02м2 + 5,36м2 + 2,91м2 + 0,86м2 + 4,68м2 + 1,55м2 + 2,12м2 + 0,34м2

	15 
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	41,05
	131-23-АС1-Ф-03
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

