
Представитель Технического заказчика: ___________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Ферма Ф1 (L= 4,7м)
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Перенос опоры ОП1 №2 с последующим демонтажом
	
	
	
	

	2
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (для переноса опоры)
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	3
	
	Монтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (перенос опоры)
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	4
	
	Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2
	шт.
кг
	1
450
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	5
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 
	кг
	222,87
	131-23-АС1-Ф-01
	

	5.1
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=4,7м
	м
кг
	18,8
109,04
	131-23-АС1-Ф-01
	5,8кг/м

	5.2
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=0,3м
	м
кг
	1,2
6,96
	131-23-АС1-Ф-01
	5,8кг/м

	5.3
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,96м
	м
кг
	4,8
14,64
	131-23-АС1-Ф-01
	3,05кг/м

	5.4
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,27м
	м
кг
	2,54
7,75
	131-23-АС1-Ф-01
	3,05кг/м

	5.5
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,34м
	м
кг
	8,04
24,52
	131-23-АС1-Ф-01
	3,05кг/м

	5.6
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,56м
	м
кг
	2,6
8,54
	131-23-АС1-Ф-01
	3,05кг/м

	5.7
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,08м
	м
кг
	2,16
6,59
	131-23-АС1-Ф-01
	3,05кг/м

	5.8
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,17м
	м
кг
	7,02
21,41
	131-23-АС1-Ф-01
	3,05кг/м

	5.9
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,97м
	м
кг
	2,91
8,88
	131-23-АС1-Ф-01
	3,05кг/м

	5.10
	
	     - Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м
	м2
кг
	0,31
12,09
	131-23-АС1-Ф-01
	39,25кг/м2

	5.11
	
	     - Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м
	м2
кг
	0,06
2,45
	131-23-АС1-Ф-01
	39,25кг/м2

	6
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	12,57
	131-23-АС1-Ф-01
	5,64м2 + 0,18м2 + 0,96м2 + 0,51м2 + 1,61м2 + 0,52м2 + 0,43м2 + 1,4м2 + 0,58м2 + 0,62м2 + 0,12м2

	7
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	12,57
	131-23-АС1-Ф-01
	

	
	
	Ферма Ф1 (L= 19м)
	
	
	
	

	8
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 
	кг
	962,91
	131-23-АС1-Ф-02
	

	8.1
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=10м
	м
кг
	40
232
	131-23-АС1-Ф-02
	5,8кг/м

	8.2
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=9м
	м
кг
	36
208,8
	131-23-АС1-Ф-02
	5,8кг/м

	8.3
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=0,3м
	м
кг
	1,2
6,96
	131-23-АС1-Ф-02
	5,8кг/м

	8.4
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,96м
	м
кг
	32,64
99,55
	131-23-АС1-Ф-02
	3,05кг/м

	8.5
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,27м
	м
кг
	5,08
15,49
	131-23-АС1-Ф-02
	3,05кг/м

	8.6
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,34м
	м.
кг
	37,52
114,44
	131-23-АС1-Ф-02
	3,05кг/м

	8.7
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,56м
	м
кг
	19,04
58,07
	131-23-АС1-Ф-02
	3,05кг/м

	8.8
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,08м
	м
кг
	4,32
13,18
	131-23-АС1-Ф-02
	3,05кг/м

	8.9
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,17м
	м.
кг
	39,78
121,33
	131-23-АС1-Ф-02
	3,05кг/м

	8.10
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,97м
	м
кг
	9,7
29,59
	131-23-АС1-Ф-02
	3,05кг/м

	8.11
	
	     - Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м
	м2
кг
	1,41
55,34
	131-23-АС1-Ф-02
	39,25кг/м2

	8.12
	
	     - Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м
	м2
кг
	0,21
8,16
	131-23-АС1-Ф-02
	39,25кг/м2

	9
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	55,84
	131-23-АС1-Ф-02
	12м2 + 10,8м2 + 0,18м2 + 6,53м2 + 1,02м2 + 7,5м2 + 3,81м2 + 0,86м2 + 7,96м2 + 1,94м2 + 2,82м2 + 0,42м2

	10
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	55,84
	131-23-АС1-Ф-02
	

	
	
	Ферма Ф2 (L= 14,2м)
	
	
	
	

	11
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф2 
	кг
	710,53
	131-23-АС1-Ф-03
	

	11.1
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=7,6м
	м
кг
	30,4
176,32
	131-23-АС1-Ф-03
	5,8кг/м

	11.2
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=6,6м
	м
кг
	26,4
153,12
	131-23-АС1-Ф-03
	5,8кг/м

	11.3
	
	     - Металлический уголок 75*5 L=0,3м
	м
кг
	1,2
6,96
	131-23-АС1-Ф-03
	5,8кг/м

	11.4
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,96м
	м
кг
	24,96
76,13
	131-23-АС1-Ф-03
	3,05кг/м

	11.5
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,27м
	м
кг
	5,08
15,49
	131-23-АС1-Ф-03
	3,05кг/м

	11.6
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,34м
	м
кг
	26,8
81,74
	131-23-АС1-Ф-03
	3,05кг/м

	11.7
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,56м
	м
кг
	14,56
44,41
	131-23-АС1-Ф-03
	3,05кг/м

	11.8
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,08м
	м
кг
	4,32
13,18
	131-23-АС1-Ф-03
	3,05кг/м

	11.9
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=1,17м
	м
кг
	23,4
71,37
	131-23-АС1-Ф-03
	3,05кг/м

	11.10
	
	     - Металлический уголок 50*4 L=0,97м
	м
кг
	7,76
23,67
	131-23-АС1-Ф-03
	3,05кг/м

	11.11
	
	     - Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м
	м2
кг
	1,06
41,61
	131-23-АС1-Ф-03
	39,25кг/м2

	11.12
	
	     - Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м
	м2
кг
	0,17
6,53
	131-23-АС1-Ф-03
	39,25кг/м2

	12
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	41,05
	131-23-АС1-Ф-03
	9,12м2 + 7,92м2 + 0,18м2 + 4,99м2 + 1,02м2 + 5,36м2 + 2,91м2 + 0,86м2 + 4,68м2 + 1,55м2 + 2,12м2 + 0,34м2

	13
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	41,05
	131-23-АС1-Ф-03
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

