Утверждаю: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж колодцев ВК1-ВК2
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) 
	м³
	54
	131-23-АС2-ВК-1
	10х4=40м2 х 1,35 = 54м3

	2
	
	Разработка грунта в котловане вручную 
	м³
	6
	131-23-АС2-ВК-1
	10х4=40м2х0,15= 6м3

	3
	
	Обратная засыпка котлованов грунтом механизированным способом (экскаватором, с ковшом емк. 0,5 м3) 
	м³
	55,9
	131-23-АС2-ВК-5
	54+6=60м3 -2,04м3 VВК1 -2,04м3 VВК2= 55,9м3 


	4
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	55,9
	131-23-АС2-ВК-5
	55,9м3

	
	
	Монтаж колодцев ВК1-ВК2
	
	
	
	

	5
	
	Монтаж металлической пластины на узле подпорной стены по камере ВК
	шт.
кг
	1
78,5
	131-23-АС2-ВК-2
	Металлическая пластина 1000х1000х10мм -1 шт./78,5кг

	6
	
	Устройство колодцев ВК1-ВК2
	м³
	1,16
	131-23-АС2-ВК-2
	Кольцо колодезное стеновое КС10-09 – 4шт./0,96м3
Плита перекрытия колодца ПП10-1 – 2шт./ 0,2м3
Люк чугунный тяжелый тип Т «В» -2 шт.

	7
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	7,61
	131-23-АС2-ВК-3
	Технониколь №01

	8
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок колодца в два слоя
	м2
	7,61
	131-23-АС2-ВК-3
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2






	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (98%)
	м³
	6,14
	131-23-АС2-ПС2-1
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 1,27м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 4,86м3

	10
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	0,13
	131-23-АС2-ПС2-1
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,03м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,1м3

	11
	
	Устройство песчаного основания в траншее, вручную, с последующим уплотнением
	м³
	1,57
	131-23-АС2-ПС2-2
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	12
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	6,27/ 11,91
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(6,14м3+0,13м3) * 1,9 = 6,27м3 / 11,91т


	13
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	14
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	6,27
	
	

	
	
	Устройство подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
	
	
	
	

	15
	
	Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ В7,5 П4 F50 W2
	м³
	1,57
	131-23-АС2-ПС2-3
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3

	16
	
	Устройство подпорной стенки ПС-2 с армированием
	м³
	5,48
	131-23-АС2-ПС2-4
131-23-АС2-ПС2-5
	Основание 2,58м3; 
Вертикальная часть подпорной стенки 2,9 м3 (2,34м3 + 0,56м3)
2,58+2,9=5,48м3 
Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 -5,48м3
Арматура А500С Ø10мм L=8,62м – 12шт./ 63,719кг
Арматура А500С Ø10мм L=1м – 86шт./ 52,976кг
Арматура А500С Ø10мм L=2м – 12шт./ 14,784кг
Арматура А500С Ø10мм L=1м – 22шт./ 13,552кг
Арматура А500С Ø10мм L=9,62м – 14шт./ 82,963кг
Арматура А500С Ø10мм L=1,2м – 116шт./ 85,747кг
Арматура А1 глад. Ø8мм L=0,94м – 16шт./ 5,941кг
Арматура А240 Ø8мм L=0,895м – 92шт./ 32,524кг
Арматура А240 Ø8мм L=1,28м – 58шт./ 29,325кг
Арматура А240 Ø8мм L=1,38м – 58шт./ 31,616кг

	17
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой
	м2
	31,22
	131-23-АС2-ПС2-6
	(8,58+2,16)=10,74м2
(8,58+1,2+2,16)*0,3=3,58м2
(8,58+1,2+2,16)*1,5-2,7*0,75/2=16,9м2
Технониколь №01
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	Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя, холодным способом
	м2
	31,22
	131-23-АС2-ПС2-6
	Технониколь №24 , расход 2,5кг/м2 1 слой

	
	
	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
	

	18
	
	Погрузка грунта вручную
	м3
	0,58
	131-23-АС2-01
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

