Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2

	[bookmark: _Hlk168306201]№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%)
	м³
	6,14
	131-23-АС2-ПС2-1
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 1,27м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 4,86м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	0,12
	131-23-АС2-ПС2-1
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,03м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,1м3

	3
	
	Устройство песчаного основания в траншее,вручную, с последующим уплотнением
	м³
	1,57
	131-23-АС2-ПС2-2
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	6,27/ 11,91
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(6,14м3+0,13м3) * 1,9 = 6,27м3 / 11,91т


	5
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	11,91
	
	

	
	
	Устройство подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
	
	
	
	

	
	
	Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ В7,5 П4 F50 W2
	м³
	1,57
	131-23-АС2-ПС2-3
	Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3
Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3

	
	
	Устройство подпорной стенки ПС-2 с армированием
	м³
	5,48
	131-23-АС2-ПС2-4
131-23-АС2-ПС2-5
	Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 -5,48м3
Арматура А500С Ø10мм L=8,62м – 12шт./ 63,719кг
Арматура А500С Ø10мм L=1м – 86шт./ 52,976кг
Арматура А500С Ø10мм L=2м – 12шт./ 14,784кг
Арматура А500С Ø10мм L=1м – 22шт./ 13,552кг
Арматура А500С Ø10мм L=9,62м – 14шт./ 82,963кг
Арматура А500С Ø10мм L=1,2м – 116шт./ 85,747кг
Арматура А1 глад. Ø8мм L=0,94м – 16шт./ 5,941кг
Арматура А240 Ø8мм L=0,895м – 92шт./ 32,524кг
Арматура А240 Ø8мм L=1,28м – 58шт./ 29,325кг
Арматура А240 Ø8мм L=1,38м – 58шт./ 31,616кг

	
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой
	м2
	31,22
	131-23-АС2-ПС2-6
	Технониколь №01

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя
	м2
	31,22
	131-23-АС2-ПС2-6
	Технониколь №24 , расход 2,5кг/м2 1 слой



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
