
Утверждаю: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Демонтажные работы пролетных строений
	

	1 
	
	Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3 метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)
	кг
	14 951
	131-23-АС4-КМ-01
	

	2 
	
	Погрузка демонтированных металлоконструкций в автомобили
	кг
	14 951
	
	

	3 
	
	Перевозка демонтированных металлоконструкций на расстояние до 1 км
	кг
	14 951
	
	Возврат Заказчику

	
	
	Монтаж пролетных строений
	
	
	
	

	4 
	
	Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)
	кг
	11 877,54
	131-23-АС4-КМ-01
	Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 – 9070,63кг, С345 -226,68кг
Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 - 2 050,37кг, С345 – 529,86кг

	5 
	
	Изготовление и монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)
	кг
	373,02
	131-23-АС4-КМ-01
	Швеллер 16П – 90,88кг
Труба квадратная 250х250х8 – 159,49кг
Лист стальной 30мм – 117,75кг
Лист стальной 10мм – 4,9кг

	
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	6 
	
	Очистка поверхности существующих металлоконструкций щетками
	м2
	133
	131-23-АС4-КМ-04
	

	7 
	
	Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	515
	131-23-АС4-КМ-04
	7м2 ригель + 375м2 новые конструкции + 133м2 существующие конструкции

	8 
	
	Огрунтовка металлоконструкций в один слой (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	7
	131-23-АС4-КМ-04
	Грунтовка ГФ-021

	9 
	
	Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	515
	131-23-АС4-КМ-04
	Грунт-эмаль алкидно-уретановая

	10 
	
	Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом)
	м3
	0,39
	131-23-АС4-КМ-02
	6 опор
Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6

	11 
	
	Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой
	м2
	1,92
	131-23-АС4-КМ-03
	Технониколь №01

	12 
	
	Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя
	м2
	1,92
	131-23-АС4-КМ-03
	Технониколь №24



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

